**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Наименование объекта закупки:** Выполнение работ по изготовлению и обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов техническими средствами реабилитации – функционально-эстетической одеждой для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей

**1. Описание объекта закупки:**

 *Таблица №1*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Изделия (Приказ Минтруда России от 13.02.2018 г. № 86н) | Позиция по КТРУ,Код по ОКПД2 | Характеристики изделия (неизменяемые характеристики) | Единица измерения | Гарантийный срок, дн. |
| *1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов, в том числе с парной ампутацией верхних конечностей | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностейКТРУ: 14.12.30.170-00000001ОКПД2: 14.12.30.170 | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей летний детский.Должен изготавливаться по индивидуальным размерам. В конструкцию одежды должны быть включены специальные детали и функциональные узлы, обеспечивающие действия по самообслуживанию или облегчающие действия обслуживающих лиц.Одежда, предназначенная для облегчения действий обслуживающих лиц, должна позволять трансформировать объемную форму в плоские разъемные детали.Комплектация: куртка, брюки или полукомбинезон (по медицинским показаниям).Внешний вид куртки должен скрывать наличие функциональных узлов брюк или полукомбинезона.Куртка должна быть с застежкой на молнии, с карманами (различных вариаций по медицинским показаниям), плечевая линия расширенная, по боковым швам куртки и в швах рукава могут быть вставлены молнии для удобства надевания (по медицинским показаниям). Куртка должна быть оснащена капюшоном.В брюки или полукомбинезон по боковым швам могут быть вставлены молнии для удобства надевания (по медицинским показаниям).Брюки или полукомбинезон должны быть с подвижными и фиксирующими элементами (паты, бретели, специальные застежки и т.п.) (по медицинским показаниям), пояс на резинке, застежка – гульфик на молнии, или молния по боковому шву с двух сторон (по медицинским показаниям и с учетом пожеланий Получателя); бретель на резинке или без нее (по медицинским показаниям) крепится к брюкам или полукомбинезону на ленте «велкро» или без нее (по медицинским показаниям); с карманами (различных вариаций по медицинским показаниям). Низ брюк или полукомбинезона должен быть снабжен удлиняющими манжетами для удлинения изделия по мере роста Получателя.Комплект должен содержать светоотражающие элементы.Материал верха куртки, брюк или полукомбинезона – плащевая ткань с ветро- и влаго-защитой, или трикотажная ткань (по медицинским показаниям).Материал подкладки куртки, брюки или полукомбинезона – подкладочная ткань. | Штука | 40 |
| 2 | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов, в том числе с парной ампутацией верхних конечностей | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностейКТРУ: 14.12.30.170-00000001ОКПД2: 14.12.30.170 | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей зимний детскийДолжен изготавливаться по индивидуальным размерам.В конструкцию одежды должны быть включены специальные детали и функциональные узлы, обеспечивающие действия по самообслуживанию или облегчающие действия обслуживающих лиц.Одежда, предназначенная для облегчения действий обслуживающих лиц, должна позволять трансформировать объемную форму в плоские разъемные детали.Комплектация: куртка утепленная, брюки или полукомбинезон (по медицинским показаниям).Внешний вид куртки должен скрывать наличие функциональных узлов брюк или полукомбинезона.Куртка должна быть с застежкой на молнии с планкой на «велкро» или кнопках «магнит» (по медицинским показаниям и с учетом пожеланий Получателя), с карманами (различных вариаций по медицинским показаниям), плечевая линия расширенная, по боковым швам куртки и в швах рукава могут быть вставлены молнии для удобства надевания (по медицинским показаниям). Куртка должна быть оснащена съемным капюшоном.Спинка куртки может быть удлинена для закрытия поясничного отдела спины (по медицинским показаниям). Рукава куртки на резинке или снабжены патами, позволяющими регулировать их ширину (по медицинским показаниям и с учетом пожеланий Получателя).Брюки или полукомбинезон должны быть с подвижными и фиксирующими элементами (паты, бретели, специальные застежки и т.п.) (по медицинским показаниям), пояс на резинке, застежка – гульфик на молнии, или молния по боковому шву с двух сторон (по медицинским показаниям и с учетом пожеланий Получателя); бретель на резинке или без нее (по медицинским показаниям) крепится к брюкам или полукомбинезону на ленте «велкро» или без бретели (по медицинским показаниям); с карманами (различных вариаций по медицинским показаниям). Низ брюк или полукомбинезона должен быть снабжен удлиняющими манжетами для удлинения изделия по мере роста Получателя.Комплект должен содержать светоотражающие элементыМатериал верха куртки, брюк, полукомбинезона –– плащевая ткань с ветро- и влаго-защитой.Материал утеплителя куртки, брюк, полукомбинезона –– синтетический нетканый материал.Материал подкладки куртки, брюк, полукомбинезона – подкладочная ткань. | Штука | 40 |
| 3 | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов, в том числе с парной ампутацией верхних конечностей | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностейКТРУ: 14.12.30.170-00000001ОКПД2: 14.12.30.170 | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей летний мужской или женский.Должен изготавливаться по индивидуальным размерам. В конструкцию одежды должны быть включены специальные детали и функциональные узлы, обеспечивающие действия по самообслуживанию или облегчающие действия обслуживающих лиц.Одежда, предназначенная для облегчения действий обслуживающих лиц, должна позволять трансформировать объемную форму в плоские разъемные детали.Состав мужского комплекта: пиджак или куртка (по медицинским показаниям и с учетом пожеланий Получателя); брюки; трусы-шорты (не менее 2 шт.); гигиенические прокладки (не менее 2 шт.).Состав женского комплекта: жакет или куртка (по медицинским показаниям и с учетом пожеланий Получателя); брюки или юбка (по медицинским показаниям, с учетом пожеланий Получателя).Пиджак или жакет должен быть однобортным (по согласованию с Получателем двубортный), с карманами (различных вариаций по медицинским показаниям), плечевая линия расширенная, ширина рукава может быть увеличена до 10 см от стандартной для удобства пользования протезом, застежка на «велкро» с имитацией пуговиц или кнопках «магнит» (по медицинским показаниям и с учетом пожеланий Получателя).Куртка должна быть с застежкой на молнии со специальной деталью (кольцо) (по медицинским показаниям), с карманами (различных вариаций по медицинским показаниям), плечевая линия расширенная, ширина рукава может быть увеличена до 10 см от стандартной для удобства пользования протезом, по боковым швам куртки могут быть вшиты молнии для удобства надевания (по медицинским показаниям). Куртка должна быть оснащена капюшоном.Брюки должны быть с подвижными и фиксирующими элементами (откидной клапан, паты, бретели, подхватами, специальные застежки и т.п.) (по медицинским показаниям), пояс на резинке, застежка – гульфик на «велкро», или на молнии, или молния по боковому шву с двух сторон (по медицинским показаниям и с учетом пожеланий Получателя); бретель на резинке или без нее (по медицинским показаниям) крепится к брюкам на ленте «велкро» или без бретели (по медицинским показаниям); с карманами (различных вариаций по медицинским показаниям). Брюки, снабженные откидным клапаном сзади должны иметь специальные детали (грузы) в области боковых швов.Юбка свободного кроя, расклешенная к низу средней длины должна содержать следующие специальные детали: петли, застежки на «велкро», шнуры, кольца.Трусы-шорты должны быть свободного кроя с разрезом.Материал верха пиджака, жакета, брюк, юбки – шерстяная или полушерстяная ткань (по медицинским показаниям).Материал верха куртки - плащевая ткань с ветро- и влаго-защитой или трикотажная ткань (по медицинским показаниям и с учетом пожеланий Получателя).Материал подкладки пиджака, жакета, куртки, брюк, юбки – подкладочная ткань.Материал трусов, гигиенических прокладок – х/б ткань. | Штука | 40 |
| 4 | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов, в том числе с парной ампутацией верхних конечностей | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностейКТРУ: 14.12.30.170-00000001ОКПД2: 14.12.30.170 | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей зимний мужской или женскийДолжен изготавливаться по индивидуальным размерам. В конструкцию одежды должны быть включены специальные детали и функциональные узлы, обеспечивающие действия по самообслуживанию или облегчающие действия обслуживающих лиц.Одежда, предназначенная для облегчения действий обслуживающих лиц, должна позволять трансформировать объемную форму в плоские разъемные детали.Комплектация: куртка утепленная или полупальто (по согласованию с Получателем), брюки.Куртка и полупальто – плечевая линия расширенная, ширина рукава может быть увеличена до 10 см от стандартной для удобства пользования протезом, застежка на молнии, планка на «велкро» или кнопках «магнит» (по медицинским показаниям и с учетом пожеланий Получателя), съемный капюшон на молнии, с карманами (различных вариаций по медицинским показаниям). В куртках должны вставляться грузики для облегчения снятия изделия.Полупальто должно иметь отстегивающийся жилет.Брюки должны быть с подвижными и фиксирующими элементами (откидной клапан, паты, бретели, подхватами, специальные застежки и т.п.) (по медицинским показаниям), пояс на резинке, застежка – гульфик на «велкро», или на молнии, или молния по боковому шву с двух сторон (по медицинским показаниям и с учетом пожеланий Получателя); бретель на резинке или без нее (по медицинским показаниям) крепится к брюкам на ленте «велкро» или без бретели (по медицинским показаниям); с карманами (различных вариаций по медицинским показаниям). Брюки, снабженные откидным клапаном сзади должны иметь специальные детали (грузы) в области боковых швов.Материал верха брюк –– плащевая ткань с ветро- и влаго-защитой, или шерстяная, или полушерстяная ткань (по медицинским показаниям).Материал верха куртки –– плащевая ткань с ветро- и влаго-защитой.Материал верха полупальто – драповая ткань.Материал подкладки куртки, полупальто, брюк – подкладочная ткань.Материал утеплителя куртки, брюк (при использовании плащевой ткани) –– синтетический нетканый материал.Материал жилета к полупальто –– искусственный мех. | Штука | 40 |
| 5 | Ортопедические брюки | Ортопедические брюкиКТРУ: 14.12.30.170-00000002ОКПД2: 14.12.30.170 | Брюки ортопедические для людей, пользующихся креслом-коляской универсальные (мужские, женские, детские; летние, зимние).Брюки должны изготавливаться по индивидуальным размерам.В конструкцию одежды должны быть включены специальные детали и функциональные узлы, обеспечивающие действия по самообслуживанию или облегчающие действия обслуживающих лиц.Одежда, предназначенная для облегчения действий обслуживающих лиц, должна позволять трансформировать объемную форму в плоские разъемные детали.Брюки ортопедические должны быть свободного кроя, что обеспечивает свободу движения и облегчает процесс одевания.В брюках должны быть застежки молния по боковому шву с двух сторон (полностью разъемная, или частично разъемная сверху и снизу, или только сверху, или только снизу (по медицинским показаниям и с учетом пожеланий Получателя)) или смещенные на переднюю половинку брюк с двух сторон (по медицинским показаниям и с учетом пожеланий Получателя).Пояс должен быть регулируемым (на резинке) и должен застегиваться по талии над молниями с двух сторон на ленте «велкро» и/или брючный крючок (по медицинским показаниям и с учетом пожеланий Получателя).Конструкция изделия должна соответствовать антропометрическими параметрами сидящего человека – завышенная спинка, вытачки в местах сгиба в тазобедренном и коленном суставах.На передней части брюки должны иметь карманы (различных вариаций по медицинским показаниям и с учетом пожеланий Получателя).Материал верха брюк – плащевая ткань с ветро- и влаго-защитой.Материал подкладки брюки – подкладочная ткань.Материал утеплителя для зимних брюк –– синтетический нетканый материал. | Штука | 40 |

*В отношении изделия (-й), включенного(-ых) в Каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: дополнительная информация указана заказчиком в связи с отсутствием в КТРУ описания изделия (-й), и в целях определения соответствия закупаемого(-ых) изделия (-й), потребностям заказчика для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации.*

Изделия должны соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632 - 2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности». Технические средства реабилитации - комплекты функционально-эстетической одежды должна соответствовать национальному стандарту ГОСТ Р 54408-2021 «Одежда специальная для инвалидов. Общие технические условия» или иным ГОСТ и ТУ к которым присоединился участник закупки.

Функционально-эстетическая одежда для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей должна представлять собой совокупность швейных изделий, изготовленных с включением специальных деталей, надеваемых на тело человека, и предназначенных для медико-социальной и социально-бытовой реабилитации инвалида.

Под специальной деталью должна подразумеваться часть изделия, цельная или составная, служащая для фиксации или удержания одежды в заданном положении.

Функционально-эстетическая одежда для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей должна быть предназначена для инвалидов со стойкими выраженными, значительно выраженными нарушениями статодинамических функций верхних конечностей вследствие заболеваний, травм, врожденных аномалий развития: двусторонние ампутационные культи обеих верхних конечностей на любом уровне; односторонняя культя после вычленения плеча либо вычленения плеча с лопаткой и/или с ключицей; верхняя параплегия; двусторонние или односторонние значительно выраженные парезы верхней конечности; двусторонние анкилозы или резко выраженные контрактуры плечевых суставов; двусторонние ложные суставы плеча или обеих костей предплечья; двусторонние комбинированные дефекты верхних конечностей любой этиологии со значительным нарушением функции проксимальных или дистальных отделов рук; множественные дефекты конечностей (односторонние дефекты верхних конечностей в сочетании с дефектами нижних конечностей).

Функционально-эстетическая одежда для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей должна изготавливаться по индивидуальным размерам с учётом индивидуальных анатомо-функциональных особенностей Получателей.

Функционально-эстетическая одежда для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей не должна препятствовать управлению и пользованию протезами и другими техническими средствами реабилитации, а также должна обеспечивать незатруднительный допуск к местам регулировки и обслуживания.

Функционально-эстетическая одежда для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей должна включать детали, предохраняющие ее от механических повреждений, узлами протезов, аппаратов или костылей.

Функционально-эстетическая одежда для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей по внешнему виду, посадке на фигуре, размеру, конструктивному решению и художественному оформлению должна соответствовать индивидуальным особенностям Получателя.

В состав работ по изготовлению и обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов (далее - Получатель) техническими средствами реабилитации – функционально-эстетической одеждой для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей (далее - ТСР) должны входить:

- изготовление ТСР по индивидуальным обмерам;

- примерка и подгонка ТСР (при необходимости);

- обучение Получателя пользованию ТСР, уходу за ним и его хранения;

- выдача ТСР Получателю;

- обеспечение Получателя гарантийным талоном на выданное ТСР и информирование об условиях проведения гарантийного обслуживания;

Выполнение работ по изготовлению и обеспечению Получателей ТСР должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы. При выполнении работ по изготовлению ТСР должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении инвалидов функционально-эстетической одеждой для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей.

**Требования к гарантийным обязательствам:**

- к гарантии качества товара, работы, услуги: Функционально-эстетическая одежда для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей должны быть новой (не бывшей в употреблении, в ремонте, в том числе не быть восстановленной, у которой не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Функционально-эстетическая одежда для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей должна быть изготовлена из материалов, безопасных для здоровья Получателя.

Функционально-эстетическая одежда для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей должна обеспечивать безопасное пользование за счет исключения из ее конструкции:

- декоративных воздушных петель и подобного рода деталей;

- частей и деталей свободного кроя (накидок, пелерин, декоративных бантов и шарфов, тесемок и завязок на рукавах), перекрывающих верхний обод колеса кресла-коляски.

Участник закупки должен нести гарантийные обязательства на передаваемые Изделия. Участник закупки должен гарантировать, что результат работ, выполненный в соответствие с условиями Контракта, надлежащего качества, не имеет дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Участника закупки при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

- к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества: Функционально-эстетическая одежда для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей должна иметь гарантийный срок равный указанному в таблице №1 с момента передачи ее Получателю. Обязательно наличие гарантийного талона, дающего право на бесплатный ремонт во время гарантийного срока.

Гарантийный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации изделий.

В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатка в функционально-эстетической одежде для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей Исполнителем должны быть обеспечены замена изделия на ту же модель либо безвозмездное устранение недостатков (гарантийный ремонт).

При этом срок безвозмездного устранения недостатков (гарантийного ремонта) или замена со дня обращения Получателя не должен превышать 15 рабочих дней со дня обращения Получателя.

**Требования к упаковке:**

Упаковка функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

**2. Количество и место доставки товара, место выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта:**

Количество — невозможно определить объем выполняемых работ.

Осуществлять выполнение работ в части снятия мерок, примерки, подгонки, других сопутствующих работ, требующих присутствия Получателя, доставку (передачу) Изделия по месту жительства Получателя (г. Брянск и Брянская область), или по согласованию с Получателем в пункте (пунктах) приема.

Осуществлять прием Получателя по всем вопросам, связанным с изготовлением и выдачей Изделий по месту нахождения пункта (пунктов) приема не менее 5 (пяти) дней в неделю.

Место выполнения работ: Российская Федерация.

Место выполнения работ по изготовлению Изделия определяется исполнителем самостоятельно.

**3. Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг:** Срок выполнения работ по Контракту включая обеспечение Получателя Изделием: не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента получения направления Исполнителем от Получателя. Направления принимаются Исполнителем не позднее 20.10.2023. В случае приема Направлений после указанного срока, Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ в срок до 21.11.2023.