**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Наименование объекта закупки:** Выполнение работ по изготовлению и обеспечению техническими средствами реабилитации - функционально-эстетической одеждой для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей в 2024 году

**1. Описание объекта закупки:**

*Таблица №1*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Изделия  (Приказ Минтруда России от 13.02.2018 г. № 86н) | Позиция по КТРУ,  Код по ОКПД2 | Характеристики изделия (неизменяемые характеристики) | Единица измерения | Гарантийный срок, дн. |
| *1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов, в том числе с парной ампутацией верхних конечностей | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей  КТРУ: 14.12.30.170-00000001  ОКПД2: 14.12.30.170 | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей летний детский.  Изготавливается по индивидуальным размерам. В конструкцию одежды включены специальные детали и функциональные узлы, обеспечивающие действия по самообслуживанию или облегчающие действия обслуживающих лиц.  Одежда, предназначенная для облегчения действий обслуживающих лиц, должна позволять трансформировать объемную форму в плоские разъемные детали.  Комплектация: куртка, брюки или полукомбинезон (по медицинским показаниям).  Внешний вид куртки скрывает наличие функциональных узлов брюк или полукомбинезона.  Куртка с застежкой на молнии, с карманами (различных вариаций по медицинским показаниям), плечевая линия расширенная, по боковым швам куртки и в швах рукава могут быть вставлены молнии для удобства надевания (по медицинским показаниям). Куртка оснащена капюшоном.  В брюки или полукомбинезон по боковым швам могут быть вставлены молнии для удобства надевания (по медицинским показаниям).  Брюки или полукомбинезон с подвижными и фиксирующими элементами (паты, бретели, специальные застежки и т.п.) (по медицинским показаниям), пояс на резинке, застежка – гульфик на молнии, или молния по боковому шву с двух сторон (по медицинским показаниям и с учетом пожеланий Получателя); бретель на резинке или без нее (по медицинским показаниям) крепится к брюкам или полукомбинезону на ленте «велкро» или без нее (по медицинским показаниям); с карманами (различных вариаций по медицинским показаниям).  Низ брюк или полукомбинезона снабжен удлиняющими манжетами для удлинения изделия по мере роста Получателя.  Комплект содержит светоотражающие элементы.  Материал верха куртки, брюк или полукомбинезона – плащевая ткань с ветро- и влаго-защитой, или трикотажная ткань (по медицинским показаниям).  Материал подкладки куртки, брюки или полукомбинезона – подкладочная ткань. | Штука | 40 |
| 2 | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов, в том числе с парной ампутацией верхних конечностей | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей  КТРУ: 14.12.30.170-00000001  ОКПД2: 14.12.30.170 | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей зимний детский  Изготавливается по индивидуальным размерам.  В конструкцию одежды включены специальные детали и функциональные узлы, обеспечивающие действия по самообслуживанию или облегчающие действия обслуживающих лиц.  Одежда, предназначенная для облегчения действий обслуживающих лиц, должна позволять трансформировать объемную форму в плоские разъемные детали.  Комплектация: куртка утепленная, брюки или полукомбинезон (по медицинским показаниям).  Внешний вид куртки скрывает наличие функциональных узлов брюк или полукомбинезона.  Куртка с застежкой на молнии с планкой на «велкро» или кнопках «магнит» (по медицинским показаниям и с учетом пожеланий Получателя), с карманами (различных вариаций по медицинским показаниям), плечевая линия расширенная, по боковым швам куртки и в швах рукава могут быть вставлены молнии для удобства надевания (по медицинским показаниям). Куртка оснащена съемным капюшоном.  Спинка куртки может быть удлинена для закрытия поясничного отдела спины (по медицинским показаниям). Рукава куртки на резинке или снабжены патами, позволяющими регулировать их ширину (по медицинским показаниям и с учетом пожеланий Получателя).  Брюки или полукомбинезон с подвижными и фиксирующими элементами (паты, бретели, специальные застежки и т.п.) (по медицинским показаниям), пояс на резинке, застежка – гульфик на молнии, или молния по боковому шву с двух сторон (по медицинским показаниям и с учетом пожеланий Получателя); бретель на резинке или без нее (по медицинским показаниям) крепится к брюкам или полукомбинезону на ленте «велкро» или без бретели (по медицинским показаниям); с карманами (различных вариаций по медицинским показаниям).  Низ брюк или полукомбинезона снабжен удлиняющими манжетами для удлинения изделия по мере роста Получателя.  Комплект содержит светоотражающие элементы  Материал верха куртки, брюк, полукомбинезона –– плащевая ткань с ветро- и влаго-защитой.  Материал утеплителя куртки, брюк, полукомбинезона –– синтетический нетканый материал.  Материал подкладки куртки, брюк, полукомбинезона – подкладочная ткань. | Штука | 40 |
| 3 | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов, в том числе с парной ампутацией верхних конечностей | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей  КТРУ: 14.12.30.170-00000001  ОКПД2: 14.12.30.170 | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей летний мужской или женский.  Изготавливается по индивидуальным размерам. В конструкцию одежды включены специальные детали и функциональные узлы, обеспечивающие действия по самообслуживанию или облегчающие действия обслуживающих лиц.  Одежда, предназначенная для облегчения действий обслуживающих лиц, позволяет трансформировать объемную форму в плоские разъемные детали.  Состав мужского комплекта: пиджак или куртка (по медицинским показаниям и с учетом пожеланий Получателя); брюки; трусы-шорты (не менее 2 шт.); гигиенические прокладки (не менее 2 шт.).  Состав женского комплекта: жакет или куртка (по медицинским показаниям и с учетом пожеланий Получателя); брюки или юбка (по медицинским показаниям, с учетом пожеланий Получателя).  Пиджак или жакет однобортный (по согласованию с Получателем двубортный), с карманами (различных вариаций по медицинским показаниям), плечевая линия расширенная, ширина рукава может быть увеличена до 10 см от стандартной для удобства пользования протезом, застежка на «велкро» с имитацией пуговиц или кнопках «магнит» (по медицинским показаниям и с учетом пожеланий Получателя).  Куртка с застежкой на молнии со специальной деталью (кольцо) (по медицинским показаниям), с карманами (различных вариаций по медицинским показаниям), плечевая линия расширенная, ширина рукава может быть увеличена до 10 см от стандартной для удобства пользования протезом, по боковым швам куртки могут быть вшиты молнии для удобства надевания (по медицинским показаниям). Куртка оснащена капюшоном.  Брюки с подвижными и фиксирующими элементами (откидной клапан, паты, бретели, подхватами, специальные застежки и т.п.) (по медицинским показаниям), пояс на резинке, застежка – гульфик на «велкро», или на молнии, или молния по боковому шву с двух сторон (по медицинским показаниям и с учетом пожеланий Получателя); бретель на резинке или без нее (по медицинским показаниям) крепится к брюкам на ленте «велкро» или без бретели (по медицинским показаниям); с карманами (различных вариаций по медицинским показаниям). Брюки, снабженные откидным клапаном сзади имеют специальные детали (грузы) в области боковых швов.  Юбка свободного кроя, расклешенная к низу средней длины содержит следующие специальные детали: петли, застежки на «велкро», шнуры, кольца.  Трусы-шорты свободного кроя с разрезом.  Материал верха пиджака, жакета, брюк, юбки – шерстяная или полушерстяная ткань (по медицинским показаниям).  Материал верха куртки - плащевая ткань с ветро- и влаго-защитой или трикотажная ткань (по медицинским показаниям и с учетом пожеланий Получателя).  Материал подкладки пиджака, жакета, куртки, брюк, юбки – подкладочная ткань.  Материал трусов, гигиенических прокладок – х/б ткань. | Штука | 40 |
| 4 | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов, в том числе с парной ампутацией верхних конечностей | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей  КТРУ: 14.12.30.170-00000001  ОКПД2: 14.12.30.170 | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей зимний мужской или женский  Изготавливается по индивидуальным размерам. В конструкцию одежды включены специальные детали и функциональные узлы, обеспечивающие действия по самообслуживанию или облегчающие действия обслуживающих лиц.  Одежда, предназначенная для облегчения действий обслуживающих лиц, должна позволять трансформировать объемную форму в плоские разъемные детали.  Комплектация: куртка утепленная или полупальто (по согласованию с Получателем), брюки.  Куртка и полупальто – плечевая линия расширенная, ширина рукава может быть увеличена до 10 см от стандартной для удобства пользования протезом, застежка на молнии, планка на «велкро» или кнопках «магнит» (по медицинским показаниям и с учетом пожеланий Получателя), съемный капюшон на молнии, с карманами (различных вариаций по медицинским показаниям). В куртках вставляются грузики для облегчения снятия изделия.  Полупальто имеет отстегивающийся жилет.  Брюки с подвижными и фиксирующими элементами (откидной клапан, паты, бретели, подхватами, специальные застежки и т.п.) (по медицинским показаниям), пояс на резинке, застежка – гульфик на «велкро», или на молнии, или молния по боковому шву с двух сторон (по медицинским показаниям и с учетом пожеланий Получателя); бретель на резинке или без нее (по медицинским показаниям) крепится к брюкам на ленте «велкро» или без бретели (по медицинским показаниям); с карманами (различных вариаций по медицинским показаниям). Брюки, снабженные откидным клапаном сзади имеют специальные детали (грузы) в области боковых швов.  Материал верха брюк –– плащевая ткань с ветро- и влаго-защитой, или шерстяная, или полушерстяная ткань (по медицинским показаниям).  Материал верха куртки –– плащевая ткань с ветро- и влаго-защитой.  Материал верха полупальто – драповая ткань.  Материал подкладки куртки, полупальто, брюк – подкладочная ткань.  Материал утеплителя куртки, брюк (при использовании плащевой ткани) –– синтетический нетканый материал.  Материал жилета к полупальто –– искусственный мех. | Штука | 40 |
| 5 | Ортопедические брюки | Ортопедические брюки  КТРУ: 14.12.30.170-00000002  ОКПД2: 14.12.30.170 | Брюки ортопедические для людей, пользующихся креслом-коляской универсальные (мужские, женские, детские; летние, зимние).  Брюки изготавливаются по индивидуальным размерам.  В конструкцию одежды включены специальные детали и функциональные узлы, обеспечивающие действия по самообслуживанию или облегчающие действия обслуживающих лиц.  Одежда, предназначенная для облегчения действий обслуживающих лиц, должна позволять трансформировать объемную форму в плоские разъемные детали.  Брюки ортопедические свободного кроя, что обеспечивает свободу движения и облегчает процесс одевания.  В брюках имеются застежки молния по боковому шву с двух сторон (полностью разъемная, или частично разъемная сверху и снизу, или только сверху, или только снизу (по медицинским показаниям и с учетом пожеланий Получателя)) или смещенные на переднюю половинку брюк с двух сторон (по медицинским показаниям и с учетом пожеланий Получателя).  Пояс регулируемый (на резинке) и застегивается по талии над молниями с двух сторон на ленте «велкро» и/или брючный крючок (по медицинским показаниям и с учетом пожеланий Получателя).  Конструкция изделия соответствует антропометрическими параметрами сидящего человека – завышенная спинка, вытачки в местах сгиба в тазобедренном и коленном суставах.  На передней части брюки имеются карманы (различных вариаций по медицинским показаниям и с учетом пожеланий Получателя).  Материал верха брюк – плащевая ткань с ветро- и влаго-защитой.  Материал подкладки брюки – подкладочная ткань.  Материал утеплителя для зимних брюк –– синтетический нетканый материал. | Штука | 40 |

Изделия должны соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632 - 2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности». Технические средства реабилитации - комплекты функционально-эстетической одежды должна соответствовать национальному стандарту ГОСТ Р 54408-2021 «Одежда специальная для инвалидов. Общие технические условия» или иным ГОСТ и ТУ к которым присоединился участник закупки.

Функционально-эстетическая одежда для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей должна представлять собой совокупность швейных изделий, изготовленных с включением специальных деталей, надеваемых на тело человека, и предназначенных для медико-социальной и социально-бытовой реабилитации получателя.

Под специальной деталью должна подразумеваться часть изделия, цельная или составная, служащая для фиксации или удержания одежды в заданном положении.

Функционально-эстетическая одежда для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей должна быть предназначена для получателей со стойкими выраженными, значительно выраженными нарушениями статодинамических функций верхних конечностей вследствие заболеваний, травм, врожденных аномалий развития: двусторонние ампутационные культи обеих верхних конечностей на любом уровне; односторонняя культя после вычленения плеча либо вычленения плеча с лопаткой и/или с ключицей; верхняя параплегия; двусторонние или односторонние значительно выраженные парезы верхней конечности; двусторонние анкилозы или резко выраженные контрактуры плечевых суставов; двусторонние ложные суставы плеча или обеих костей предплечья; двусторонние комбинированные дефекты верхних конечностей любой этиологии со значительным нарушением функции проксимальных или дистальных отделов рук; множественные дефекты конечностей (односторонние дефекты верхних конечностей в сочетании с дефектами нижних конечностей).

Функционально-эстетическая одежда для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей должна изготавливаться по индивидуальным размерам с учётом индивидуальных анатомо-функциональных особенностей получателей.

Функционально-эстетическая одежда для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей не должна препятствовать управлению и пользованию протезами и другими техническими средствами реабилитации, а также должна обеспечивать незатруднительный допуск к местам регулировки и обслуживания.

Функционально-эстетическая одежда для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей должна включать детали, предохраняющие ее от механических повреждений, узлами протезов, аппаратов или костылей.

Функционально-эстетическая одежда для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей по внешнему виду, посадке на фигуре, размеру, конструктивному решению и художественному оформлению должна соответствовать индивидуальным особенностям получателя.

В состав работ по изготовлению и обеспечению техническими средствами реабилитации – функционально-эстетической одеждой для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей (далее - ТСР) должны входить:

- изготовление ТСР по индивидуальным обмерам;

- примерка и подгонка ТСР (при необходимости);

- обучение Получателя пользованию ТСР, уходу за ним и его хранения;

- выдача ТСР Получателю;

- обеспечение Получателя гарантийным талоном на выданное ТСР и информирование об условиях проведения гарантийного обслуживания;

Выполнение работ по изготовлению и обеспечению получателей ТСР должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы. При выполнении работ по изготовлению ТСР должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении инвалидов функционально-эстетической одеждой для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей

**Требования к гарантийным обязательствам:**

- к гарантии качества товара, работы, услуги: Изделия должны быть свободны от прав третьих лиц, должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, в ремонте, в том числе не быть восстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не иметь недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Изделий в обычных условиях. На Изделиях не должно быть механических повреждений.

Исполнитель должен гарантировать, что Изделия соответствуют стандартам на данные виды Изделий, а также требованиям Описания объекта закупки

Исполнитель должен гарантировать, что Изделия соответствуют требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности. Материалы, применяемые для изготовления Изделия не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов и должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, а также не воздействовать на цвет поверхности (одежды, кожи пользователя), с которым контактирует изделие при его нормальной эксплуатации.

При передаче Изделия Получателю Исполнитель должен предоставить гарантийные талоны, дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Изделия. В гарантийных талонах должны быть указаны адреса и режим работы пунктов приема Получателей (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания Изделия..

- к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества: Исполнитель должен установить на Изделия гарантийный срок, равный указанному в таблице № 1, с момента передачи его Получателю. Гарантийный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Изделия.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Изделия при его должной эксплуатации несоответствия качества Изделия (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Исполнителем должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Изделие подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена его замена на аналогичное Изделие надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта или осуществления замены Изделия не должен превышать 15 рабочих дней со дня обращения Получателя.

При передаче Получателем Изделия на гарантийный ремонт или для замены Исполнитель выдает Получателю документ, подтверждающий получение Изделия Исполнителем.

Исполнитель должен обеспечить возможность приемки изделия на гарантийный ремонт (если изделие подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания получателя с последующей доставкой изделия до получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.

**Требования к маркировке, упаковке:** Требования к маркировке не установлены**.**

Упаковка функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению..

**2. Количество и место доставки товара, место выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта:**

Количество — невозможно определить объем выполняемых работ.

Осуществлять выполнение работ в части снятия мерок, примерки, подгонки, других сопутствующих работ, требующих присутствия Получателя, доставку (передачу) Изделия по месту жительства Получателя (г. Брянск и Брянская область), или по согласованию с Получателем в пункте (пунктах) приема.

Осуществлять прием Получателя по всем вопросам, связанным с изготовлением и выдачей Изделий по месту нахождения пункта (пунктов) приема не менее 5 (пяти) дней в неделю.

Место выполнения работ: Российская Федерация.

Место выполнения работ по изготовлению Изделия определяется исполнителем самостоятельно.

**3. Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг:** Срок выполнения работ по Контракту, включая обеспечение Получателя Изделием: с даты получения от Заказчика списков Получателей, которым Заказчиком выданы Направления на обеспечение Изделием, по 20.08.2024.

Срок обеспечения Получателя Изделием не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента получения направления Исполнителем от Получателя. Направления принимаются Исполнителем не позднее 19.07.2024. В случае приема Направлений после указанного срока, Исполнитель принимает на себя обязательство по обеспечению Получателя Изделием в срок не позднее 20.08.2024..