**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по обеспечению чехлами в 2023 году**

1. **Предмет Контракта**

Выполнение работ по обеспечению чехлами в 2023 году.

Объем выполняемых работ — 382 шт.

1. **Требования к качеству выполняемых работ**

Чехлы на культи конечностей должны соответствовать требованиям ГОСТ ISO 10993-1-2021 « Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Сырье и материалы, применяемые для изготовления чехлов должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также должны соответствовать требованиям действующих стандартов.

1. **Требования к размерам, упаковке и хранению**

Чехлы должны передаваться Получателям в индивидуальной упаковке, защищающей от повреждений и воздействия внешней среды, обеспечивающей их сохранность.

Упаковка чехлов должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Транспортировка чехлов должна осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Исполнителем должно быть осуществлено обязательное обеспечение инструктажа и консультативной помощи по правильному пользованию чехлами.

1. **Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества выполняемых работ**

Исполнитель должен обеспечить возможность технического обслуживания и гарантийного ремонта чехлов.

Гарантийный срок чехлов должен составлять не менее 1 месяца со дня подписания Акта сдачи-приемки работ получателем. Срок выполнения гарантийного ремонта чехлов со дня обращения получателя не должен превышать 15 (пятнадцати) рабочих дней.

Чехлы должны быть новыми (не бывшие в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободными от прав третьих лиц и не иметь дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

В случае предъявления претензий к качеству полученных чехлов, Исполнитель обязан принять от Получателя некачественные чехлы в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выдачи изделия и выполнить работы по их ремонту или замене в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента его обращения на аналогичные надлежащего качества. Замена должна производиться Исполнителем за счет собственных средств по месту его нахождения.

Обеспечение ремонта и технического обслуживания чехлов, устранения их недостатков должно осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

1. **Требования к месту, срокам и условиям выполнения работ**

Выполнение работ по обеспечению чехлами должно быть начато не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения списков Получателей от Заказчика и исполнено в срок не позднее 15 декабря 2023 года (включительно), а в случае обращения получателя с Направлением – в срок не более 60 дней со дня обращения, но не позднее 15 декабря 2023 года (включительно).

Списки Получателей предоставляются Заказчиком Исполнителю не позднее 08 декабря 2023 года (включительно).

О предстоящем выполнении работ по обеспечению чехлами получатель должен быть уведомлен Исполнителем не позднее, чем за два рабочих дня до предполагаемой даты замера.

Место выполнения работ – Российская Федерация, Калининградская область, по месту нахождения Исполнителя.

В цену Контракта включаются все расходы Исполнителя, связанные с выполнением работ по обеспечению чехлами, налоги и другие обязательные платежи, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. **Технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики** | **Количество, шт.** |
| Чехол на культю голени шерстяной | Изготовлен из шерстяной пряжи, бесшовный. Применяется для предохранения культи от потертости. |  125 |
| Чехол на культю голени хлопчатобумажный | Изготовлен из хлопчатобумажной ткани, бесшовный. Применяется для предохранения культи от потертости. |  55 |
| Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый) | Изготовлен из медицинского силикона с тканевым (нейлоновым) покрытием. Эластичные свойства чехла обеспечивают плотное и равномерное покрытие и обхват культи по всей ее поверхности. Применяется для предохранения культи от потертости. |  17 |
| Чехол на культю бедра шерстяной | Изготовлен из шерстяной пряжи, бесшовный. Применяется для предохранения культи от потертости. |  100 |
| Чехол на культю бедра хлопчатобумажный | Изготовлен из хлопчатобумажной ткани, бесшовный. Применяется для предохранения культи от потертости. |  60 |
| Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый) | Изготовлен из медицинского силикона с тканевым (нейлоновым) покрытием. Эластичные свойства чехла обеспечивают плотное и равномерное покрытие и обхват культи по всей ее поверхности. Применяется для предохранения культи от потертости. |  25 |
| **ИТОГО** |  | **382** |