**Описание объекта закупки**

**на выполнение работ по изготовлению и обеспечению инвалидов в 2023 году**

**ортезами на нижние конечности (туторами)**

**Требования к качеству работ**

Выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов (далее Получатель) ортезами на нижние конечности (туторами) должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ должен осуществляться контроль при примерке и обеспечении инвалидов указанными средствами реабилитации. Тутор и аппарат ортопедический допускают свободное надевание на пораженную конечность или ее сегменты, плотно охватывать их, не вызывая болевых ощущений, не оказывая давления на костные выступы и не нарушая кровообращения конечности.

Обеспечение инвалидов должно осуществляться в соответствии с выбором Получателей:

1. По месту нахождения пунктов выдачи, организованных Исполнителем, со дня обращения Получателя до 08.09.2023 (включительно): Пункты выдачи должны быть организованы Исполнителем в г. Смоленске Смоленской области.

Пункты выдачи, организованные Исполнителем, должны соответствовать требованиям Приказа Минтруда России от 30.07.2015 № 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

При работе с Получателями должно быть обеспечено соблюдение рекомендаций и санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора и исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации при возникновении неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, в том числе в период распространении новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

График работы пунктов выдачи должен обеспечить возможность обеспечение Получателей в каждом пункте 5 (Пяти) дней в неделю, 40 (сорока) часов в неделю, включая работу в один из выходных дней, при этом время работы каждого пункта в интервал с 08:00 до 20:00. В пунктах выдачи представители Исполнителя для возможности предоставления инвалидам консультаций по техническим характеристикам технических средств реабилитации. Пункты выдачи должны соответствовать требованиям и стандартам, предъявляемым к условиям хранения товаров медицинского и санитарно-гигиенического назначения.

Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения контракта Исполнитель должен предоставить Заказчику информацию об адресе пункта (пунктов) приема, графике работы пункта (пунктов), контактном телефоне.

Не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента заключения контракта Исполнитель передает Заказчику копии документов, подтверждающих право Исполнителя использовать помещения пункта (пунктов) приема, заверенные Исполнителем надлежащим образом. Документы должны быть предоставлены на бумажном носителе сопроводительным письмом с приложением.

2. По месту жительства получателя на территории города Смоленска Смоленской области и Смоленской области в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента обращения получателя к Исполнителю, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, в течение 7 (Семи) календарных дней с момента обращения получателя к Исполнителю.

**Требования к техническим и функциональным характеристикам работ**

Выполнение работ по обеспечению инвалидов ортезами должно быть направлено на изготовление технических устройств для обеспечения механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивать лечение, восстановление, и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Ортезы (тутора) должны отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации "ГОСТ Р 51632-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний", "ГОСТ Р ИСО 9999-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология", "ГОСТ Р 57765-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования", "ГОСТ Р 56138-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Протезы верхних конечностей. Технические требования".

**Требования к безопасности работ**

Проведение работ по обеспечению инвалидов ортезами должно осуществляться на основании документов согласно законодательству Российской Федерации. Материалы, узлы, полуфабрикаты для изготовления ортезов должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

**Требования к результатам работ**

Ортезы несут фиксирующую, функциональную, лечебно-восстановительную, разгружающую, корригирующую функции и используются с целью ограничения движений, силовой разгрузки пораженных конечностей и связочно-мышечного аппарата, коррекции взаимоположения деформированных сегментов конечности.

Работы по обеспечению инвалидов ортезами следует считать эффективно исполненными, если у инвалида полностью или частично восстановлена опорная, двигательная или иные функции организма, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов ортезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

**Требования к размерам, упаковке и отгрузке изделий**

Упаковка, хранение и транспортировка к месту нахождения Получателя должна осуществляться с соблюдением требований "ГОСТ Р 51632-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний":

Упаковка ортезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

**Требования к срокам предоставления гарантии качества работ**

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия и его продолжительность по каждому конкретному виду изделия должна быть:

- для ортезов на нижние конечности (туторов) – не менее 7 месяцев.

Ортезы являются изделием медицинского назначения, при проверке выполненных работ по изготовлению предоставление декларации о соответствии – обязательно.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование****изделия** | **Функциональные и технические характеристики** | **Ед. измер.** |
| Тутор на голеностопный сустав  | Тутор голеностопный, фиксирующий. Гильза тутора должна изготавливаться из слоистого пластика на основе акриловых смол или из термопласта высокотемпературного и низкотемпературного (тип применяемого материала зависит от индивидуальных особенностей пациента), допускается наличие перфорации для облегчения веса изделия, допускается использование смягчающих элементов, при необходимости тутор усиливается шинами металлическими. Тутор должен обеспечивать надежную фиксацию сегментов и суставов в заданном положении, обеспечение покоя поврежденной конечности, сохраняя подвижность в выше или ниже расположенных относительно приемной гильзы неповрежденных суставах. Тутор должен выполняться с элементами крепления, обеспечивающими надежную фиксацию изделия на пациенте. Изготовление – по индивидуальному слепку, назначение – постоянное. Исполнитель работ должен изготовить тутор согласно медицинских назначений для конкретного пациента по индивидуальным параметрам. | шт. |
| Тутор на коленный сустав | Тутор на коленный сустав, фиксирующий. Гильза тутора должна изготавливаться из слоистого пластика на основе акриловых смол или из термопласта высокотемпературного и низкотемпературного или из кожаных и вспененных эластичных материалов с ребрами жесткости (тип применяемого материала зависит от индивидуальных особенностей пациента), допускается наличие перфорации для облегчения веса изделия, допускается использование смягчающих элементов, при необходимости тутор усиливается шинами металлическими. Тутор должен обеспечивать надежную фиксацию сегментов и суставов в заданном положении, обеспечение покоя поврежденной конечности, сохраняя подвижность. Тутор должен выполняться с элементами крепления, обеспечивающими надежную фиксацию изделия на пациенте. Изготовление – по индивидуальному слепку, назначение – постоянное. Исполнитель работ должен изготовить тутор согласно медицинских назначений для конкретного пациента по индивидуальным параметрам. | шт. |
| Тутор на всю ногу | Тутор на всю ногу, фиксирующий. Гильза тутора должна изготавливаться из слоистого пластика на основе акриловых смол или из термопласта высокотемпературного и низкотемпературного (тип применяемого материала зависит от индивидуальных особенностей пациента), допускается наличие перфорации для облегчения веса изделия, допускается использование смягчающих элементов, при необходимости тутор усиливается шинами металлическими. Тутор должен обеспечивать надежную фиксацию сегментов и суставов в заданном положении, обеспечение покоя поврежденной конечности. Тутор должен выполняться с элементами крепления, обеспечивающими надежную фиксацию изделия на пациенте. Изготовление – по индивидуальному слепку, назначение – постоянное. Исполнитель работ должен изготовить тутор согласно медицинских назначений для конкретного пациента по индивидуальным параметрам. | шт. |
| Итого | х |

**Срок выполнения работ** – с 01.01.2023 до 08.09.2023 (включительно).

**Срок действия контракта** - с даты подписания контракта до 30.09.2023 (включительно).

**Место выполнения работ:** Обеспечение инвалидов (снятие мерок, примерка и получение Изделий) осуществляется по индивидуальному заказу, при наличии направления исполнительного органа Фонда, с учетом предоставления инвалиду выбора способа заказа и получения: по месту жительства инвалида либо в пунктах приема (Смоленск и Смоленская область).

Место выполнения работ по изготовлению Изделий по месту нахождения Исполнителя.

Объем работ: невозможно определить. Закупка осуществляется в соответствии с ст.42 ФЗ №44.