**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

1. **Объект закупки:**

Выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей для обеспечения в 2022 году льготной категории граждан, фактически находящихся в городе Москве

1. **Наименование, характеристики и количество протезов нижних конечностей (далее – Изделие)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Изделия\* | Характеристики Изделия | Количество штук |
| 8-07-12  Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением | Протез бедра модульный с внешним источником энергии должен иметь:  - Несущую приемную гильзу с использованием полимерного чехла индивидуального изготовления по слепку;  - Коленный шарнир гидравлический одноосный с электронной системой управления, обеспечивающей безопасную физиологическую ходьбу по любой поверхности, с функцией автоматической подстройки коленного шарнира под скорость и условия ходьбы получателя, с режимом, дающим возможность заниматься спортивными упражнениями;  - Поворотное регулировочно-соединительное устройство, обеспечивающее возможность поворота согнутой в колене искусственной голени относительно гильзы (для обеспечения самообслуживания получателя);  - Косметическую облицовку модульную, съемную, пластиковую с защитной функцией, влагостойкую;  - Стопу для получателя с повышенным и высоким уровнем двигательной активности и максимальным весом до 150 кг, состоящую из сдвоенных пружин и длинного базового элемента, эффективно рекуперирующую энергию при обеспечении плавного переката на разных скоростях ходьбы, позволяющей оптимально адаптироваться к неровным опорным поверхностям, с настраиваемой трёхступенчатой амортизацией с использованием клиньев.  Стопа должна иметь защиту от пресной, соленой и хлорированной воды, с каналами для стока воды на соединительном адаптере и дренажными отверстиями в косметической оболочке.  Структурная высота стопы должна быть 150 мм.  Вес стопы без косметической оболочки должен быть не более 450 г (для референсного размера - 26 см).  Протез должен иметь: силиконовый лайнер, функциональную косметическую оболочку и функциональный косметический чулок.  Полуфабрикаты должны быть из титана - на нагрузку до 125 кг.  Крепление протеза должно быть при помощи замкового устройства для лайнеров.  В комплекте с протезом должны входить:  - удлинитель зарядного кабеля для колена;  - чехол махровый для бедра в количестве не менее 4 штук;  - насадка на гильзу для ламинирования из дерева;  - набор для ухода за культей и протезом;  - сумка для протеза бедра | 1 |

*\*Наименование указывается по классификации, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-Р».*

|  |
| --- |
| 1. **Срок действия контракта** |
| С даты заключения государственного контракта по 30.09.2022, включительно. |
| 1. **Срок выполнения работ** |
| Выполнение работ по изготовлению Изделий для обеспечения льготной категории граждан, фактически находящихся в городе Москве (далее - Получатель), должно производиться в период действия государственного контракта в срок не более 60 календарных дней с момента предоставления Получателем исполнителю направления, выданного Заказчиком по форме утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н «Об утверждении форм уведомления о постановке на учет по обеспечению техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями, направления на их получение либо изготовление, специального талона и именного направления для бесплатного получения проездных документов для проезда к месту нахождения организации, обеспечивающей техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями» (далее - Направление на изготовление Изделия). |
| 1. **Условия и порядок выполнения работ** |
| Наименование, количество, характеристики Изделий, необходимых к изготовлению, а также комплектность указаны в пункте 2 настоящего описания объекта закупки.  Заказчик предоставляет поставщику реестр Получателей Изделий, которым Заказчик выдал Направление на изготовление Изделия.  Выполнение работ по изготовлению Изделия должно осуществляться исполнителем после предоставления Получателем следующих документов:  - паспорта Получателя;  - Направления на изготовление Изделия.  Выполнение работ по изготовлению Изделия должно включать:  - прием и осмотр Получателя соответствующими специалистами в стационарных пунктах, организованных исполнителем, удовлетворяющих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов, по месту нахождения исполнителя;  - индивидуальное изготовление Изделия в соответствии с антропометрическими показателями Получателя и уровнем его двигательной активности;  - передачу Изделия Получателю в стационарных пунктах, организованных исполнителем, с учетом обеспечения условий доступности для инвалидов или доставку изготовленного Изделия по адресу фактического нахождения (проживания) Получателя городе Москве в случае невозможности по состоянию здоровья его приезда в пункт выдачи (только по согласованию с Получателем);  - ремонт Изделия в период гарантийного срока эксплуатации Изделия за счет исполнителя;  - консультативно-практическую помощь по использованию Изделием.  Прием Получателя врачами-специалистами должен осуществляться при наличии у исполнителя или соисполнителя по контракту действующей лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  Передача изготовленного Изделия Получателю должна осуществляться в городе Москве, в стационарных пунктах выдачи, организованных исполнителем, в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» или должна осуществляться адресная доставка Изделий Получателю в городе Москве в случае невозможности, по состоянию здоровья, его приезда в пункт выдачи (только по согласованию с Получателем).  В результате выполненных работ исполнителем должны оформляться и передаваться Заказчику:  - акт приемки Изделия Получателем, подписанный Получателем и исполнителем;  - отрывной талон к Направлению на изготовление Изделия.  Исполнитель одновременно с Изделием должен передать Получателю:  - памятку по обращению с Изделием (инструкцию по применению);  - документ, информирующий о гарантийных обязательствах.  В результате передачи изготовленного Изделия Получателю, исполнителем и Получателем (представителем Получателя) подписывается акт приемки Изделия Получателем, который должен составляться в 3-х экземплярах по одному экземпляру Заказчику, Получателю (представителю Получателя)) и исполнителю.  В случае отказа и(или) невозможности приемки Получателем (представителем Получателя) изготовленного Изделия исполнитель в срок не более 3 рабочих дней со дня получения такого отказа должен предоставить данную информацию Заказчику с обязательным приложением подтверждающих документов и указанием причин такого отказа и(или) невозможности приемки.  Изготовленное Изделие должно соответствовать:  - ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования»;  - ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей. Технические требования и методы испытаний» |
| 1. **Требования к гарантийному сроку и сервисной службе** |
| Срок службы изготовленного Изделия устанавливается предприятием-изготовителем и должен соответствовать срокам пользования, установленным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».  Изделие должно быть ремонтнопригодно в течение всего срока службы.  Срок службы должен исчисляться с момента передачи Изделия Получателю и подписания Получателем акта приемки Изделия.  Замена косметической оболочки на протез должна производиться в период гарантийного срока обслуживания Изделия в соответствии со сроками пользования, установленными Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 № 107н.  Здания и помещения, где осуществляется прием Получателя по поводу гарантийного ремонта Изделия, должны быть оборудованы с учетом установленных требований доступности для инвалидов.  В случае обращения Получателя за услугами по гарантийному ремонту Изделия, исполнитель должен обеспечить (организовать):  - прием Получателя необходимыми специалистами для диагностики состояния опорно-двигательного аппарата, определения характера и степени поломки (деформации, износа) Изделия с оформлением в тот же день соответствующего заключения и заказа-наряда на ремонт Изделия;  - выезд соответствующих специалистов по месту фактического пребывания (проживания) Получателя городе Москве для определения характера, степени поломки (деформации, износа) Изделия в случае невозможности (по медицинским показаниям) прибытия Получателя в пункт приема. |
| 1. **Условия и порядок оплаты** |
| Оплата осуществляется Заказчиком по факту выполненных работ на основании счета в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.  В цену должны включаться все расходы исполнителя, связанные с исполнением обязательств по контракту, включая адресную доставку Изделия Получателю (в случае необходимости), а также все обязательные платежи, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.  НДС не облагается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 № 1042 «Об утверждении перечня медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость»). |