Приложение № 1

к извещению

**Техническое задание (описание объекта закупки и условия исполнения государственного контракта)**

**Поставка автомобилей с адаптированными органами управления, предназначенных для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и (или) профессионального заболевания**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Описание объекта закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед. изм.[[1]](#footnote-1), руб. | Цена по позиции[[2]](#footnote-2), руб. |
| 1. | Транспортные средства для инвалидов без правой ноги |

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| Категория транспортного средства | М1 |
| Тип кузова | Цельнометаллический |
| Количество дверей | не менее 4 |
| Колесная формула | 4 х 2  |
| Ведущие колеса | передние |
| Схема компоновки автомобиля | переднеприводная |
| Расположение двигателя | Переднее поперечное |
| Тип двигателя | Четырехтактный, бензиновый |
| Трансмиссия | механическая |
| Тип коробки передач | с механическим управлением |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см³ | не менее 1500 и не более 1800 |
| Оборудование автомобиля | В соответствии с пунктом 15 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011, с дополнениями и изменениями в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 855 от 12.05.2022 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | не более 7,0 |
| Топливо  | Бензин с октановым числом не менее 95 |

 | 3 | Шт. | 1 054 250,54 | 3 162 751,62 |
| 2. | Транспортные средства для инвалидов без обеих ног |

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| Категория транспортного средства | М1 |
| Тип кузова | Цельнометаллический |
| Количество дверей | не менее 4 |
| Колесная формула | 4 х 2  |
| Ведущие колеса | передние |
| Схема компоновки автомобиля | переднеприводная |
| Расположение двигателя | Переднее поперечное |
| Тип двигателя | Четырехтактный, бензиновый |
| Трансмиссия | механическая |
| Тип коробки передач | с механическим управлением |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см³ | не менее 1500 и не более 1800 |
| Оборудование автомобиля | В соответствии с пунктом 15 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011, с дополнениями и изменениями в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 855 от 12.05.2022 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | не более 7,0 |
| Топливо  | Бензин с октановым числом не менее 95 |

 | 2 | Шт. | 1 054 250,54 | 2 108 501,08 |
| 3. | Транспортные средства для инвалидов без левой ноги |

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| Категория транспортного средства | М1 |
| Тип кузова | Цельнометаллический |
| Количество дверей | не менее 4 |
| Колесная формула | 4 х 2  |
| Ведущие колеса | передние |
| Схема компоновки автомобиля | переднеприводная |
| Расположение двигателя | Переднее поперечное |
| Тип двигателя | Четырехтактный, бензиновый |
| Трансмиссия | механическая |
| Тип коробки передач | с механическим управлением |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см³ | не менее 1500 и не более 1800 |
| Оборудование автомобиля | В соответствии с пунктом 15 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011, с дополнениями и изменениями в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 855 от 12.05.2022 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | не более 7,0 |
| Топливо  | Бензин с октановым числом не менее 95 |

 | 2 | Шт. | 1 054 250,54 | 2 108 501,08 |
| **ИТОГО:** | **7** |  |  | **7 379 753,78** |

**Требования к условиям поставки:**

Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011), с дополнениями и изменениями в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 855 от 12.05.2022.

Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

Автомобили должны соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору (ОКП) ОК 034-2014, поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года № 1042.

Автомобили должны быть легковыми.

Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.

Автомобиль должен быть 2023 года изготовления.

Автомобили должны быть в базовой комплектации и цветности (светлых тонов), а также укомплектованы комплектом шин, соответствующих сезону.

Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций по требованию Заказчика должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или должны быть сертифицированы в составе автомобиля.

Комплекты документов на автомобили должны находиться внутри автомобиля. Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

Требования к документам, подтверждающим соответствие автомобилей установленным требованиям должны быть:

Должно быть одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011.

Должен быть сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; левой ноги; обеих ног)

**Документы, передаваемые вместе с автомобилем**:

- должен быть гарантийный талон на автомобиль;

- должен быть паспорт транспортного средства с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года № 870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств» или выписка из электронного паспорта транспортного средства со статусом действующий.

- должна быть сервисная книжка;

- должно быть руководство по эксплуатации автомобиля;

- должен быть договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);

- должна быть копия одобрения типа транспортного средства;

- должна быть копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; левой ноги; обеих ног);

- должны быть другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

**Требования к сроку и объему предоставления гарантий на товар должны быть:**

Гарантия на Товар должна составлять не менее 36 месяцев или не менее 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Получателю Товара.

В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.

Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, должна составлять не менее 6 (шести) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование.

Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара должны быть указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Заказчику при фактической передачи Товара.

Дата передачи Товара Заказчику должна быть указана в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Заказчиком условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Заказчиком требований, содержащихся в Сервисной книжке.

Недостатки, обнаруженные в Товаре, должны быть устранены Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

**Требования к качеству товара:**

Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

Качество и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011.

При поставке некачественного Товара Поставщик обязан заменить его на Товар надлежащего качества в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения мотивированного отказа Получателя от подписания Акта сдачи-передачи Товара.

**Место доставки товара:** Краснодарский край, г. Краснодар, автосалон.

**Сроки поставки товара:** Поставщик должен обеспечить 100% поступление Товара в Краснодарский край не позднее 21.11.2023.

В течение трех рабочих дней после поставки Товара Поставщик обязан уведомить об этом Заказчика в письменной форме (в том числе посредством факсимильной связи) и пригласить его для проведения выборочной проверки на соответствие Товара количеству, комплектности, и качеству. Проверка осуществляется с привлечением представителя региональной общественной организации инвалидов (по согласованию между Заказчиком и организацией). Поставка Получателям осуществляется в течение 5 календарных дней с момента поступления реестра Заказчика поставщику, но не позднее 30.11.2023.

1. Не более [↑](#footnote-ref-1)
2. Не более [↑](#footnote-ref-2)