**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**1. Наименование объекта закупки:** Поставка автомобилей с адаптированными органами управления для пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве.

**2. Описание объекта закупки:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Позиция по КТРУ,  Код по ОКПД2 | Наименование Товара | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Кол-во, ед. измерения,  шт. |
| 1 | КТРУ: 29.10.20.000-00000012 – Автомобиль легковой  ОКПД2: 29.10.22.000 | Автомо-биль легковой | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Тип привода | Моноприводный |  | | Тип двигателя | Бензиновый |  | | Тип коробки передач | Автомат |  | | Рабочий объем двигателя | > 1500 и ≤ 2000 | Кубический сантиметр; ^миллилитр | | Экологический класс | 5 |  | | Размер колесных дисков | 14 | Дюйм (25,4 мм) | | Расход топлива по смешанному ездовому циклу \* | не более 7,4 | л/100км | | Комплектация транспортного средства | Антиблокировочная система |  | | Дополнительные требования к транспортным средствам  категорий M1 и N1, предназначенным для лиц с ограниченными  физическими возможностями \*\* | Наличие органов управления (ручное управление), адаптированных для лиц с ограниченными физическими возможностями |  | | | | 2 |

В соответствии с п.15 Приложения №3 к Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 органы управления (ручное управление), адаптированные для лиц с ограниченными физическими возможностями:

- должны обеспечивать удобство доступа в салон транспортного средства и на рабочее место водителя;

- должны иметь возможность регулировки для индивидуальной адаптации под конкретного водителя;

- должны соответствовать требованиям Правил ЕЭК ООН N 12-03 и 21-01 в отношении травмобезопасности;

- не должны мешать друг другу при одновременном манипулировании несколькими органами управления при совершении управляющих воздействий;

- не должны препятствовать возможности управлять транспортным средством при помощи штатных органов управления (при наличии);

- не должны ухудшать доступность и удобство пользования другими органами управления транспортным средством.

- рабочий ход органов управления должен обеспечивать неизменность рабочей позы водителя при выполнении управляющих воздействий.

- привод органов управления должен обеспечивать надежную передачу и плавное изменение усилий без люфтов, заеданий и рывков и траекторию движения органов управления без заметных деформаций элементов и звеньев приводов.\*\*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\* -* необходимость данной характеристики обусловлена наличием информации для расчета стоимости проезда застрахованного лица на личном автотранспорте от места жительства до места получения отдельных видов медицинской и социальной реабилитации по норме расхода бензина требуемой марки на 100 километров пробега для приобретенного страховщиком последнего по времени транспортного средства на основании заключенного им государственного контракта на закупку транспортного средства, в соответствии со ст. 47 "Положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", утвержденного Постановлением Правительства РФ от 15.05.2006 N 286 (далее – Положение №286).

\*\* - необходимость данной характеристики обусловлена необходимостью обеспечения транспортными средствами застрахованных лиц в соответствии с ст. 8 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.1998 №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и п. «ж» ст. 2 Положения №286.

Автомобили должны быть не ранее 2021 года изготовления.

Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций (правой ноги – 1 шт., левой ноги – 1 шт.) должны быть оборудованы специальными средствами управления (ручное управление).

Специальные средства управления (ручное управление) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.

**3. Требования к гарантийным обязательствам:**

- к гарантии качества товара, работы, услуги: Поставляемый товар должен быть свободными от прав третьих лиц, новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара законодательством Российской Федерации.

Отношения Поставщика и Получателя в связи с выдачей Товара по Контракту регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей..

- к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества: Гарантия на Товар должна составлять 36 месяцев или не менее 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Получателю.

Гарантия на специальные средства управления (ручное управление) должна составлять 6 (шесть) месяцев.

Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Получателем условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Получателем требований, содержащихся в Сервисной книжке..

- к гарантийному обслуживанию товара: Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Получателю при фактической передаче Товара. Гарантийное обслуживание Товара должно осуществляться в том числе на территории Брянской области.

**3.1.** **Требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика товара и к сроку действия такой гарантии:**

Срок действия гарантии Поставщика не менее срока действия гарантии производителя данного товара..

**4. Количество и место доставки товара, место выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта: \_**

Количество: 2 шт.

Поставка и выдача Товара осуществляется Поставщиком Получателям в г. Брянске Российская Федерация

Доставка Товара до места выдачи производится силами и средствами Поставщика.

Товар должен быть поставлен к месту выдачи Получателю и передан ему без каких-либо повреждений и дефектов, в том числе полученных во время транспортировки и хранения.

Выдача Товара Получателям осуществляется на основании Направлений, выданных Получателям Заказчиком при предъявлении ими (их доверенными лицами) паспорта в день обращения Получателя к Поставщику.

**6. Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг:**  Поставка Товара должна быть осуществлена с момента заключения Контракта, но не ранее 10.01.2022 и не позднее 25.02.2022