**Техническое задание (описание объекта закупки и условия исполнения государственного контракта)**

**Поставка сигнализаторов звука световых и вибрационных**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Наименование в соответствии с графой 3 Классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р, утвержденной Приказом Минтруда России от 13.02.2018 N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р» и индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида | Описание объекта закупки | Ед. изм. | Цена за ед. изм.[[1]](#footnote-1), руб. |
| 1. | Сигнализатор звука цифровой с световой индикацией | Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией | |  |  | | --- | --- | | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | | Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией - сигнализатор звука цифровой со световой (стробоскопической)индикацией (комплектация № 1) для плохослышащих и глухих предназначен для информирования людей с нарушением слуха о наличии звуковых сигналов домофона, дверного звонка и телефонного звонка | Да | | Сигнализирующие устройство беспроводное по конструкции. Цифровой световой индикатор привлекает внимание пользователя с помощью: световой индикацией рабочего состояния приемника; световой (стробоскопической) индикацией приемника; светодиодной индикацией на корпусе передатчиков сигнала телефона/домофона, дверного звонка о поступающих на передатчики сигналах | Да | | Цифровой приемник со световой (стробоскопической) индикацией служит для приема сигналов телефона, домофона, дверного звонка. При входящем сигнале световой приемник оповещает инвалида световой индикацией яркими вспышками стробоскопа, встроенного в корпус приемника, различимыми в дневное время суток. Питание светового приемника осуществляться от сети переменного тока 220 В, 50 Гц и от элементов питания | Да | | Цифровые передатчики служат для передачи информации о входном сигнале дверного звонка, домофона, телефона на световой приемник. В передатчиках установлены электрические датчики, что исключает возможность ложного срабатывания. Передатчик звонка домофона/телефона подключается проводным способом к источнику сигнала с помощью модульных разъемов и клемм. Передатчик дверного звонка имеет вид беспроводного дверного звонка. Все передатчики оснащены световым индикатором для дополнительного оповещения инвалида о поступающем сигнале, а также кнопками для тестирования работоспособности системы. Кнопки передатчиков защищены интеллектуальной электронной системой от ложного срабатывания при случайном нажатии. | Да | | Комплектация | световой приемник, передатчик звонка домофона/телефона передатчик дверного звонка, переходник для подключения к телефонной линии, клеммы для подключения к линии домофона, элементы питания, в количестве, необходимом для работы сигнализатора | | Конструкция сигнализатора обеспечивает пользователю удобство и простоту обращения, самостоятельную установку при подготовке и во время эксплуатации | Да | | Радиус устойчивого приема сигнала в условиях прямой видимости | не менее 30 метров | | Количество адресов сигнализирующего устройства для гарантии отсутствия ложного срабатывания | не менее 256 | | Несущая частота передатчика – частота, разрешенная для использования на территории Российской Федерации | Да | | Соответствие требованиям следующих стандартов: ГОСТ Р 50444-2020 (Раздел 6,7), ГОСТ ISO/TS 10993-19-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2021, ГОСТ ISO 10993-18-2022, ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88), ГОСТ Р 51632-2021 (Раздел 4), ГОСТ Р 51264-99, ГОСТ Р ИСО 9999-2019 | Да | | шт. | 5 680,00 |
| 2. | Сигнализатор звука цифровой с световой индикацией | Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией | |  |  | | --- | --- | | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | | Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией - сигнализатор звука цифровой со световой (стробоскопической и светодиодной)индикацией (комплектация № 2) для плохослышащих и глухих предназначен для информирования людей с нарушением слуха о наличии звуковых сигналов домофона, дверного звонка и телефонного звонка | Да | | Сигнализирующие устройство беспроводное по конструкции.  Цифровой световой индикатор привлекает внимание пользователя с помощью: светодиодной индикации светового приемника; световой (стробоскопической) индикации светового приемника; индикации рабочего состояния светового приемника; светодиодной индикацией на корпусе передатчиков сигнала телефона/домофона, дверного звонка о поступающих на передатчики сигналах | Да | | Цифровой приемник со световой (стробоскопической) и светодиодной индикацией служит для приема сигналов домофона, дверного звонка и телефонного звонка. Для каждого бытового сигнала есть специальные иконки с пиктограммой.  При входящем сигнале световой приемник оповещает инвалида: светодиодной индикацией с индивидуальными пиктограммами для каждого вида сигнала, различимыми в дневное время суток, каждому типу сигнала соответствует индивидуальный цвет светодиодов; световой индикацией яркими вспышками стробоскопа, встроенного в корпус приемника различимыми в дневное время суток.  Питание светового приемника осуществляется от сети переменного тока 220 В, 50 Гц и от элементов питания | Да | | Цифровые передатчики служат для передачи информации о входном сигнале дверного звонка, домофона, телефона на световой приемник. В передатчиках установлены электрические датчики, что исключает возможность ложного срабатывания. Передатчик телефона/домофона подключается проводным способом к источнику сигнала с помощью модульных разъемов и клемм. Все передатчики оснащены световым индикатором для дополнительного оповещения инвалида о поступающем сигнале, а также кнопками для тестирования работоспособности системы. Кнопки передатчиков защищены интеллектуальной электронной системой от ложного срабатывания при случайном нажатии | Да | | Комплектация | Световой приемник; передатчик звонка домофона/телефона; передатчик дверного звонка; переходник для подключения к телефонной линии; клеммы для подключения к линии домофона; элементы питания, в количестве, необходимом для работы сигнализатора | | Конструкция сигнализатора обеспечивает пользователю удобство и простоту обращения, самостоятельную установку при подготовке и во время эксплуатации | Да | | Радиус устойчивого приема сигнала в условиях прямой видимости | Не менее 30 метров | | Количество адресов сигнализирующего устройства для гарантии отсутствия ложного срабатывания | Не менее 256 | | Несущая частота передатчика – частота, разрешенная для использования на территории Российской Федерации | Да | | Соответствие требованиям следующих стандартов: ГОСТ Р 50444-2020 (Раздел 6,7), ГОСТ ISO/TS 10993-19-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2021, ГОСТ ISO 10993-18-2022, ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88), ГОСТ Р 51632-2021 (Раздел 4), ГОСТ Р 51264-99, ГОСТ Р ИСО 9999-2019 | Да | | шт. | 5 680,00 |
| 3. | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией | |  |  | | --- | --- | | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией для плохослышащих и глухих предназначен для информирования людей с нарушением слуха о наличии звуковых сигналов домофона, дверного звонка и телефонного звонка. | Да | | Сигнализирующие устройство беспроводное по конструкции.  Цифровой вибрационно-световой индикатор привлекает внимание пользователя с помощью: вибрации корпуса беспроводного вибрационного приемника; светодиодной индикацией на корпусе передатчиков сигнала телефона/домофона, дверного звонка о поступающих на передатчики сигналах | Да | | Вибрационный приемник служит для приема сигналов домофона, дверного звонка и телефонного звонка. Вибрационный приемник беспроводной. Вибрационный приемник оповещает пользователя посредством сильной вибрации корпуса. Имеет функцию переключения режимов работы. Питание приемника осуществляется от элементов питания для исключения возможности поражения пользователя электрическим током | Да | | Цифровые передатчики служат для передачи информации о входном сигнале дверного звонка, домофона, телефона на вибрационный приемник. В передатчиках установлены электрические датчики, что исключает возможность ложного срабатывания. Передатчик звонка домофона/телефона подключается проводным способом к источнику сигнала с помощью модульных разъемов и клемм. Передатчик дверного звонка имеет вид беспроводного дверного звонка. Все передатчики оснащены световым индикатором для дополнительного оповещения инвалида о поступающем сигнале, а также кнопками для тестирования работоспособности системы. Кнопки передатчиков защищены интеллектуальной электронной системой от ложного срабатывания при случайном нажатии | Да | | Комплектация | Вибрационный приемник; передатчик звонка домофона/телефона; передатчик дверного звонка; переходник для подключения к телефонной линии; клеммы для подключения к линии домофона; элементы питания, в количестве, необходимом для работы сигнализатора | | Конструкция сигнализатора обеспечивает пользователю удобство и простоту обращения, самостоятельную установку при подготовке и во время эксплуатации | Да | | Радиус устойчивого приема сигнала в условиях прямой видимости | Не менее 30 метров | | Количество адресов сигнализирующего устройства для гарантии отсутствия ложного срабатывания | Не менее 256 | | Несущая частота передатчика – частота, разрешенная для использования на территории Российской Федерации | Да | | Соответствие требованиям следующих стандартов: ГОСТ Р 50444-2020 (Раздел 6,7), ГОСТ ISO/TS 10993-19-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2021, ГОСТ ISO 10993-18-2022, ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88), ГОСТ Р 51632-2021 (Раздел 4), ГОСТ Р 51264-99, ГОСТ Р ИСО 9999-2019 | Да | | шт. | 4 520,00 |
| 4. | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией | |  |  | | --- | --- | | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией (комплектация № 1) для плохослышащих и глухих предназначен для информирования людей с нарушением слуха о наличии звуковых сигналов домофона, дверного звонка и телефонного звонка | Да | | Сигнализирующие устройство беспроводное по конструкции.  Цифровой вибрационно-световой индикатор привлекает внимание пользователя с помощью: вибрации корпуса наручного приемника; светодиодной индикацией наручного приемника; индикацией рабочего состояния наручного приемника; светодиодной индикацией на корпусе передатчиков сигнала телефона/домофона, дверного звонка о поступающих на передатчики сигналах | Да | | Цифровой наручный приемник со светодиодной индикацией служит для приема сигналов домофона, дверного звонка, телефонного звонка. Корпус наручного приемника выполнен в форм-факторе наручных часов. В наличии кнопка включения/сброса со светодиодной индикацией. При включенном приемнике, кнопка включения подает яркие периодические световые импульсы (индикатор рабочего состояния), различимые в дневное время суток. Для каждого бытового сигнала имеются специальные иконки с пиктограммой. При входящем сигнале на наручный приемник загораются яркими вспышками хорошо различимыми в дневное время суток индивидуальные пиктограммы для каждого вида сигнала, сопровождающиеся индивидуальным тактильным рисунком вибрации для каждого типа сигнала. Наручный приемник оснащен эластичным ремешком для ношения на руке. Питания наручного приемника осуществляется от элементов питания | Да | | Цифровые передатчики служат для передачи информации о входном сигнале дверного звонка, домофона, телефона на наручный приемник. В передатчиках установлены электрические датчики, что исключает возможность ложного срабатывания. Передатчик звонка домофона/телефона подключаются проводным способом к источнику сигнала с помощью модульных разъемов и клемм. Передатчик дверного звонка имеет вид беспроводного дверного звонка. Все передатчики оснащены световым индикатором для дополнительного оповещения инвалида о поступающем сигнале, а также кнопками для тестирования работоспособности системы. Кнопки передатчиков защищены интеллектуальной электронной системой от ложного срабатывания при случайном нажатии. | Да | | Комплектация | Наручный приемник;  передатчик звонка домофона/телефона;  передатчик дверного звонка; переходник для подключения к телефонной линии; клеммы для подключения к линии домофона; элементы питания, в количестве, необходимом для работы сигнализатора | | Конструкция сигнализатора обеспечивает пользователю удобство и простоту обращения, самостоятельную установку при подготовке и во время эксплуатации | Да | | Радиус устойчивого приема сигнала в условиях прямой видимости | Не менее 30 метров | | Количество адресов сигнализирующего устройства для гарантии отсутствия ложного срабатывания | Не менее 256 | | Несущая частота передатчика – частота, разрешенная для использования на территории Российской Федерации | Да | | Соответствие требованиям следующих стандартов: ГОСТ Р 50444-2020 (Раздел 6,7), ГОСТ ISO/TS 10993-19-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2021, ГОСТ ISO 10993-18-2022, ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88), ГОСТ Р 51632-2021 (Раздел 4), ГОСТ Р 51264-99, ГОСТ Р ИСО 9999-2019 | Да | | шт. | 8 420,00 |
| 5. | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией | |  |  | | --- | --- | | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией (комплектация № 2) для плохослышащих и глухих предназначен для информирования людей с нарушением слуха о наличии звуковых сигналов домофона, дверного звонка и телефонного звонка, плача ребенка, экстренного вызова (встроенная кнопка в передатчик плача ребенка) | Да | | Сигнализирующие устройство является беспроводным по конструкции.  Цифровой вибрационно-световой индикатор привлекает внимание пользователя с помощью: вибрации корпуса наручного приемника; светодиодной индикацией наручного приемника; индикацией рабочего состояния наручного приемника; светодиодной индикацией на корпусе передатчиков сигнала телефона/домофона, дверного звонка, плача ребенка, экстренного вызова о поступающих на передатчики сигналах | Да | | Цифровой наручный приемник со светодиодной индикацией служит для приема сигналов домофона, дверного звонка, телефонного звонка, плача ребенка, экстренного вызова (встроенная кнопка в передатчик плача ребенка). Корпус наручного приемника выполнен в форм-факторе наручных часов. Имеет кнопку включения/сброса со светодиодной индикацией. При включенном приемнике, кнопка включения подает яркие периодические световые импульсы (индикатор рабочего состояния) различимые в дневное время суток. Для каждого бытового сигнала имеются специальные иконки с пиктограммой. При входящем сигнале на наручный приемник загораются яркими вспышками, хорошо различимыми в дневное время суток, индивидуальные пиктограммы для каждого вида сигнала, сопровождающиеся индивидуальным тактильным рисунком вибрации для каждого типа сигнала. Наручный приемник оснащен эластичным ремешком для ношения на руке. Питания наручного приемника осуществляется от элементов питания | Да | | Цифровые передатчики служат для передачи информации о входном сигнале дверного звонка, домофона, телефона на наручный приемник. В передатчиках установлены электрические датчики, что исключает возможность ложного срабатывания. Передатчик звонка домофона/телефона подключаются проводным способом к источнику сигнала с помощью модульных разъемов и клемм. Передатчик дверного звонка имеет вид беспроводного дверного звонка. Все передатчики оснащены световым индикатором для дополнительного оповещения инвалида о поступающем сигнале, а также кнопками для тестирования работоспособности системы. Кнопки передатчиков защищены интеллектуальной электронной системой от ложного срабатывания при случайном нажатии | Да | | Цифровой передатчик плача ребенка служит для передачи информации о входном сигнале плача ребенка, экстренной кнопки вызова (встроенная кнопка в корпус передатчика) на наручный приемник.  В передатчике имеется функция включения и выключения микрофона с индикатором рабочего состояния. Передатчик оснащен светодиодным индикатором для дополнительного оповещения инвалида о поступающем сигнале, а также кнопкой для тестирования работоспособности системы. Кнопка экстренного вызова защищена интеллектуальной электронной системой от ложного срабатывания при случайном нажатии. Питание передатчика плача ребенка осуществляется от элементов питания | Да | | Комплектация | Наручный приемник; передатчик звонка домофона/телефона; передатчик дверного звонка; передатчик плача ребенка, экстренного вызова (встроенная кнопка в передатчик плача ребенка); переходник для подключения к телефонной линии; клеммы для подключения к линии домофона; элементы питания, в количестве, необходимом для работы сигнализатора | | Конструкция сигнализатора обеспечивает пользователю удобство и простоту обращения, самостоятельную установку при подготовке и во время эксплуатации | Да | | Радиус устойчивого приема сигнала в условиях прямой видимости | Не менее 30 метров | | Количество адресов сигнализирующего устройства для гарантии отсутствия ложного срабатывания | Не менее 256 | | Несущая частота передатчика – частота, разрешенная для использования на территории Российской Федерации | Да | | Соответствие требованиям следующих стандартов: ГОСТ Р 50444-2020 (Раздел 6,7), ГОСТ ISO/TS 10993-19-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2021, ГОСТ ISO 10993-18-2022, ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88), ГОСТ Р 51632-2021 (Раздел 4), ГОСТ Р 51264-99, ГОСТ Р ИСО 9999-2019 | Да | | шт. | 8 420,00 |
| **ИТОГО сумма НЦЕ:** | | | | | **32 720,00** |
| **МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЦЕНЫ КОНТРАКТА:** | | | | | **5 000 000,00** |

В соответствии с приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическим изделиями» срок пользования техническими средствами реабилитации, протезом и протезно-ортопедическим изделием (далее ТСР) исчисляется с даты предоставления его инвалиду. В случае если сроки службы, установленные изготовителем ТСР, превышают сроки пользования ТСР, утвержденные приказом Минтруда России, замена таких ТСР будет осуществляться региональным отделением по истечении сроков службы, установленных изготовителем ТСР.

Гарантийный срок эксплуатации Товара должен составлять не менее 24 месяцев с момента получения Товара Получателем. Срок выполнения гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней. Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт Товара во время гарантийного срока (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). Обязательно указание адресов специализированных мастерских на территории Краснодарского края, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта товара или устранения неисправностей.

Сигнализаторы звука цифровые должны соответствовать ГОСТ Р 51632-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний" (раздел 4.11), ГОСТ Р ИСО 9999-2019 "Национальный стандарт Российской Федерации. Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология".

При поставке Товара должны быть представлены: декларация о соответствии (при наличии) и инструкция по применению изделия на русском языке.

До 15.01.2024 г. поставщик должен предоставить Заказчику адреса специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта Товара или устранения неисправностей. Обеспечение возможности ремонта, устранения недостатков при обеспечении Получателей Товаром осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

**Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг:**

Краснодарский край:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.07.2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» (в случае выбора Получателем способа получения Товара через пункт выдачи Товара).

**Сроки поставки товара или завершения работ, либо график оказания услуг:**

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара, но не позднее 11.07.2024 года.

До 15.01.2024 г. предоставить на склад Поставщика, расположенный на территории Краснодарского края, Товар каждого вида по 1 штуке, для возможности Заказчику провести выборочную проверку поставляемого Товара.

**Порядок определения количества товара, объема работ, услуг:**

Заказчик должен предоставить Поставщику Заявки, которые формируются Заказчиком по мере поступления заявлений от инвалидов об обеспечении Товаром и передаются Поставщику не реже 1 (одного) раза в месяц, но не позднее 11.07.2024 года.

1. Не более [↑](#footnote-ref-1)