**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Предмет контракта:** Поставка опор для обеспечения детей-инвалидов в 2022 году.

**Общее количество:** 70 шт.

**Место поставки:** г. Воронеж, Воронежская область.

**Срок доставки товара:** в течение 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком от Заказчика реестра получателей Товара, которым выданы направления на обеспечение техническими средствами реабилитации, но не позднее 20.09.2022.

**Условия поставки:**

- поставка технических средств реабилитации инвалидам (Получателям) должна осуществляться при наличии направления, выданного Государственным учреждением – Воронежским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации (Заказчик);

- в случае выбора способа получения технического средства реабилитации по месту нахождения пункта выдачи Товара и предоставления инвалидом (представителем инвалида с надлежащим образом оформленными полномочиями) направления на обеспечение техническими средствами реабилитации, такие средства выдаются в день обращения инвалида (представителя инвалида) в указанный пункт;

* ведение журнала телефонных звонков инвалидам из реестра получателей технических средств реабилитации с пометкой о времени звонка, результате звонка и выборе инвалидом способа и места, времени доставки технического средства реабилитации;
* ведение аудиозаписи телефонных разговоров с инвалидами по вопросам получения технического средства реабилитации;
* предоставление Заказчику в рамках подтверждения исполнения государственного контракта журнала телефонных звонков (по требованию Заказчика);
* информирование не позднее дня, следующего за датой доставки (датой окончания периода доставки), о невозможности предоставления технического средства реабилитации инвалиду;
* исключение длительного ожидания и обслуживания инвалидов, в случае выбора ими способа получения технического средства реабилитации по месту нахождения пунктов выдачи;
* информирование инвалидов о дате, времени и месте поставки;
* установить график работы пунктов выдачи Товара, включая работу в один из выходных дней.

В случае выдачи изделий Получателям в пунктах выдачи, данные пункты должны соответствовать приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. №527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи», в том числе с привлечением соисполнителей.

Пункты выдачи должны быть оснащены видеокамерами.

С целью контроля выдачи товара Поставщик должен иметь возможность по запросу Заказчика и с согласия Получателя предоставить Заказчику видеоотчет передачи технических средств реабилитации Получателям.

Для связи со стационарным пунктом выдачи технических средств должно быть предусмотрено подключение к телефонной сети или предусмотрен бесплатный мобильный номер телефона.

Перед выдачей товара Получателю Поставщик должен предоставить технические средства реабилитации Заказчику для проверки на соответствие требованиям технического задания, известив о месте и времени проведения выборочной проверки товара Заказчика.

Перед подписанием Акта выборочной проверки товара Поставщик предоставляет Заказчику информацию о месте нахождения стационарных пунктов выдачи технических средств.

Доставка средств реабилитации Получателям осуществляется после подписания Акта выборочной проверки товара.

В рамках осуществления Заказчиком контроля за порядком и сроками поставки Товара, согласно условиям Контракта, в течение 5 дней с момента передачи Заказчиком Реестра Получателей Товара Поставщик предоставляет график поставки Товара Получателям по муниципальным районам Воронежской области и районам городского округа города Воронежа.

В своей заявке участник должен указать конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), наименование страны происхождения товара.

Рекомендуется указывать торговые наименования и артикулы.

Наличие регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в здравоохранении.

Наличие действующей декларации о соответствии (сертификата соответствия).

**Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, маркировке, сроку и объему предоставленных гарантий качества товара, технические и функциональные характеристики товара:**

Опоры должны соответствовать требованиям стандартов ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний». Материалы, применяемые для изготовления опор не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов и должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, а также не должны воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали средства реабилитации при его нормальной эксплуатации. Металлические части должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или иметь защитные и защитно-декоративные покрытия в соответствии с ГОСТ 9.032-74, ГОСТ 9.303-84.

Опоры предназначены для позиционной терапии (лечение положением) в процессе комплексной реабилитации. В фиксированном положении ребёнок принимает симметричную, правильную, корригирующую позу.

Поставляемое изделие должно быть новым (изделие, которое не было в употреблении, не прошло ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

Сроки предоставления гарантий качества должны составлять не менее 12 месяцев со дня подписания Акта приема – передачи технического средства Получателем. Вместе с изделием Получателю должен быть передан гарантийный талон, дающий право на бесплатный ремонт технического средства во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта или устранения неисправностей в течении срока эксплуатации опор.

В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатка в поставленном изделии, Поставщиком, либо уполномоченной производителем организацией (индивидуальным предпринимателем) должны быть обеспечены замена на изделие той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков изделия (по гарантийному талону). При этом срок безвозмездного устранения недостатков изделия (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не должен превышать 30 дней.

Срок службы изделия должен составлять не менее срока пользования, установленного в соответствии с установленного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 №107н.

На изделия должен быть нанесен товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид. Упаковка опор должна обеспечивать их защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ. При этом каждое изделие должно быть уложено в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке и хранении.

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортирование опор должно осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим их защиту от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 11 | Опора для ползания детей-инвалидов  | Опора для ползания - служит средством обучения навыкам ползания у детей с различными патологиями в т. ч. ДЦП.Высота и угол наклона опоры должны регулироваться в зависимости от роста ребенка таким образом, чтобы его руки были полусогнуты в локтях, а коленные суставы свободно сгибались и разгибались.Опора должна иметь крепление, надежно фиксирующее ребенка и регулируемое по ширине и высоте.Опора должна быть оборудована самоориентирующимися колесами с фиксацией.Мягкие элементы должны быть изготовлены из безопасных материалов.Поставщик должен осуществлять подбор опоры индивидуально в зависимости от антропометрических данных ребенка.В комплект должно входить:- опора;-паспорт на изделие, содержащий описание и правила эксплуатации товара (на русском языке);- гарантийный талон. | 410 |
| 22 | Опора для сидения для детей-инвалидов. | Опора для сидения для детей-инвалидов предназначена для позиционной терапии детей-инвалидов (лечение положением) в процессе комплексной реабилитации. Опора для сидения должна менять угол наклона спинки и сидения в зависимости от потребности получателя.Опора для сидения должна создавать правильное симметричное положение и удерживаеть равновесие в положении сидя без излишнего мышечного напряжения.Опора должна быть снабжена регулируемыми подлокотниками.Опора должна быть снабжена подголовником.Опора должна быть снабжена съемным столиком для дополнительной опоры рук и развития мелкой моторики.Спинка сидения опоры должно быть оснащена мягкой подушкой.Сидение опоры должна быть оснащено мягкой подушкой и абдуктором.Угол между сидением и подножкой должен меняться в зависимости от потребности получателя.Опора должна быть оборудована колесами с фиксацией (тормозами), для легкого перемещения.Подножка для крепления стоп должна регулироваться по высоте и углу наклона.Опора должна быть снабжена специальными регулируемыми креплениями, которые способствуют правильному положению тела. Мягкие элементы должны быть изготовлены из безопасных материалов.Поставщик должен осуществлять подбор опоры индивидуально в зависимости от антропометрических данных ребенка.В комплект должно входить:- опора;-паспорт на изделие, содержащий описание и правила эксплуатации товара (на русском языке);- гарантийный талон. | 130 |
| 33 | Опора для стояния для детей-инвалидов. | Опора для стояния для детей-инвалидов помогает создавать фиксацию в правильном вертикальном положении ребенка со слабым тонусом мышц, для развития у него навыков контроля положения тела. Изделие должно иметь съемные и регулируемые спинодержатель, подголовник, столик, тазобедренное крепление, регулируемые в нескольких направлениях коленоупоры и абдуктор. На грудном уровне должен быть установлен мягкий регулируемый фиксатор, который предупреждает заваливание торса. Опора должна быть снабжена регулируемыми креплениями для стоп (подпяточники), которые поставлены в нужное положение «на ширину плеч», для удержания стопы в правильном положении. Опора должна быть установлена на колесах, задняя пара колес должна иметь тормоза. Поставщик должен осуществлять подбор опоры индивидуально в зависимости от антропометрических данных ребенка.В комплект должно входить:- опора;- паспорт на изделие, содержащий описание и правила эксплуатации товара (на русском языке);- гарантийный талон. | 120 |
| 44 | Опора для стояния для детей-инвалидов. | Опора для стояния для детей-инвалидов должна иметь пронационную раму с регулируемым углом наклона от 45° до вертикального положения, должна поэтапно переводить пациента из наклонного положения лежа на животе в положение стоя. Опора должна иметь регулируемые крепления для стоп, колен, тазобедренного и грудного отделов. В опоре должен быть абдуктор и спинодержатель, боковые ограничители. В опере должно быть предусмотрено наличие столика. Опора должна быть установлена на колесах, задняя пара колес должна иметь тормоза. В комплект входит:- опора;- паспорт на изделие, содержащий описание и правила эксплуатации товара (на русском языке);- гарантийный талон. | 37 |
| 55 | Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния для детей-инвалидов -регулировка угла наклона;-положение наклона вперед и назад – комбинированный;-подголовник;-держатель спинки;-подлокотники;-абдуктор и/или разделитель для ног;-боковые упоры для груди, упоры для коленей;-упор для таза;-подножки;-ремень для груди;-ремень для таза;-столик.В комплект должно входить:- опора;- паспорт на изделие, содержащий описание и правила эксплуатации товара (на русском языке);- гарантийный талон. | 11 |
| 66 | Опора для лежания для детей-инвалидов | Опора для лежания для детей-инвалидов предназначена для приобретения детьми первичных двигательных и тактильных навыков.Спинка должна иметь возможность регулировки от горизонтального положения до вертикального.Спинка должна иметь грудное и тазобедренное регулируемое крепление, с помощью которого ребенок надежно фиксируется.Спинка и сидение опоры должны иметь мягкие съемные матрасы.Опора должна иметь мягкие подушки различных размеров, помогающие скорректировать правильную позу ребенка.Опора должна быть установлена на 4 колеса.Опора должна быть оснащена тормозами.Поставщик должен осуществлять подбор опоры индивидуально в зависимости от антропометрических данных ребенка.В комплект должно входить:- опора;- паспорт на изделие, содержащий описание и правила эксплуатации товара (на русском языке);- гарантийный талон. | 2 |