**Техническое задание (описание объекта закупки и условия исполнения государственного контракта)**

**Поставка ходунков на колесах, ходунков с опорой на предплечье, ходунков с подмышечной опорой, ходунков-роллаторов для обеспечения инвалидов Краснодарского края в 2023 году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Описание объекта закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед. изм.[[1]](#footnote-1), руб. | Цена по позиции[[2]](#footnote-2), руб. |
| 1. | Ходунки на колесах | ***Ходунки на колесах***  1. Ходунки должны быть предназначены для перемещения людей с ограниченными возможностями в условиях помещений и на площадках с твердым покрытием для преодоления незначительных расстояний.  2. По соотношению высоты ходунка и роста пользователя должно быть несколько типоразмеров ходунков, благодаря механизму регулирования высоты в диапазоне не менее чем от 780 мм и не более чем до 930 мм.  3. Устройство регулирования высоты должно иметь отчетливые отметки с указанием максимально допустимого удлинения.  4. Регулировать высоту и складывать ходунки пользователь должен без применения специальных инструментов  5. Рукоятки (ручки) ходунка должны быть изготовлены из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью, и иметь такую форму, которая обеспечивает прочность их захвата (отсутствие скольжения рук при захвате), а также легкость чистки и санитарной обработки. Ширина рукояток должна быть не менее 20 мм и не более 50 мм  6. Ходунки должны быть оборудованы двумя колесами.  7. Поручни ходунков должны регулироваться на удобную для пользователя высоту.  8. Ходунки не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры воздуха от плюс 40 градусов С до минус 40 градусов С.  9. Металлические детали ходунка должны быть изготовлены из коррозинно-стойких материалов или должны быть защищены от коррозии покрытиями;  10. Гарантийный срок эксплуатации Товара должен составлять не менее 12 месяцев с момента получения Товара Получателем.  11. В комплект должны входить:  - паспорт на изделие, либо документ, содержащий описание и правила эксплуатации товара (на русском языке);  - гарантийный талон. | 70 | шт. | 3 816,67 | 267 166,90 |
| 2. | Ходунки с опорой на предплечье | ***Ходунки с опорой на предплечье***  1.Ходунки должны быть предназначены для облегчения ходьбы пользователя при нарушении функций опорно-двигательного аппарата, имеющее опору на предплечья в форме горизонтальной поддерживающей стойки или двух опор для предплечья.  2. Ходунки должны быть различных типоразмеров, благодаря механизму регулировки высоты подлокотной опоры на удобную для пользователя высоту.  3. Регулировать высоту пользователь должен без применения специальных инструментов  4. Ходунки должны быть оборудованы четырьмя колесами с двумя тормозами.  5. Рукоятки (ручки) ходунка должны быть изготовлены из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью, и иметь такую форму, которая обеспечивает прочность их захвата (отсутствие скольжения рук при захвате), а также легкость чистки и санитарной обработки. Ширина рукояток должна быть не менее 20 мм и не более 50 мм  6. Ходунки не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры воздуха от плюс 40 градусов С до минус 40 градусов С.  7. Ходунки должны быть изготовлены из прочных коррозинно-стойких металлических сплавов.  8. Гарантийный срок эксплуатации Товара должен составлять не менее 12 месяцев с момента получения Товара Получателем.  9. В комплект должны входить:  - паспорт на изделие, либо документ, содержащий описание и правила эксплуатации товара (на русском языке);  - гарантийный талон. | 10 | шт. | 9 283,33 | 92 833,30 |
| 3. | Ходунки с подмышечной опорой | ***Ходунки с подмышечной опорой***  1. Ходунки четырехколесные с подмышечной опорой должны обеспечивать надежную опору при передвижении людей с нарушением двигательных функций.  2. Ходунки должны быть различных типоразмеров, благодаря механизмам регулировки высоты рамы и высоты подмышечников.  3. Регулировать высоту ходунков пользователь должен без применения специальных инструментов  4. Ходунки должны быть оборудованы четырьмя колесами с двумя тормозами.  5. Рукоятки (ручки) ходунка должны быть изготовлены из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью, и иметь такую форму, которая обеспечивает прочность их захвата (отсутствие скольжения рук при захвате), а также легкость чистки и санитарной обработки.  6. Металлические детали ходунков должны быть изготовлены из коррозинно-стойких материалов или должны быть защищены от коррозии покрытиями.  7. Ходунки не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры воздуха от плюс 40 градусов С до минус 40 градусов С.  8. Гарантийный срок эксплуатации Товара должен составлять не менее 12 месяцев с момента получения Товара Получателем.  9. В комплект должны входить:  - паспорт на изделие, либо документ, содержащий описание и правила эксплуатации товара (на русском языке);  - гарантийный талон. | 10 | шт. | 9 850,00 | 98 500,00 |
| 4. | Ходунки-роллаторы | ***Ходунки-роллаторы***  1. Ходунки должны быть предназначены для перемещения людей с ограниченными возможностями в условиях помещений и на площадках с твердым покрытием для преодоления незначительных расстояний.  2. Ходунки должны быть различных типоразмеров, благодаря механизмам регулировки высоты в диапазоне не менее чем от 800 мм и не более чем до 925 мм  3. Регулировать высоту, раскладывать и складывать ходунки пользователь должен без применения специальных инструментов  4. Конструкция ходунков должна предполагать сиденье для отдыха, перекладину – упор для спины  5. Ходунки могут быть оборудованы корзиной; для личных вещей.  6. Ходунки должны быть оборудованы четырьмя колесами с двумя тормозами.  7. Рукоятки (ручки) рамы ходунка должны быть изготовлены из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью, и иметь такую форму, которая обеспечивает прочность их захвата (отсутствие скольжения рук при захвате), а также легкость чистки и санитарной обработки. Ширина рукоятки должна быть не менее 20 мм и не более 50 мм.  8. Поручни ходунков должны регулироваться на удобную для пользователя высоту.  9. Ходунки не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры воздуха от плюс 40 градусов С до минус 40 градусов С.  10. Металлические детали ходунков должны быть изготовлены из коррозинно-стойких материалов или должны быть защищены от коррозии покрытиями  11. Гарантийный срок эксплуатации Товара должен составлять не менее 12 месяцев с момента получения Товара Получателем.  12. В комплект должны входить:  - паспорт на изделие, либо документ, содержащий описание и правила эксплуатации товара (на русском языке);  - гарантийный талон. | 60 | шт. | 10 683,33 | 640 999,80 |
| **ИТОГО:** | | | **150** |  |  | **1 099 500,00** |

**Требования к качеству и безопасности товара.**

Средства опоры не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры воздуха от плюс 40 С до минус 40 С. Средства опоры должны соответствовать ГОСТам (ГОСТ ISO 10993-1-2021 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», ГОСТ ISO 10993-10-2011 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; ГОСТ Р 52770-2016 Национальный стандарт Российской Федерации «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2021 Национальный стандарт Российской Федерации «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 50444-2020 Национальный стандарт Российской Федерации «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования», ГОСТ Р 59436-2021 (ИСО 11199-2:2005). Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытаний. Часть 2. Ходунки роллаторы».

При использовании изделий по назначению не должно быть создано угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

**Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара.**

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка изделий к месту выдачи инвалидам должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 51632-2021 Национальный стандарт Российской Федерации «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения

технических средств реабилитации, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство

выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

**Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг**

Краснодарский край:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.07.2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» (в случае выбора Получателем способа получения Товара через пункт выдачи Товара).

**Сроки поставки товара или завершения работ, либо график оказания услуг:**

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара, но не позднее 31.08.2023 года.

До 30.01.2023 г. предоставить на склад Поставщика, расположенный на территории Краснодарского края, 50% от общего количества Товара (Товар каждого вида для возможности Заказчику провести выборочную приемку товара). До 01.03.2023 г. на складе Поставщика, расположенном на территории Краснодарского края, должно быть 100% от общего количества Товара.

**Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта, если проектом контракта предусмотрены такие этапы):**

1-й этап: с 01.01.2023 года по 15.05.2023 года;

2-й этап: с 20.04.2023 года по 30.09.2023 года.

**Требования к гарантийному сроку товаров, выполнения работ, оказания услуг и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товаров, к расходам на эксплуатацию товаров и др.:**

Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением). Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт или замену Товара во время гарантийного срока пользования. Срок выполнения гарантийного ремонта или замены не должен превышать 15 рабочих дней со дня обращения Получателя.

Не позднее 20.01.2023 года поставщик должен предоставить Заказчику адреса специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта Товара или устранения неисправностей. В случае отсутствия специализированных мастерских (сервисных служб) на территории Краснодарского края Поставщик обязан в течение гарантийного ремонта своими силами осуществить приемку Товара у Получателя для гарантийного ремонта и возврат Товара по месту жительства Получателя Товара. Обеспечение возможности ремонта, устранения недостатков при обеспечении Получателей Товаром осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

В соответствии с приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическим изделиями» срок пользования техническими средствами реабилитации, протезом и протезно-ортопедическим изделием (далее - ТСР) исчисляется с даты предоставления его инвалиду. В случае если сроки службы, установленные изготовителем ТСР, превышают сроки пользования ТСР, утвержденные приказом Минтруда России, замена таких ТСР будет осуществляться региональным отделением по истечении сроков службы, установленных изготовителем ТСР.

1. Не более [↑](#footnote-ref-1)
2. Не более [↑](#footnote-ref-2)