Приложение 1 к Извещению об осуществлении закупки

**Описание объекта закупки**

**Поставка легковых автомобилей, оборудованных средствами управления для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта закупки | Описание функциональных и технических характеристик объекта закупки | Кол-во (шт.) |
| 1. | Легковой автомобиль с адаптированными органами управления для здоровой правой ноги, для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья в результате несчастного случая на производстве | Категория автомобиля - М1,  Тип кузова - цельнометаллический, несущий седан или хэтчбек,  Количество дверей - не менее 4,  Колесная формула- 4 х 2, ведущие колеса – передние, Схема компоновки автомобиля – переднеприводная, КПП – с автоматическим переключением передач, Расположение двигателя - переднее поперечное, Тип двигателя - четырехтактный, бензиновый, Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 - не менее 1596 Оборудование автомобиля - в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011.  Топливо - бензин с октановым числом не менее 95, Количество мест спереди/сзади - 2/3, Габаритные размеры, мм (длина/высота/ширина - не менее 4246/ 1700/ 1500, База, мм - не менее 2476, Полная масса транспортного средства, кг - не менее 1075, Подвеска:  - передняя - независимая, типа McPherson, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости, - задняя - полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами. | 1 |
| 2 | Легковой автомобиль с адаптированными органами управления для здоровой левой ноги, для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья в результате несчастного случая на производстве | 1 |
| 3. | Легковой автомобиль с адаптированными органами управления без участия обеих ног, для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья в результате несчастного случая на производстве | Категория автомобиля - М1,  Тип кузова - цельнометаллический, несущий седан или хэтчбек,  Количество дверей - не менее 4, Колесная формула- 4 х 2, ведущие колеса – передние, Схема компоновки автомобиля – переднеприводная, КПП – с механическим переключением передач, Расположение двигателя - переднее поперечное, Тип двигателя - четырехтактный, бензиновый, Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 - не менее 1596 Оборудование автомобиля - в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011. Топливо - бензин с октановым числом не менее 95, Количество мест спереди/сзади - 2/3, Габаритные размеры, мм (длина/высота/ширина - не менее 4246/ 1700/ 1500, База, мм - не менее 2476, Полная масса транспортного средства, кг - не менее 1075, Подвеска:  - передняя - независимая, типа McPherson, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости, - задняя - полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами. | 2 |
| 4. | Легковой автомобиль с адаптированными органами управления для здоровой левой ноги, для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья в результате несчастного случая на производстве | 2 |
| **Итого:** | | | **6** |

**Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам, безопасности товара.**

**1.** Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее – ТР ТС 018/2011).

2. Соответствие автомобилей и его компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

**3.** Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства».

4.Автомобили должны быть легковыми.

5.Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.

6**.** Автомобили должны быть ранее 2021 года изготовления.

7. Автомобили должны быть предназначены для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций нижних конечностей.

8. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом

9. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.

10. Комплект документов на автомобили должны находиться внутри автомобиля. Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

**Требования к документам, подтверждающим соответствие автомобилей установленным требованиям:**

1. Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011.

2. Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; левой ноги; обеих ног).

3. Документы, подтверждающие соответствие товара, условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона, или копии этих документов, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.04.2020 № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства».

**Документы, передаваемые вместе с автомобилем:**

• гарантийный талон на автомобиль;

• паспорт транспортного средства с информацией об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2020 г. N 1507 № «Об утверждении правил государственной регистрации самоходных машин и других видов техники, постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1291 «Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» или выписку из электронного ПТС;

• сервисная книжка;

• руководство по эксплуатации автомобиля;

• договор между Заказчиком, Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком,

• копия одобрения типа транспортного средства;

• копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; левой ноги; обеих ног);

• другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

• комплект документов для регистрации в органах ГИБДД.

**Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества легковых автомобилей:**

1. Срок гарантии на поставленные автомобили должен составлять не менее 36 месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки Товара или 100 тысяч километров пробега в зависимости от того, какое условие наступит раньше.

2. В соответствии с Сервисной книжкой на Товар на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки Товара вне зависимости от пробега.

3. Гарантия на дополнительное оборудование должна составлять не менее 6 (шести) месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки Товара, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование.

4. Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Заказчику при фактической передачи Товара.

5. Дата передачи Товара Заказчику указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

6. Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Получателем условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Получателем требований, содержащихся в Сервисной книжке.

7. Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

**Условия передачи легковых автомобилей:**

1. Передача легковых автомобилей Получателю осуществляется в г. Иваново (Ивановской области). Место передачи товара должно располагаться с учетом возможности подъезда застрахованных лиц на общественном транспорте к месту выдачи.

*2. Срок поставки: поставка 100 % объема Товара* до «15» ноября 2022 года.

Использование Заказчиком при описании объекта закупки показателей, не установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, а также не использование Заказчиком при описании объекта закупки показателей, установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, является необходимостью, обусловленной характером закупаемого товара (работ, услуг), потребностями Заказчика и обычаями делового оборота. *(в случае использования и/или не использования Заказчиком таких показателей).*

В случае если в заявке Участника предлагаются к поставке два и более наименований изделий по одной позиции, Заказчик при заключении контракта определяет конкретное количество закупаемой продукции из предложенного Участником (победителем) ассортимента.

После проведения закупки цена за единицу товара определяется путем снижения начальной (максимальной) цены за единицу товара пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта.