Приложение № 1

к Извещению

**Техническое задание**

**на выполнение работ по обеспечению застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,**

**протезами и протезно-ортопедическими изделиями**

1. **Способ определения поставщика:** открытый конкурс в электронной форме.
2. **Предмет государственного контракта:** выполнение работ по обеспечению застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, протезами и протезно-ортопедическими изделиями в 2022 году: **протезами бедра.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Шифр | **Наименование изделия, функциональные характеристики и технические требования** | **Цена за ед. (руб.)** | **Кол-во (шт.)** | **Сумма (руб.)** |
| **Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии** | **Протез бедра модульный, в том числе при недоразвитии для пациентов с уровнем активности К3**  Тип протеза: модульный;  Косметическая облицовка: мягкая полиуретановая модульная, чулки перлоновые ортопедические  Приемная гильза: индивидуальная, изготовленная по гипсовому слепку с культи инвалида  Материал приемной гильзы: литьевой платик на основе акриловых смол  Количество приемных гильз: примерочная -1 шт, постоянная -1 шт;  Крепление протеза: с силиконовым чехлом с использованием мембраны или системы KISS  Количество полимерных чехлов - 2шт;  Регулировочно-соединительные утройства на нагрузку до 125 кг;  Наличие поворотного регулировочно-соединительного устройства, обеспечиваетвозможность поворота согнутой в колене искусственной голени относительно гильзы для обеспечения самообсуживания пациента.  Коленный модуль одноосный гидравлический с системой контроля фазы опоры и переноса (SNS), предназаченный для передвижения на разных скоростях. Корпус алюминиевый. С помощью переключателя осуществляется выбор режима - замыкание, замыкание сгибания или свободный перенос.  Стопа легкая, карбоновая энергосберегающая. Сдвоенные пружинные элементы гасят ударные нагрузки при наступании на пятку, обеспечивая физиологический перекат и отличную отдачу накопленной энергии. Стопа подходит для различной скорости ходьбы, для ходьбы по пересеченной местности без ухудшения комфортности, снижает нагрузку на здоровую конечность. Максимальная масса тела до 125 кг.  Назначение протеза: постоянный  Гарантийный срок – не менее 12 месяцев.  Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4,5), ГОСТ ИСО 22523-2007, ГОСТ Р 52770-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011 | **796008,37** | **1** | **796008,37** |
| **Протез бедра для купания (с силиконовым чехлом)** | **Протез бедра для купания(с силиконовым чехлом)**  Тип протеза: модульный;  Косметическая облицовка: отсутствует;  Приемная гильза: индивидуальная, изготовленная по слепку с культи инвалида;  Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол без вкладной гильзы;  Количество приемных гильз: примерочная – 1 шт., постоянная – 1шт.;  Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый): 1 шт;  Крепление протеза: с полимерным чехлом с использованием водостойкого замка/мембраны или системы крепления по типу «KISS»;  Регулировочно-соединительные устройства: водостойкие, на нагрузку до 125 кг.;  Коленный модуль: водостойкий моноцентрический гидравлический коленный шарнир с фиксатором (замком) с независимым регулированием фаз сгибания-разгибания, уровень активности К2-К3;  Стопа: водостойкая с повышенной безопасностью в фазе опоры;  Назначение протеза: специальный  Срок гарантии протеза — не менее 12 месяцев.  Соответствует требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4,5), ГОСТ ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007. | **487411,69** | **1** | **487411,69** |
|  | **Итого:** |  | **1** | **1283420,06** |

**3. Источник финансирования заказа**: средства Фонда социального страхования РФ.

**4. Начальная (максимальная) цена контракта**: 1283420 рублей 06 коп.

**5.Расчет начальной (максимальной) цены контракта:** начальная (максимальная) цена контракта сформирована методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Приложение№2.

**6.Порядок формирования цены контракта:** В цену настоящего Контракта включаются все расходы Исполнителя по исполнению настоящего Контракта, в том числе расходы по выполненным с учетом физиологических данных Получателя работам, доставке результата работ до места выдачи, доставке результата работ до места жительства Получателя в случае необходимости, а также налоги, сборы и иные обязательные платежи.

**7.Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:** Выполнение работ по снятию мерок и слепков с протезируемой (ортезируемой) конечности Получателя, по подгонке Изделий в присутствии и при участии Получателя, а также передача готовых Изделий Получателю и их приёмка Получателем, включая случаи гарантийного ремонта, производятся по месту пребывания Получателя на территории Республики Саха (Якутия), либо (по согласованию с Получателем и Заказчиком) по месту нахождения Заказчика или по месту нахождения Исполнителя в ГО «Якутск». Передача Получателям Изделия осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты обращения Получателя к Исполнителю с Направлением, выданным Заказчиком, но не позднее 30 октября 2022г.

**8. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг:** Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 7 (семи) рабочих дней с даты предоставления Поставщиком, подписанного Сторонами, реестра выполненных работ, Актов оказания услуг, отрывного талона к направлению, счета на оплату, а также Акта выполненных работ, но не позднее 09 октября 2022г.

**9. Гарантия:** Гарантийный срок на протезы устанавливается со дня подписания Акта приема-передачи протеза Получателем, либо лицом, представляющим интересы Получателя и составляет не менее12 месяцев. Исполнитель гарантирует, что протезы изготовлены в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями на протезы, не имеют дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации. В случае предъявления Получателем в течение гарантийного срока претензий к качеству полученных от Исполнителя протезов, Исполнитель в течение десяти рабочих дней со дня обращения Получателя обязан за счет собственных средств произвести ремонт или замену имеющего недостатки или дефекты изделия на аналогичное надлежащего качества. Исполнитель обязуется нести гарантийные обязательства на выполненные работы по изготовлению протезов, протезно-ортопедических изделий.

**11. Размер обеспечения исполнения контракта: 30 % начальной максимальной цены контракта.**

**12. Обеспечение гарантийных обязательств -10%.**

**13.Обеспечение заявки-1%.**