Техническое задание

На поставку технических средств реабилитации – опор для ползания, сидения, лежания, стояния для обеспечения инвалидов в 2022 году.

1. Требования к количеству.

Общее количество Товара: 39 (тридцать девять) штук.

2. Требования к поставляемому Товару.

Товар должен отвечать требованиям действующих ГОСТов и (или) ТУ, относящимся к показателям описываемого объекта закупки, в т.ч. ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Товар должен быть новым, ранее неиспользованным, надлежащего качества, не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Поставка осуществляется при наличии документов, подтверждающих соответствие товара (регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация о соответствии), в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

Сырье и материалы, применяемые для изготовления не содержат ядовитых (токсичных) компонентов при эксплуатации.

Упаковка Товара должна обеспечивать защиту от повреждений, загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев с даты поставки Товара Получателю.

3.Требования к техническим характеристикам.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | КТРУ и Наименование | Наименование (приказ Минтруда России от 13.02.2018 N 86н) | Вид и наименование технического средства реабилитации | Описание функциональных и технических характеристик закупаемого товара | Единица измерения Товара | Количество Товара |
| 1. | - | 6-06-01 - Опора для ползания для детей-инвалидов | Опора для ползания для детей-инвалидов | Опора для ползания должна помогать отрабатывать правильный стереотип движения, использоваться для стимуляции мышц плечевого пояса при параличах и травмах позвоночника, помогать обучить ребенка ползать на четвереньках, что должно являться подготовительным этапом для самостоятельного ползания и вставания. Высота и угол наклона опоры должен регулироваться в зависимости от роста ребенка таким образом, чтобы руки были полусогнуты в локтях, а коленные суставы свободно сгибались и разгибались. Опора должна быть установлена на колесах, имеющих тормоза. Крепление должно быть изготовлено из прочной ткани. Для комфортного положения и снижения тонуса должен быть предусмотрен мягкий упор под грудь. Должно быть предусмотрено несколько размеров, соответствующих различным возрастам детей в интервале от 1 года до 18 лет (в зависимости от потребности получателей). Высота крепления над полом под нагрузкой должна регулироваться в зависимости от типоразмера и потребности получателей. В комплект поставки должно входить:- руководство пользователя (паспорт) на русском языке;- гарантийный талон. | шт. | 3 |
| 2. | - | 6-07-01 - Опора для сидения для детей-инвалидов | Опора для сидения для детей-инвалидов | Опора для сидения должна быть предназначена для пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, должна помогать расслаблять мышцы и снижать спастику. Опора должна иметь регулируемую спинку, изменяемый угол наклона подножки, фиксацию голеней, стоп.Опора должна быть снабжена регулируемым и съемным абдуктором, ремнями для фиксации ног. Грудная часть тела должна фиксироваться креплением или съемным ортопедическим жилетом, а тазобедренная - набедренным креплением. К сидению должен прилагаться столик, прикрепляемый к подлокотникам, который предусматривает дополнительные приспособления для фиксации рук и регулировку расстояния до корпуса. Ножки сидения и подлокотники должны регулироваться по высоте. Опора должна быть установлена на колесах, имеющих тормоза. Мягкие элементы должны быть на поролоне, обтянуты кожей (или искусственной кожей). Должно быть предусмотрено несколько размеров, соответствующих различным возрастам детей в интервале от 1 года до 18 лет (в зависимости от потребности получателей). Ширина и глубина сидения должны регулироваться в зависимости от типоразмера и потребности получателей. В комплект поставки должно входить:- руководство пользователя (паспорт) на русском языке;- гарантийный талон. | шт. | 14 |
| 3. | - | 6-08-01 - Опора для лежания для детей-инвалидов | Опора для лежания для детей-инвалидов | Специализированная опора для лежания должна являться позиционной опорой для детей в курсе реабилитации, иметь крепёжные ремни, абдукционные модули. Угол наклона спинки должен регулироваться до горизонтального, при этом сила тяжести помогает скорректировать положение ребенка. В комплект должны входить не менее 3-х мягких модулей и ремни. Мягкие подушки должны быть на поролоне, обтянуты кожей (или искусственной кожей). Опора должна быть установлена на колесах, имеющих тормоза. Должно быть предусмотрено несколько размеров, соответствующих различным возрастам детей в интервале от 1 года до 18 лет (в зависимости от потребности получателей). В комплект поставки должно входить:- руководство пользователя (паспорт) на русском языке;- гарантийный талон. | шт. | 1 |
| 4. | - | 6-09-01 - Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния для детей-инвалидов, модель 1  | Опора для стояния должна использоваться для фиксации в правильном вертикальном положении пользователя со слабым тонусом мышц, для развития у него навыков вертикального положения тела. Опора для стояния должна иметь следующие характеристики:- 4-х колесное основание, оснащенное стояночными тормозами;- на основание установлена вертикальная стойка, оснащённая съемным регулируемым спинодержателем, съемным регулируемым подголовником с боковой поддержкой, регулируемыми креплениями грудного и бедренного отделов, системой регулируемых коленных креплений, креплениями для ступней, регулируемым абдуктором, регулируемым столиком;- подножка с регулируемыми креплениями для стоп типа «сандалии» и крепежными ремешками;- мягкие элементы опоры должны быть выполнены из материалов, стойких к обработке традиционными моющими средствами.В комплект опоры для стояния должно входить:- подголовник; - держатель спинки;- упоры для коленей;- ремень для груди;- ремень для таза;- столик;Должно быть предусмотрено несколько размеров, соответствующих различным возрастам детей в интервале от 1 года до 18 лет (в зависимости от потребности получателей).В комплект поставки должно входить:- руководство пользователя (паспорт) на русском языке;- гарантийный талон. | шт. | 5 |
| 5. | - | 6-09-01 - Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния для детей-инвалидов, модель 2  | Опора для стояния должна использоваться для поддержки и размещения пользователя в правильном положении стоя, в промежуточных положениях по углу наклона, а также для пассивных реабилитационных мероприятий, направленных на адаптацию пациента к вертикальному положению, формированию чувства равновесия. Опора для стояния должна иметь следующие характеристики:- положение наклона вперед (вертикализация «лежа на животе»);- рама на 4-х поворотных колесах, оснащенных стояночными тормозами;- на раму установлено ложе, регулируемое по углу наклона не менее чем на 45 градусов от вертикали с возможностью установки и фиксации в любом промежуточном положении;- ложе должно состоять из модулей (под грудь, живот, колени), осуществляющих поддержку тела и представляющих собой мягкие подушки, выполненных из материалов, стойких к обработке традиционными моющими средствами;- система ремней и/или боковых ограничителей для дополнительного крепления тела пользователя;- регулируемая подножка с креплениями для стоп типа «сандалии» и крепежными ремешками;- широкие возможности регулировок с учетом антропометрических и индивидуальных особенностей пользователя.В комплект опоры для стояния должно входить:- абдуктор и/или разделитель для ног;- боковые упоры для груди;- упор для таза;- упоры для коленей;- ремень для груди;- ремень для таза;- столик;Должно быть предусмотрено несколько размеров, соответствующих различным возрастам детей в интервале от 1 года до 18 лет (в зависимости от потребности получателей).В комплект поставки должно входить:- руководство пользователя (паспорт) на русском языке; - гарантийный талон. | шт | 5 |
| 6. | - | 6-09-01 - Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния для детей-инвалидов, модель 3  | Опора для стояния должна использоваться для поддержки и размещения пользователя в вертикальном, горизонтальном и промежуточных положениях по углу наклона, а также для пассивных реабилитационных мероприятий, направленных на адаптацию пациента к вертикальному положению, формированию чувства равновесия. Опора для стояния должна иметь следующие характеристики:- положение наклона назад (вертикализация «лежа на спине»);- рама на 4-х поворотных колесах, оснащенных стояночными тормозами;- на раму установлено ложе, регулируемое по углу наклона от вертикального до горизонтального с возможностью установки и фиксации в любом промежуточном положении;- ложе должно состоять из модулей (под спину), осуществляющих поддержку тела и представляющих собой мягкие подушки, выполненных из материалов, стойких к обработке традиционными моющими средствами;- система ремней и/или боковых ограничителей для дополнительного крепления тела пользователя;- подголовник;- регулируемый абдуктор и/или разделитель для ног;- регулируемая подножка с креплениями для стоп типа «сандалии» и крепежными ремешками;- широкие возможности регулировок с учетом антропометрических и индивидуальных особенностей пользователя.В комплект опоры для стояния должно входить:- держатель спинки;- подлокотники;- боковые упоры для груди;- упоры для коленей;- упор для таза;- ремень для груди;- ремень для таза;- столик;Должно быть предусмотрено несколько размеров, соответствующих различным возрастам детей в интервале от 1 года до 18 лет (в зависимости от потребности получателей).В комплект поставки должно входить:- руководство пользователя (паспорт) на русском языке; - гарантийный талон. | шт | 8 |
| 7. | - | 6-09-01 - Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния для детей-инвалидов, модель 4  | Опора для стояния должна использоваться для поддержки и размещения пользователя в вертикальном, горизонтальном и промежуточных положениях по углу наклона, а также для пассивных реабилитационных мероприятий, направленных на адаптацию пациента к вертикальному положению, формированию чувства равновесия. Опора для стояния должна иметь следующие характеристики:- положение наклона вперед и назад - комбинированный (вертикализация пользователя как в положении «лежа на животе», так и в положении «лежа на спине» с закреплением в любом промежуточном положении);- рама на 4-х поворотных колесах, оснащенных стояночными тормозами;- на раму установлено ложе, регулируемое по углу наклона от вертикального до горизонтального с возможностью установки и фиксации в любом промежуточном положении;- ложе должно состоять из модулей (грудной, промежуточный, бедренный), осуществляющих поддержку тела и представляющих собой мягкие подушки, выполненных из материалов, стойких к обработке традиционными моющими средствами;- система ремней и/или боковых ограничителей для дополнительного крепления тела пользователя;- подголовник;- регулируемый абдуктор и/или разделитель для ног;- регулируемая подножка с креплениями для стоп типа «сандалии» и крепежными ремешками;- широкие возможности регулировок с учетом антропометрических и индивидуальных особенностей пользователя.В комплект опоры для стояния должно входить:- держатель спинки;- боковые упоры для груди;- упоры для коленей;- упор для таза;- ремень для груди;- ремень для таза;- столик;Должно быть предусмотрено несколько размеров, соответствующих различным возрастам детей в интервале от 1 года до 18 лет (в зависимости от потребности получателей).В комплект поставки должно входить:- руководство пользователя (паспорт) на русском языке; - гарантийный талон.  | шт | 1 |
| 8. | - | 6-09-01 - Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния для детей-инвалидов, модель 5  | Опора для стояния должна использоваться для поддержки и размещения пользователя в вертикальном, горизонтальном и промежуточных положениях по углу наклона, а также для пассивных реабилитационных мероприятий, направленных на адаптацию пациента к вертикальному положению, формированию чувства равновесия. Опора для стояния должна иметь следующие характеристики:- положение наклона вперед и назад - комбинированный (вертикализация пользователя как в положении «лежа на животе», так и в положении «лежа на спине» с закреплением в любом промежуточном положении);- рама на 4-х поворотных колесах, оснащенных стояночными тормозами;- на раму установлено ложе, регулируемое по углу наклона от вертикального до горизонтального с возможностью установки и фиксации в любом промежуточном положении;- ложе должно состоять из модулей (грудной, промежуточный, бедренный), осуществляющих поддержку тела и представляющих собой мягкие подушки, выполненных из материалов, стойких к обработке традиционными моющими средствами;- система ремней и/или боковых ограничителей для дополнительного крепления тела пользователя;- подголовник;- регулируемый абдуктор и/или разделитель для ног;- регулируемая подножка с креплениями для стоп типа «сандалии» и крепежными ремешками;- широкие возможности регулировок с учетом антропометрических и индивидуальных особенностей пользователя.В комплект опоры для стояния должно входить:- упоры для коленей;- упор для таза;- ремень для груди;- ремень для таза;- столик;Должно быть предусмотрено несколько размеров, соответствующих различным возрастам детей в интервале от 1 года до 18 лет (в зависимости от потребности получателей).В комплект поставки должно входить:- руководство пользователя (паспорт) на русском языке; - гарантийный талон. | шт | 1 |
| 9. | - | 6-09-01 - Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния для детей-инвалидов, модель 6  | Опора для стояния должна использоваться для поддержки и размещения пользователя в вертикальном, горизонтальном и промежуточных положениях по углу наклона, а также для пассивных реабилитационных мероприятий, направленных на адаптацию пациента к вертикальному положению, формированию чувства равновесия. Опора для стояния должна иметь следующие характеристики:- положение наклона вперед и назад - комбинированный (вертикализация пользователя как в положении «лежа на животе», так и в положении «лежа на спине» с закреплением в любом промежуточном положении);- рама на 4-х поворотных колесах, оснащенных стояночными тормозами;- на раму установлено ложе, регулируемое по углу наклона от вертикального до горизонтального с возможностью установки и фиксации в любом промежуточном положении;- ложе должно состоять из модулей (грудной, промежуточный, бедренный), осуществляющих поддержку тела и представляющих собой мягкие подушки, выполненных из материалов, стойких к обработке традиционными моющими средствами;- система ремней и/или боковых ограничителей для дополнительного крепления тела пользователя;- подголовник;- регулируемый абдуктор и/или разделитель для ног;- регулируемая подножка с креплениями для стоп типа «сандалии» и крепежными ремешками;- широкие возможности регулировок с учетом антропометрических и индивидуальных особенностей пользователя.В комплект опоры для стояния должно входить:- ремень для груди.Должно быть предусмотрено несколько размеров, соответствующих различным возрастам детей в интервале от 1 года до 18 лет (в зависимости от потребности получателей).В комплект поставки должно входить:- руководство пользователя (паспорт) на русском языке; - гарантийный талон. | шт | 1 |
| Итого: | 39 |

Пункты выдачи Поставщик организовывает в крупных городах Самарской области, в частности в г. Самара, г. Тольятти, г. Сызрань. Дополнительные пункты выдачи могут быть организованы в иных городах Самарской области по выбору поставщика.