**Техническое задание (описание объекта закупки и условия исполнения государственного контракта)**

**Выполнение работ по обеспечению инвалидов Краснодарского края протезами бедра в 2022 году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Описание объекта закупки | Кол-во  (обьем) | Ед. изм. | Цена за ед. изм.[[1]](#footnote-1), руб. | Цена по позиции[[2]](#footnote-2), руб. |
| 1. | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Облицовка должна быть мягкая полиуретановая модульная (поролон), покрытие облицовки должно быть чулки перлоновые ортопедические; гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида; количество приемных (пробных) гильз - 1; постоянная гильза должна быть из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол; без вкладной гильзы, без чехла полимерного гелевого; крепления протеза бедра на инвалиде должно быть вакуумное; регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида; стопа должна быть со средней степенью энергосбережения; коленный шарнир должен быть полицентрический с «геометрическим замком» с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания; поворотное устройство должно отсутствовать; для пациентов 2 - 3 уровня активности; тип протеза по назначению должен быть: постоянный. | 40 | шт. | 245 787,62 | 9 831 504,80 |
| 2. | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Облицовка должна быть мягкая полиуретановая модульная (поролон), покрытие облицовки должно быть чулки перлоновые ортопедические; гильза должна быть индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида; постоянная гильза должна быть из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол; вкладная гильза из эластичных термопластов (для скелетированной гильзы); крепление протеза бедра на инвалиде должно быть с использованием полимерного гелевого чехла и замка для полимерных чехлов; регулировочно - соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида; стопа со средней степенью энергосбережения, коленный шарнир должен быть полицентрический с «геометрическим замком» с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания; поворотное устройство должно отсутствуовать; для пациентов 2 - 3 уровня активности; тип протеза по назначению должен быть: постоянный | 12 | шт. | 294 335,93 | 3 532 031,16 |
| 3. | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Облицовка должна быть мягкая полиуретановая модульная (поролон), покрытие чулки перлоновые ортопедические; гильза должна быть индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида; постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол; без вкладной гильзы, без чехла полимерного; крепление протеза бедра на инвалиде должно быть поясное с использованием кожаных полуфабрикатов (без шин);регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида; стопа должна быть с голеностопным шарниром, подвижная в сагиттальной  плоскости, со сменным пяточным амортизатором; коленный шарнир полицентрический с «геометрическим замком» с зависимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания, материал титан; поворотное устройство должно отсутствовать; для пациентов 1 - 2 уровня активности; тип протеза по назначению должен быть: постоянный. | 10 | шт. | 148 325,84 | 1 483 258,40 |
| 4. | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Облицовка должна быть мягкая полиуретановая модульная (поролон), покрытие облицовки должно быть чулки перлоновые ортопедические; гильза должна быть индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида; количество приемных гильз - 1; постоянная гильза должна быть из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол; без вкладной гильзы, система крепления протеза бедра на инвалиде должна быть вакуумно-мембранная, с использованием полимерного гелевого чехла; регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида; стопа подвижная во всех вертикальных плоскостях; одноосный коленный шарнир с механизмом торможения, отключающийся при переходе на передний отдел стопы, с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания; поворотное устройство должно отсутствовать; для пациентов 2 - 3 уровня активности; тип протеза по назначению должен быть: постоянный. | 3 | шт. | 292 388,63 | 877 165,89 |
| 5. | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Облицовка должна быть мягкая полиуретановая модульная (поролон), покрытие облицовки должно быть чулки перлоновые ортопедические; гильза должна быть индивидуальная изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида; количество приемных (пробных) гильз - 1; постоянная гильза должна быть из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол; без вкладной гильзы, без чехла полимерного гелевого; крепления протеза бедра на инвалиде должно быть поясное с использованием кожаных полуфабрикатов (без шин); регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида; стопа должна быть с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором; одноосный механический коленный шарнир с ручным замком; поворотное устройство должно отсутствовать; для пациентов 1 - 2 уровня активности; тип протеза по назначению должен быть: постоянный. | 10 | шт. | 138 838,84 | 1 388 388,40 |
| 6. | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Облицовка должна быть мягкая полиуретановая модульная (поролон), покрытие облицовки должно быть чулки перлоновые ортопедические; гильза должна быть индивидуальная изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида; количество приемных (пробных) гильз - 1; постоянная гильза должна быть из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, без вкладной гильзы, без чехла полимерного гелевого; крепления протеза бедра на инвалиде должно быть вакуумное, регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида; стопа должна быть подвижная во всех вертикальных плоскостях из карбона; механический одноосный коленный модуль должен быть с тормозным и замковым механизмами; поворотное устройство должно отсутствовать; для пациентов 2 - 3 уровня активности; тип протеза по назначению должен быть: постоянный. | 3 | шт. | 245 536,28 | 736 608,84 |
| **ИТОГО:** | | | **78** |  |  | **17 848 957,49** |

В соответствии с приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно – ортопедическими изделиями до их замены» срок пользования техническими средствами реабилитации, протезом и протезно-ортопедическим изделием (далее ТСР) исчисляется с даты предоставления его инвалиду.

**Условия и сроки (периоды) выполнения работ**: Срок изготовления протезно-ортопедического изделия не должен превышать 60 календарных дней со дня обращения инвалида с направлением Заказчика. Срок завершения работ должен быть не позднее 10.12.2022 года.

**Место выполнения работ:** Российская Федерация, Краснодарский край, работы выполняются по месту протезирования, протезно – ортопедические изделия должны выдаваться непосредственно Получателям. Инвалиды I-ой группы должны обслуживаться на дому.

**Организация пунктов выдачи:** Доступное для Получателей помещение под размещение пункта (пунктов) приема в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Вход в каждый пункт приема должен быть обозначен надписью, позволяющей четко определить назначение и место нахождения указанного пункта приема. Проход в пункт (пункты) приема и передвижение по ним должны быть беспрепятственны для Получателей, оборудованы санитарно-бытовыми помещениями, оборудованы пандусами. Входная группа, пути движения внутри пункта (пунктов) приема, пути эвакуации должны соответствовать требованиям СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения, СП 44.13330.2011. Свод правил. Административные и бытовые здания. Исполнителем должна быть обеспечена возможность самостоятельного передвижения Получателей по территории пункта (пунктов) приема, в том числе с помощью его работников, а также сменного кресла-коляски.

Зона ожидания Получателей должна быть оборудована мебелью для ожидания в сидячем положении. Зона обслуживания не должна располагаться в зоне ожидания.

Изделия должны находиться на складе пункта (пунктов) приема, обеспечивающем его надлежащее хранение. Изделия не должны находятся в зоне ожидания, в зоне обслуживания, в проходах, на путях эвакуации и других помещениях, не предназначенных для хранения. Пункты приема Получателей, организованных Исполнителем должны быть на территории Краснодарского края, в том числе в г. Краснодаре.

**Требования к качеству работ**: протез нижней конечности должны соответствовать требованиям Национального стандарта РФ ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», Национального стандарта РФ ГОСТ Р 52877-2021 «Услуги по медицинской реабилитации инвалидов», Национального стандарта РФ ГОСТ Р 51819-2017 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения:

Протезы должны соответствовать требованиям Федерального закона от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

**Требования к техническим и функциональным характеристикам работ**: Выполняемые работы по обеспечению протезами нижних конечностей должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пациентами, имеющими нарушения и дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления и компенсации ограничений их жизнедеятельности.

**Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий**, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и устранение косметических дефектов нижних конечностей пациента с помощью протеза нижней конечности.

**Требования к результатам работ:** работы по обеспечению протезами эффективно исполнены, у инвалида: восстановлены опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации и благоприятного течения болезни.

В соответствии с ГОСТ Р 53870-2021 Национальный стандарт Российской Федерации «Услуги по протезированию нижних конечностей» исполнитель должен осуществлять обучение пациента ходьбе и пользованию ПОИ. Работы по обеспечению протезами выполняются с надлежащим качеством и в установленные сроки.

**Срок предоставления гарантии на выполненные работы:** Срок предоставления гарантии должен составлять 9 месяцев с момента выдачи изделия получателю.

В течение гарантийного срока исполнитель должен производить замену, ремонт изделия бесплатно. Срок выполнения гарантийного ремонта со дня обращения Получателя должен быть не более 20 рабочих дней.

1. Не более [↑](#footnote-ref-1)
2. Не более [↑](#footnote-ref-2)