Приложение № 3 к Извещению

Описание объекта закупки

Поставка кресел-колясок

ОКПД2: 30.92.20.000

Количество Товара – 22 штуки.

Место поставки товара: Российская Федерация, Республика Коми: по месту жительства Получателя и в пункте выдачи Товара

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 30 июня 2024 года включительно.

Кресло-коляска предназначена для самостоятельного передвижения людей с заболеванием опорно-двигательного аппарата, а также при помощи сопровождающих лиц внутри помещений и на дорогах с твердым покрытием.

Эргономика кресел-колясок обеспечивает удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях.

Конструкция кресел-колясок обеспечивает комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов: ГОСТ Р 51083-2021«Кресла-коляски с ручным приводом. Общие технические условия», ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела», ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования», ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность», требованиям технических условий. Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.

Кресла-коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Маркировка кресла-коляски содержит:

- наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);

- адрес производителя;

- обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);

- дату выпуска (месяц, год);

- артикул модификации кресла-коляски;

- серийный номер данного кресла-коляски.

- рекомендуемую максимальную массу пользователя.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Товара1 | Наименование товара, описание функциональных и технических характеристик | Кол-во, штук |
| 7-03-01 Кресло-коляска активного типа (для инвалидов и детей-инвалидов) | Рамная конструкция изготовлена из алюминиевых труб с порошковым напылением и имеет усиленный механизм складывания по вертикальной оси.Конструкция кресла-коляски предоставляет возможности регулировки:- спинки: регулировка по углу наклона и высоте;- задних колес: по вертикали и горизонтали;- передних колес: регулировка по углу наклона.Оснащение и комплектация кресел-колясок:- независимая задняя подвеска; - регулируемые стояночные тормоза;- передние колеса с цельнолитыми шинами;- задние колеса с пневматическими шинами, быстросъемные с кнопочной фиксацией, с приводом от обода колеса;- ручки для сопровождающих лиц складные с кнопочной фиксацией;- подушки на сиденье и спинку съемные, изготовленные из износостойких материалов с повышенным воздухообменом;- система опорных ремней сидения и спинки изменяемой длины;- предохранительный ремень безопасности.Покрытие рамы устойчиво к коррозии и дезинфекции (агрессивным жидкостям).Кресло-коляска соответствует следующим требованиям:- поставляется в 7 типоразмерах и имеет ширину: 35 см. +/- 1 см., 38 см. +/- 1 см., 40,5 см. +/- 1 см., 43 см. +/- 1 см., 45 см. +/- 1 см, 45,5 см. +/- 1 см., 47 см. +/- 1 см.;- регулируемый угол наклона спинки крело-коляски от 800 до 900;- максимальная грузоподъемность – **не менее 130 ⃰ кг;**- регулировка подножек – по длине голени в 7-ми положениях;- регулировка подлокотников – по вертикали в 3-х положениях;- высота спинки, регулируемая от 340 мм до 380 мм; | 22 |
| ИТОГО |  | 22 |

Срок службы Товара составляет 4 (Четыре) года (указанный срок, установленный изготовителем Товара, соответствует сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями").

 Гарантийный срок Товара составляет 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

**Обязательные требования к организации и режиму работы пунктов выдачи:**

Поставщик должен организовать в день, следующий за днем заключения Контракта, пункт выдачи в городе Сыктывкаре и уведомить Заказчика о фактическом открытии пункта выдачи и начале работы посредством почтовой, факсимильной связи или посредством электронной почты.

Пункт должен находиться в отапливаемом помещении на первом этаже, иметь места для ожидания и оформления документов. Расстояние до здания, в котором расположено помещение пункта выдачи, от остановки общественного транспорта не должно превышать 500 метров. Режим работы пункта: не менее 8 часов в будни и в один выходной день в неделю.

 Поставщик не позднее одного рабочего дня с даты организации пункта выдачи Товара должен предоставить Заказчику информацию об адресе, телефонах и графике работы пункта выдачи путем направления сообщения посредством электронной почты и почтовой связи.