Приложение №1 к Извещению

Описание объекта закупки

на выполнение работ в 2023 году по изготовлению корсетов полужесткой фиксаций для обеспечения инвалидов и детей-инвалидов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ  | Описание функциональных и технических характеристик | Количество шт. |
| 1 | Выполнение работ по изготовлению корсетов полужесткой фиксации | Корсет на грудной, грудо – поясничный, поясничный, пояснично – крестцовый и др. отделы позвоночника в зависимости от медицинских показаний, фиксирующий, изготовлен из хлопчатобумажной ткани или из эластичных материалов с металлическими или пластмассовыми ребрами жесткости и регулированием количества рёбер жесткости. Материал ребер жесткости, количество ребер жесткости и дополнительных лент усиления зависит от степени фиксации и определяется врачом ортопедом. Изготавливается по индивидуальным обмерам, с индивидуальной примеркой и подгонкой в различном исполнении. Корсет должен выполняться с элементами крепления, обеспечивающими надежную фиксацию изделия на пациенте. Конструкция корсета обеспечивает удобство пользования им при эксплуатации.  | 1600 |
| ИТОГО: | 1600 |

Изделия протезно-ортопедические должны соответствовать Государственному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 "Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 13404-2010 "Протезирование и ортезирование. Классификация и описание наружных ортезов и их элементов".

Выполнение работ по ортезированию должно быть направлено на изготовление протезно-ортопедических изделий для обеспечения механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

При выполнении работ по ортезированию должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении инвалидов указанными средствами реабилитации. Инвалиды не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Выполняемые работы должны включать комплекс технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивать восстановление, и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций, наблюдение, выдачу технического средства, сервисное обслуживание и ремонт в период гарантийного срока эксплуатации изделий за счет Исполнителя.

Подгонка и обучение должны быть выполнены Исполнителем лично.

**Требования к качеству работ:**

Изделия протезно-ортопедические должны соответствовать Государственному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 "Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 13404-2010 "Протезирование и ортезирование. Классификация и описание наружных ортезов и их элементов".

**Требования к безопасности работ.**

При использовании Изделий по назначению не создается угрозы для жизни и здоровья получателя, окружающей среды, а также использование Изделий не причиняет вред имуществу получателя при его эксплуатации.

Материалы, применяемые для изготовления Изделий не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействуют на цвет поверхности, с которой контактируют детали изделия при его нормальной эксплуатации. Изделия не имеют дефектов, связанных с материалами, качеством изготовления, проявляющихся в результате действия, упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

Узлы Изделий должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов.

Металлические части Изделий должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

 **Требования к результатам работ.**

Выполнение работ по обеспечению инвалидовкорсетами полужесткой фиксации считаются эффективно исполненными, если у получателя полностью, частично восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации, благоприятного течения болезни. Работы выполняются с надлежащим качеством и в установленные сроки.

 **Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества, к гарантийному обслуживанию Изделий.**

Исполнитель гарантирует, чтоИзделия являются новыми, и не будут иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.