**Приложение № 1**

**к Извещению о проведении закупки**

**Описание объекта закупки**

**Выполнение работ по изготовлению в 2024 году глазных протезов стеклянных. Количество – 76 штук.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование ПОИ**  **Описание, требования к выполнению работ, их качеству, безопасности, результатам, месту, сроку выполнения работ, гарантийному сроку** | **Объем работ (шт.)** |
| **1** | **Глазной протез стеклянный 8-09-04**  Глазной протез стеклянный предназначен для протезирования лиц без одного или обоих глаз. На поверхности глазного протеза не должно быть: вмятин, трещин, бугров, шероховатости, острых и зазубренных краев перехода от выпуклой к вогнутой поверхности протеза. Глазной протез стеклянный гладкий, блестящий, цветной с различными размерами зрачка и радужки. Глазной протез стеклянный обеспечивает:  - лечебный и косметический эффект;  - правильное функционирование орбитальной полости;  - уменьшение степени и выраженности уродующего дефекта;  - частичную компенсацию ограничений способности к общению. | **76** |
| **Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам, гарантийному сроку, месту и сроку выполнения работ.**  Работы по обеспечению Получателей глазными протезами стеклянными предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и их выдачу. Протезы должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов индивидуально для каждого Получателя, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности Получателя. При выполнении работ по обеспечению Получателей глазными протезами стеклянными должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении указанными средствами реабилитации.  Глазные протезы стеклянные должны отвечать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». Выполняемые работы по обеспечению Получателей глазными протезами стеклянными должнысодержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пациентами, имеющими дефекты организма и обеспечивать компенсацию утраченных функций и неустранимых анатомических дефектов и деформаций. Работы по обеспечению Получателей глазными протезами стеклянными следует считать эффективно исполненными, если Получателю созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.  Срок службы глазного протеза стеклянного должен составлять не менее 2 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года) (указанный срок, установленный изготовителем Товара, не может быть менее срока пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями»).  Гарантийный срок на изготовленные глазные протезы стеклянные составляет 4 (Четыре) месяца со дня выдачи готового изделия Получателю. Гарантия распространяется на дефекты работы и дефекты материала, не включает дефекты, возникшие в результате неосторожного обращения или естественного износа. | | |

Место выполнения работ: Российская Федерация. Примерка, индивидуальная подгонка, установка, обучение пользованию и выдача глазных протезов стеклянных должны осуществляться в специализированном помещении на территории г. Перми.

Срок выполнения работ с даты обращения Получателя к Исполнителю с направлением Заказчика в течение 30 (Тридцати) дней.

**Срок действия государственного контракта – по 27.12.2024 г. (включительно)**