Приложение № 1

к Служебной записке о проведении закупки

Техническое задание

(Функциональные, качественные, технические характеристики объекта закупки)

Срок поставки: до 31.08.2023 года

Место поставки: Российская Федерация, Республика Коми: по месту жительства Получателя; в пунктах выдачи.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 154 393 руб. 00 коп.

ОКПД2: 26.40.33.190

Товар должен соответствовать требованиям следующих стандартов: [ГОСТ Р 51075-2017](http://www.rags.ru/gosts/gost/65831/) «[Аппаратура телевизионная увеличивающая реабилитационная. Общие технические условия](http://www.rags.ru/gosts/gost/65831/)», ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Товар должен отвечать требованиям к безопасности товара в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Товара1 | Наименование товара, описание функциональных и технических характеристик | Кол-во, штук |
| Электронный ручной видеоувеличитель  13-01-02   |  |  | | --- | --- | |  | КТРУ1  28.99.39.190-  00000282 | | Электронный ручной видеоувеличитель со встроенным дисплеем должен быть предназначен для чтения плоскопечатного текста инвалидами с остротой зрения 0,03-0,2.  Прибор должен иметь следующие технические характеристики и режимы:  Встроенный цветной высококонтрастный дисплей с размером по диагонали не менее 4,3\* дюйма.  Должно быть регулируемое увеличение изображения.  Нижняя граница не менее 4\* крат.  Верхняя граница не менее 14\* крат.  Наличие не менее 9\* режимов отображения.  Полноцветный и черно-белый естественной контрастности, высококонтрастные режимы для чтения текста (черный на белом фоне, белый на черном, желтый на синем, желтый на черном, красный на белом, синий на белом, синий на желтом).  ЭРВУ должен обеспечивать во всех высококонтрастных режимах высокое качество изображения без видимых геометрических искажений и оптических помех по всему полю дисплея, в том числе с цветных глянцевых поверхностей.  Должно быть наличие режима фиксации изображения на дисплее.  Устройство должно быть оснащено съемной памятью, установка (замена) которой может быть осуществлена самостоятельно, без обращения в специализированные центры.  Устройство должно обладать возможностью просматривать изображения, сохраненные на съемную память, в том числе изображения, которые сохранены на съемную память с внешних устройств.  Должно быть наличие режима увеличения и перемещения записанного в память изображения в горизонтальном и вертикальном направлениях.  Должно быть наличие режима обновления внутреннего программного обеспечения аппарата из файлов, записанных на съемную память.  Должно быть наличие режима настройки яркости изображения громкости звуковых сигналов.  Включение, выключение, а также переключение режимов работы должно подтверждаться звуковыми сигналами.  Все органы управления ЭРВУ должны по цвету и тактильным обозначениям отличаться друг от друга.  Питание должно быть от сети переменного тока при помощи сетевого адаптера и от встроенного аккумулятора или батареи\*.  Время непрерывной работы от встроенного аккумулятора или батареи\* – не менее 2-х\* часов.  Должно быть наличие светодиодного индикатора заряда батареи.  Должно быть наличие разъемов: для подключения сетевого адаптера, выход на наушники и внешнюю акустическую систему, слот для съемной памяти.  Габаритные размеры не более 160х90х35\* мм.  Вес (без сетевого адаптера) не более 300\* грамм.  Комплект поставки должно входить:   * Электронный ручной видеоувеличитель со встроенным дисплеем; * Плоскопечатное (крупным шрифтом) и звуковое (на флешкарте) руководства по эксплуатации; * Съемная память объемом не менее 2\* Gb; * Сетевой адаптер; * Сумка с ремнем для переноски;   - Упаковочная коробка.  Гарантийный срок 12 месяцев. | 50 |
|  |  | 50 |

¹ В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов, разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. Наименование изделия определено на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 № 2347-р».