**Техническое задание**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и номер вида изделия | Описание функциональных и технических характеристик изделия | Объем, (шт.) |
| 1 | 8-07-11 Протез при вычленении бедра модульный | Гильза индивидуального изготовления по слепку с культи инвалида из материала, соответствующего потребностям пациента. Косметическая облицовка. Одноосный тазобедренный шарнир с гидравлической системой управления, алюминиевый. Коленный шарнир многоосный, с пневматическим управлением. Стопа для пациентов со 2-3 уровнем активности, с регулировкой высоты каблука не менее 5 см. Крепление протеза на пациенте с помощью полу-корсета. Применение поворотного адаптера, обеспечивающего поворот коленного модуля и стопы относительно приемной гильзы на 360 градусов (с целью увеличения самообслуживания пациента). Регулировочно-соединительные устройства должны выдерживать нагрузку в соответствии с весом пациента. | 1 |
|  |  | **Итого:** | **1** |

**Требования к качеству работ:**

Выполняемые работы по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности. Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов конечностей пациентов с помощью протезов конечностей. Должны быть выполнены работы по обеспечению Получателей изделиями с индивидуальными параметрами изготовления. Изделия должны быть изготовлены в соответствии с назначением и предназначаться исключительно для компенсации ограничений жизнедеятельности конкретного Получателя.

Изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р 58269-2018, ГОСТ Р 51191-2019, ГОСТ Р ИСО 29782-2014, ГОСТ Р ИСО 29781-2014.

**Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления**

**гарантии качества работ:**

Гарантийный срок на протез при вычленении бедра модульный начинает действовать после обеспечения изделием Получателя и составляет не менее 2 лет (для детей-инвалидов – не менее 1 года) с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании. В течение этого срока Исполнитель производит замену или ремонт изделий бесплатно (если изделие выходит из строя в течение гарантийного срока не по вине Получателя). Возмещение расходов за проезд Получателя, а также сопровождающего лица, для замены или ремонта изделия до истечения его гарантийного срока производится за счет средств Исполнителя.

**Срок и место выполнения работ:**

Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ и обеспечению Получателя протезом при вычленении бедра модульным со сроком изготовления не более 60 (шестидесяти) календарных дней с даты принятия Направления от Получателя, но не позднее 01 ноября 2022 года (включительно).

Прием заказа на изготовление, снятие мерок и выдача готовых изделий должна быть осуществлена по месту нахождения Исполнителя в г. Красноярске. Предоставление Получателю стационара (при необходимости).