**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Поставка картриджей, копи-картриджей и фотобарабанов для нужд Государственного учреждения Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации и его филиалов в 2022 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Описание объекта закупки | Ед. изм. | Цена за ед. изм.[[1]](#footnote-1), руб. |
|  | Картридж для МФУ HP LaserJet Pro M1132 (CE285A) | Картридж для НР. Ресурс не менее 1 500 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. В целях обеспечения экономии места при хранении Товара на складе заказчика, размеры упаковки картриджа по ширине менее четырехсот миллиметров.. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт. | 783,33 |
|  | Картридж для МФУXerox WC 3635MFP (108R00796) | Картридж для Xerox Ресурс не менее 10000 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт. | 1 743,33 |
|  | Картридж для принтера Xerox Phaser 3435DN, (106R01415) | Картридж для Xerox Ресурс не менее 10000 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4.. Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт. | 1 563,33 |
|  | Тонер-картридж для МФУXerox WorkCentre 5222 (106R01413)  | Картридж для Xerox оригинальный Ресурс не менее 20000 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства. Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт | 10 923,33 |
|  | Копи-картридж для МФУ Xerox WorkCentre 5222 (101R00435)  | Копи-картридж для Xerox оригинальный. Ресурс не менее 80000 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства. Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. В целях обеспечения экономии места при хранении Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт. | 38 523,33 |
|  | Тонер-картридж для МФУXerox WorkCentre 5325 (006R01160)  | Картридж для Xerox оригинальный Ресурс не менее 30000 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства. Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт | 11 628,67 |
|  | Копи-картридж для МФУ Xerox WorkCentre 5325 (013R00591)  | Копи-картридж для Xerox оригинальный. Ресурс не менее 90000 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства. Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей, которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. В целях обеспечения экономии места при хранении Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт | 27 726,67 |
|  | Картридж для Xerox Phaser 3320 (106R02306)  | Картридж для Xerox Ресурс не менее 11000 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт. | 1 920,00 |
|  | Картридж для МФУ Lexmark MX-710 dhe (Lexmark 62D5H0E) повышенной емкости  | Картридж для Lexmark оригинальный Ресурс не менее 25000 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства. Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт | 30 123,33 |
|  | Копи-картридж для МФУ Lexmark MX-710 dhe (Lexmark 520ZA)  | Копи-картридж для Lexmark оригинальный. Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства. Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей, которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Ресурс более100000 страниц при более 4% заполнении страницы формата А4. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. В целях обеспечения экономии места при хранении Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт | 6 363,33 |
|  | Картридж для МФУ Samsung SCX-6545N (SCX-D6555A)  | Картридж для Samsung оригинальный. Ресурс не менее 25000 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4 Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства. Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Ресурс свыше двух тысяч страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4 Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт | 10 320,00 |
|  | Копи-картридж для МФУ Samsung SCX-6545N( SCX-R6555A)  | Копи-картридж для Samsung оригинальный. Ресурс не менее 80000 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства. Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. В целях обеспечения экономии места при хранении Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт | 18 363,33 |
|  | Тонер-картридж для МФУ Samsung SCX-8128NA (MLT-D709S) | Картридж для Samsung оригинальный Ресурс не менее 25000 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства. Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт | 12 123,33 |
|  | Копи-картридж для МФУ Samsung SCX-8128NA (MLT-R709) | Копи-картридж для Samsung оригинальный. Ресурс не менее 100000 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства. Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. В целях обеспечения экономии места при хранении Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт | 15 723,33 |
|  | Катридж для МФУ Samsung SL-M4070 (MLT-D203U) повышенной емкости  | Картридж для Samsung, Ресурс более 10000 и менее 15000 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей, которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт | 2 880,00 |
|  | Картридж для Xerox Phaser 6140N (106R01483) | Картридж для Xerox оригинальный Ресурс не менее 2000 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства. Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт | 13 323,33 |
|  | Картридж для Xerox Phaser 6140N (106R01482) | Картридж для Xerox оригинальный Ресурс не менее 2000 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства. Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей, которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт | 13 323,33 |
|  | Картридж для Xerox Phaser 6140N (106R01481) | Картридж для Xerox оригинальный Ресурс не менее 2000 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства. Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт | 13 323,33 |
|  | Тонер картридж для HP Laser jet Pro MFP M428fdn(CF259A)  | Картридж для HP оригинальный. Ресурс свыше 3000 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства. Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. В целях обеспечения экономии места при хранении Товара на складе заказчика, размеры упаковки картриджа по ширине должен быть более пятисот миллиметров и менее пятисот двадцати миллиметров.. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт | 12 480,00 |
|  | Тонер картридж для Samsung xpress m2070w (mlt-D111s) | Картридж для Samsung оригинальный. Ресурс свыше 1000 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства. Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. В целях обеспечения экономии места при хранении Товара на складе заказчика, размеры упаковки картриджа по ширине должен быть более пятисот миллиметров и менее пятисот двадцати миллиметров.. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт | 5 830,00 |
|  | Картридж лазерный HP 106A (W1106A) | Картридж для HP оригинальный. Ресурс не менее 1000 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства. Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. В целях обеспечения экономии места при хранении Товара на складе заказчика, размеры упаковки картриджа по ширине должен быть более пятисот миллиметров и менее пятисот двадцати миллиметров.. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт. | 5 643,33 |
|  | Тонер-картридж для МФУ WC Xerox 128 (0006R1182)  | Картридж для Xerox оригинальный. Ресурс не менее 30000 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства. Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. В целях обеспечения экономии места при хранении Товара на складе заказчика, размеры упаковки картриджа по ширине должен быть более пятисот миллиметров и менее пятисот двадцати миллиметров.. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт | 17 403,33 |
|  | Копи-картридж для МФУ WC Xerox 128 (013R00589)  | Копи-картридж для Xerox оригинальный. Ресурс не менее 60000 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства. Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. В целях обеспечения экономии места при хранении Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт | 36 123,33 |
|  | Картридж для МФУ Xerox WorkCentre 3335DNI (106R03623) | Картридж для МФУ Xerox WorkCentre 3335DNI (106R03623). Ресурс не менее 15000 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей, которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров должна гарантироваться Поставщиком | шт. | 3963,33 |
|  | Фотобарабан для МФУ Xerox WorkCentre 3335DNI (101R00555) | Фотобарабан для МФУ Xerox WorkCentre 3335DNI (101R00555) оригинальный. Ресурс 30000 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства. Поставляемые фотобарабаны должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей, которыми данное устройство обладает. Фотобарабаны должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Фотобарабаны должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Фотобарабаны должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. В целях обеспечения экономии места при хранении Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Фотобарабаны, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Фотобарабаны должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке фотобарабаны должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров должна гарантироваться Поставщиком | шт. | 7323,33 |
|  | Тонер-картридж Samsung CLT-K809S Black для 9251NA | Тонер-картридж Samsung CLT-K809S Black для 9251NA оригинальный. Ресурс 20000 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства. Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей, которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров должна гарантироваться Поставщиком | шт. | 7 323,33 |
|  | Тонер-картридж Samsung CLT-C809S Cyan для CLX-9251NA | Тонер-картридж Samsung CLT-C809S Cyan для CLX-9251NA оригинальный. Ресурс 15000 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства. Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей, которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров должна гарантироваться Поставщиком | шт. | 18 123,33 |
|  | Фотобарабан Samsung CLT-R809 (SS689A) для CLX-9251NA | Фотобарабан Samsung CLT-R809 (SS689A) для CLX-9251NA оригинальный. Ресурс 50000 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства. Поставляемые фотобарабаны должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей, которыми данное устройство обладает. Фотобарабаны должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Фотобарабаны должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Фотобарабаны должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Фотобарабаны, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Фотобарабаны должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке фотобарабаны должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров должна гарантироваться Поставщиком | шт. | 8 880,00 |

Товар должен соответствовать по качеству и безопасности действующим стандартам на данный вид товара, а также соответствует установленным действующим законодательством Российской Федерации требованиям, и условиям по обеспечению безопасности жизни, здоровья граждан, окружающей среды, что подтверждается наличием соответствующих сертификатов при поставке, не имеет производственных дефектов, и неисправностей.

Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Товар должен поставляться надлежащего качества.

 Качество товара должно соответствовать требованиям нормативной документации и государственным стандартам, предусмотренным для данного вида товара. Поставляемый Товар должен иметь соответствующие документы, подтверждающие его качество, и иную документацию, включающую описание, характеристику Товара и т.д.

Не допускается поставка Товара с просроченным сроком годности, имеющего механические повреждения, а также Товара, условия хранения которого были нарушены.

Поставляемый Товар должен быть готов к эксплуатации.

**Место доставки товара:** Краснодарский край и г. Краснодар по адресам нахождения Государственного учреждения – Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации и его филиалов (адреса указаны в Приложении №2). Поставщик должен осуществлять доставку, подъем и разгрузку товара до места (этажа, кабинета) указанного Заказчика.

**Гарантийный срок:** хранения Товара в заводской упаковке в пределах ресурса, установленного производителем. Гарантийный срок должен устанавливаться заводом изготовителем на каждую позицию Товара, в соответствии с его техническими характеристиками, сроком эксплуатации, государственными стандартами Российской Федерации. Гарантийный срок на Товар должен быть не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком Акта о приемке Товара (либо в пределах ресурса).

Гарантийные обязательства на Товар должны сохраняться в случае прекращения действия Государственного контракта.

На поставляемый Товар Поставщик должен дать гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.

Наличие гарантии качества должно удостоверяться выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

Гарантийные обязательства должны включать 100 % безвозмездную замену Товара, имеющего производственные дефекты, а также бесплатную доставку заменяемого Товара до места нахождения Заказчика/ филиала Заказчика.

**Срок поставки расходных материалов** в течение 10 (десяти) дней с момента поступления заявки от Заказчика или филиала Заказчика, но не позднее 01.03.2022г.

Порядок определения количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги на основании заявок заказчика - количество товара определяется в соответствии с заявками Заказчика. Заявки принимаются от Заказчика или филиала Заказчика по мере необходимости, но не реже 3 (трех) раз в месяц.

1. Не более [↑](#footnote-ref-1)