**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

1. **Объект закупки:**

Выполнение работ по индивидуальному изготовлению протезов нижних конечностей (3) для обеспечения в 2023 году застрахованных лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

1. **Перечень, характеристики и количество протезов верхних конечностей (далее - Изделие):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Изделия\* | Характеристики Изделия | Количество штук |
| 1 | 8-07-09  Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии  *(с креплением за счет гильзы на бедро)* | Протез голени модульного типа (постоянный), в том числе при недоразвитии должен иметь:  - приемную гильзу индивидуального изготовления по слепку с культи получателя;  - постоянную приемную гильзу из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол;  - пробную гильзу из листового термопласта;  - полимерный беззамковый чехол;  - стопу с расщепленной мысочной частью, пяточной и мысочной пружинящими частями из композитного углеволокна.  - гидравлическую щиколотку которая должна обеспечивать независимое управление дорсифлексией и плантарфлексией;  - регулировочно-соединительное устройство должно быть демпферно-торсионное.  Крепление на получателе должно быть за счет гильзы на бедро.  Косметическая облицовка должна быть мягкая модульная полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки – чулки ортопедические перлоновые.  Протез должен предназначаться для получателей со средним и высоким уровнем двигательной активности. | 1 |
| 2 | 8-07-09  Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии  *(с креплением за счет замкового устройства полимерного чехла)* | Протез голени модульного типа (постоянный), в том числе при недоразвитии должен иметь:  - приемную гильзу индивидуального изготовления по слепку с культи получателя;  - постоянную приемную гильзу из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол;  - вкладную гильзу из вспененных материалов  - пробную гильзу из листового термопласта;  - полимерный чехол;  - титановые модули;  - стопу с осевой компрессией, ступенчатой упругостью при перекате для компенсации неровностей почвы.  Крепление на получателе должно быть за счет замкового устройства полимерного чехла.  Косметическая облицовка должна быть мягкая полиуретановая из листового поролона. Косметическое покрытие облицовки – чулки ортопедические силоновые.  Протез должен предназначаться для получателей со средним и высоким уровнем двигательной активности. | 1 |
| 3 | 8-07-10  Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный (постоянный), в том числе при врожденном недоразвитии должен иметь:  - приемную гильзу индивидуального изготовления по слепку с культи получателя;  - постоянную приемную гильзу из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол;  - пробную гильзу из листового термопласта;  - стопу с осевой компрессией, ступенчатой упругостью при перекате для компенсации неровностей почвы.  - коленный шарнир полицентрический с пневматическим управлением фазы переноса.  Крепление на получателе должно быть за счет поддерживающего бандажа.  Косметическая облицовка должна быть мягкая модульная полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки – чулки ортопедические перлоновые.  Протез должен предназначаться для получателей со средним уровнем двигательной активности. | 1 |
| **ИТОГО** | | | **3** |

*\*Наименование указывается по классификации, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-Р».*

|  |
| --- |
| 1. **Срок действия контракта** |
| С даты заключения государственного контракта по 29.12.2023 |
| 1. **Срок выполнения работ** |
| Не более 60 календарных дней с момента предоставления Получателем исполнителю направления, выданного Заказчиком по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н «Об утверждении форм уведомления о постановке на учет по обеспечению техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями, направления на их получение либо изготовление, специального талона и именного направления для бесплатного получения проездных документов для проезда к месту нахождения организации, обеспечивающей техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями» (далее – Направление на изготовление Изделия). |
| 1. **Условия и порядок выполнения работ** |
| Перечень, количество, характеристики Изделий, необходимых к изготовлению, а также комплектность указаны в пункте 2 настоящего описания объекта закупки.  Материалы, используемые при изготовлении Изделия, должны быть новыми (не должны быть в употреблении, ремонте, не должны быть восстановлены, должна быть исключена замена составных частей или восстановление их потребительских свойств).  Сырье и материалы, используемые при изготовлении Изделия, а также готовое Изделие, передаваемое Получателю, должны быть надлежащего качества, разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.  Выполнение работ по изготовлению Изделия должно осуществляться исполнителем в соответствии с предоставленным Заказчиком реестром Получателей, которым было выдано Направление на изготовление Изделия, при обращении Получателя и предоставлении им:  - паспорта Получателя;  - Направления на изготовление Изделия.  Выполнение работ по изготовлению Изделия должно включать:  - прием, осмотр и обмеры Получателя соответствующими специалистами в городе Москве в стационарном пункте, удовлетворяющем требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов;  - индивидуальное изготовление Изделия;  - передачу Изделия Получателю в городе Москве в стационарном пункте, удовлетворяющем требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов, или доставку изготовленных Изделий по адресу фактического нахождения (проживания) Получателя в городе Москве в случае невозможности по состоянию здоровья его приезда в пункт выдачи (по заявлению Получателя);  - ремонт Изделия в период гарантийного срока эксплуатации;  - консультативно-практическую помощь по использованию Изделием.  Исполнитель одновременно с Изделием должен передать Получателю документ, информирующий о гарантийных обязательствах протезно-ортопедического предприятия на изготовленное Изделие.  Прием Получателя врачами-специалистами должен осуществляться при наличии у исполнителя или соисполнителя по контракту соответствующей действующей лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  В результате передачи изготовленного Изделия Получателю, исполнителем и Получателем (представителем Получателя) подписывается акт приемки Изделия Получателем, который должен составляться в 3-х экземплярах по одному экземпляру Заказчику, Получателю (представителю Получателя)) и исполнителю.  В случае отказа и(или) невозможности приемки Получателем (представителем Получателя) изготовленного Изделия исполнитель в срок не более 3 рабочих дней со дня получения такого отказа должен предоставить данную информацию Заказчику с обязательным приложением подтверждающих документов и указанием причин такого отказа и(или) невозможности приемки.  Изготовленные Изделия должны соответствовать:  - ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования» (в действующей редакции);  - ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» (в действующей редакции). |
| 1. **Требования к гарантийному сроку и сервисной службе** |
| Гарантийный срок на изготовленное Изделие устанавливается предприятием-изготовителем и должен соответствовать срокам пользования, установленным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями» и составляет:  -на протез голени модульный в том числе при недоразвитии 24 месяца;  - на протез бедра модульный в том числе при врожденном недоразвитии 24 месяца.  Изделие должно быть ремонтнопригодно в течение всего срока службы.  Гарантийный срок должен исчисляться с момента передачи Изделия Получателю и подписания Получателем акта приемки Изделия. |
| 1. **Требования к сервисной службе** |
| Здания и помещения, где осуществляется прием Получателя по поводу гарантийного ремонта Изделия, должны быть оборудованы с учетом установленных требований доступности для инвалидов.  В случае обращения Получателя за услугами по гарантийному ремонту Изделия, исполнитель должен обеспечить (организовать):  - прием Получателя необходимыми специалистами для диагностики состояния опорно-двигательного аппарата, определения характера и степени поломки (деформации, износа) Изделия с оформлением в тот же день соответствующего заключения и заказа-наряда на ремонт Изделия;  - определение объема необходимого гарантийного ремонта и сроков такого ремонта;  - выезд соответствующих специалистов по месту фактического пребывания (проживания) Получателя в городе Москве для определения характера, степени поломки (деформации, износа) Изделия в случае невозможности (по медицинским показаниям) прибытия Получателя в пункт приема (по заявлению Получателя). |