**Техническое задание**

**для проведения электронного аукциона**

**«Поставка опор для детей-инвалидов в 2024 году».**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование объекта закупки** | **Описание объекта закупки** | **Объем закупки (шт.)** | **Цена за единицу, руб.** | **Сумма, руб.** |
|  1 | Опора для сидения для детей-инвалидов | Опора для сидения создает правильное, симметричное положение за счет изменяемых по высоте ножек и подлокотников, абдуктора и фиксации туловища. Опора для сидения снабжена столиком для дополнительной опоры рук и развития мелкой моторики. Ножки сидения и подлокотники регулируются по высоте. Опора для сидения имеет подголовник. Угол между сидением и подножкой меняется от 90 до 135 градусов. Угол наклона спинки меняется от 0 до 30 градусов от вертикали. Опора для сидения установлена на колеса, задняя пара колес имент тормоза.Опора для сидения имеет:- ширину сидения от 23 до 44 см(в зависимости от типоразмера);- глубину сидения от 21,5 до 42 см(в зависимости от типоразмера);- высоту спинки от 39,5 до 73 см. (в зависимости от типоразмера).Высота сидения над полом изменяется от 34 до 60 см.Упаковка опор для сидения обеспечивает их защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования.  | 20 | 16 366,67 | 327 333,40 |
| 2 | Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния изменяет угол наклона от горизонтального до вертикального положения. Опора для стояния установлена на колеса с тормозами и имеет крепления для стоп, тазобедренного и грудного отделов, на голени, абдуктор, головодержатели. Крепления регулируемые по высоте и ширине. Голова фиксируется подголовником. В комплект входит регулируемая по высоте столешница.Опора для стояния не имеет трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры воздуха от плюс 40 градусов С до минус 40 градусов С.Упаковка опор для стояния обеспечивает их защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования.  | 15 | 39 500,00 | 592 500,00 |
| 3 | Опора для ползания для детей-инвалидов | Опора для ползания имеет мягкий упор под грудь. Опора установлена на колеса с тормозами. Опора для ползания имеет:- длину от 51 до 59 см. (в зависимости от типоразмера);- ширину от 51 до 59 см. (в зависимости от типоразмера).Высота крепления над полом под нагрузкой при параллельном положении опоры меняется от 15 до 30 см. Угол наклона опоры изменяется от 0 до 30 градусов. Крепление должно быть из ткани.Упаковка опор для ползания обеспечивает их защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования.  | 5 | 7 600,00 | 38 000,00 |
| 4 | Опоры для лежания для детей-инвалидов | Опора для лежания предназначена для коррекции патологических поз у детей с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата, для позиционной терапии (лечение положением) в процессе комплексной реабилитации.Спинка опоры имеет регулировку от горизонтального положения до вертикального.Опора снабжена съёмными регулируемыми креплениями, с помощью которых ребенок надежно фиксируется в правильном положении, и дополнительными мягкими модулями. Опора для лежания создавает правильное положение ребенка с помощью грудного и тазобедренного креплений, и различных абдукционных подушек-модулей.Спинка и сидение-ложе снабжены мягкими съемными элементами.Опора оборудована колесами с фиксацией. Спинка, сидение-ложе изготовлены на твердом основании с мягким наполнением. Модульные подушки изготовлены с мягким наполнением.Опора для лежания имеет:-длину сидения от 85 до 150 см. (в зависимости от типоразмера); -ширину сидения от 32 до 46 см. (в зависимости от типоразмера);-ширину спинки от 30 до 40 см. (в зависимости от типоразмера). | 3 | 17 283,33 | 51 849,99 |
| **Итого** | **43** | **-** | **1 009 683,39** |

**Объем закупки: 43 шт.**

**Начальная (максимальная) цена** составляет 1 009 683,39 (Один миллион девять тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля 39 копеек.

**Требование к качеству товара:** товар должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

**Требования к упаковке, поставке товаров (продукции):** упаковка должна соответствовать действующим стандартам и обеспечивать сохранность товара при транспортировке, отгрузке и хранении.

**Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги:** Гарантийный срок на Товар составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Акта приема-передачи Товара.

Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 5% начальной (максимальной) цены контракта.

**Место поставки товара**: г. Кострома и (или) Костромская область, непосредственно Получателю по его выбору (по месту жительства Получателя, по месту нахождения пунктов выдачи).

**Срок поставки товара:** с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до «08» ноября 2024 года.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.