Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

**Наименование объекта закупки:** выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви сложной в 2024 году.

**Место выполнения работ:** Российская Федерация, по месту нахождения Исполнителя.

**Требования к количеству:** в соответствии с частью 24 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ объем подлежащий выполнению работ невозможно определить. Единица измерения – штука.

Объем выполняемых работ определяется на основании заявок Заказчика в соответствии с потребностью.

**Сведения об объекте закупки:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работы, услуги  | Номер вида технического средства реабилитации (изделия) и его наименования в соответствии с Классификацией технических средств реабилитации (изделий) | Характеристики\* |
| 1. | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуальноОКПД232.50.22.154КТРУ32.50.22.150-00000006 | 9-01-03Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара) | Обувь изготавливается индивидуально для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам.Изготовление обуви – по обмерам с подгонкой колодки.- Ботинки подростковые, детские, малодетские, школьные (для мальчиков, девочек) на протез,- полуботинки подростковые, детские, малодетские, школьные (для мальчиков, девочек) на протез,- туфли подростковые, детские, малодетские, школьные (для мальчиков, девочек) на протез.Исполнитель работ должен обеспечить инвалида обувью согласно медицинским показаниям и индивидуальной потребности. Материал верха обуви – натуральная кожа (различных цветов по желанию инвалида), материал подклада обуви - кожа натуральная, материал подошвы – резины микропористые подошвенные и литые подошвы. |
| 2. | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуальноОКПД232.50.22.153КТРУ32.50.22.150-00000006 | 9-01-03Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара) | Обувь изготавливается индивидуально для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам.Изготовление обуви – по обмерам с подгонкой колодки.- Ботинки женские, мужские на протез,- полуботинки женские, мужские на протез,- туфли женские, мужские на протез.Исполнитель работ должен обеспечить инвалида обувью согласно медицинским показаниям и индивидуальной потребности. Материал верха обуви – натуральная кожа (различных цветов по желанию инвалида), материал подклада обуви - кожа натуральная, материал подошвы – резины микропористые подошвенные и литые подошвы. |
| 3. | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуальноОКПД232.50.22.154КТРУ32.50.22.150-00000006 | 9-01-04Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара) | Ортопедическая обувь сложная на аппарат детская должна изготавливаться по слепкам или обмерам с подгонкой колодки. Обувь должна изготавливаться индивидуально для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам. Исполнитель работ должен обеспечить инвалида любым из перечисленных видов обуви согласно индивидуальным и медицинским показаниям:– Ботинки подростковые, детские, малодетские, школьные (для мальчиков, девочек) на аппарат,– Полуботинки подростковые, детские, малодетские, школьные (для мальчиков, девочек) на аппарат.Материал верха обуви – натуральная кожа (различных цветов), материал подклада холодной обуви - кожа натуральная, текстиль (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида, в наличии должны быть представлены все материалы), материал подошвы – резины микропористые подошвенные и литые подошвы. |
| 4. | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуальноОКПД232.50.22.153КТРУ32.50.22.150-00000006 | 9-01-04Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара) | Ортопедическая обувь сложная на ортопедический аппарат мужская или женская должна изготавливаться по слепкам или обмерам с подгонкой колодки. Обувь должна быть изготовлена индивидуально для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам. Исполнитель работ должен обеспечить инвалида любым из перечисленных видов обуви согласно индивидуальным и медицинским показаниям: - Ботинки женские, мужские на аппарат; - Полуботинки женские, мужские на аппарат. Материал верха обуви – натуральная кожа (различных цветов). Материал подклада обуви – кожа натуральная, текстиль (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида, в наличии должны быть представлены все материалы), Материал подошвы – резины микропористые подошвенные и литые подошвы.  |
| 5. | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуальноОКПД232.50.22.154КТРУ32.50.22.150-00000006 | 9-02-03Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара) | Ортопедическая обувь сложная на аппарат детская должна быть изготовлена по слепкам или обмерам с подгонкой колодки. Обувь должна быть изготовлено индивидуально для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам. Исполнитель работ должен обеспечить инвалида любым из перечисленных видов обуви согласно индивидуальным и медицинским показаниям:– Ботинки утепленные подростковые, детские, малодетские, школьные (для мальчиков, девочек) на аппарат.Материал верха обуви – натуральная кожа (различных цветов), материал подклада утепленной обуви - мех натуральный или искусственный, шерсть (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида), материал подошвы – резины микропористые подошвенные и литые подошвы. |
| 6 | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуальноОКПД232.50.22.153КТРУ32.50.22.150-00000006 | 9-02-03Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара) | Ортопедическая обувь сложная на ортопедический аппарат мужская или женская   изготавливается по слепкам или обмерам с подгонкой колодки. Обувь   изготавливается индивидуально для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам. Исполнитель работ   обеспечит инвалида любым из перечисленных видов обуви согласно индивидуальным и медицинским показаниям: - Ботинки женские, мужские на утепленной подкладке на аппарат. Материал верха обуви – натуральная кожа (различных цветов). Материал подклада утепленной обуви – мех натуральный или искусственный, шерсть (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида). Материал подошвы – резины микропористые подошвенные и литые подошвы.  |
| 7 | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуальноОКПД232.50.22.153КТРУ32.50.22.150-00000006 | 9-02-04Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) | Обувь должна изготавливаться индивидуально для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам. Изготовление обуви должно быть осуществлено по обмерам с подгонкой колодки и по слепку. - Ботинки утепленные женские, мужские на аппарат и обувь на протез должны быть изготовлены согласно медицинским показаниям и индивидуальной потребности. Материал верха обуви должен быть из натуральной кожи (допускается применение различных цветов по желанию инвалида). Материал подклада утепленной обуви должен быть из натурального или искусственного меха, шерсти (по желанию инвалида). Материал подошвы должен быть из резины микропористой подошвенной и литой подошвы (по желанию инвалида). |
| 8 | Вкладной башмачок для детей-инвалидов ОКПД232.50.22.154КТРУ отсутствует | 9-01-06Вкладной башмачок  | Предназначается для компенсации отсутствующего сегмента стопы и назначается инвалидам с врожденными или ампутационными дефектами. Конструкция башмачка должна быть с индивидуальными параметрами изготовления и учитывать анатомо-функциональные особенности инвалида и изготавливаться по медицинским показаниям. Башмачок должен быть изготовлен индивидуально для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам с учетом ампутации стопы, как изделие индивидуального назначения. Изготовление башмачка должно быть по слепку. Исполнитель работ должен обеспечить инвалида любым из нижеперечисленных видов вкладных башмачков согласно медицинским показаниям: - Башмачок вкладной после ампутации переднего отдела стопы; - Башмачок вкладной после ампутации голени по Пирогову. Изделия при использовании не должны вызывать нарушения целостности кожных покровов и кровообращения. |
| 9 | Вкладной башмачок для взрослыхОКПД232.50.22.153КТРУ отсутствует | 9-01-06Вкладной башмачок  | Предназначается для компенсации отсутствующего сегмента стопы и назначается инвалидам с врожденными или ампутационными дефектами. Конструкция башмачка должна быть с индивидуальными параметрами изготовления и учитывать анатомо-функциональные особенности инвалида и изготавливаться по медицинским показаниям. Башмачок должен быть изготовлен индивидуально для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам с учетом ампутации стопы, как изделие индивидуального назначения. Изготовление башмачка должно быть по слепку. Исполнитель работ должен обеспечить инвалида любым из нижеперечисленных видов вкладных башмачков согласно медицинским показаниям: - Башмачок вкладной после ампутации переднего отдела стопы; - Башмачок вкладной после ампутации голени по Пирогову. Изделия при использовании не должны вызывать нарушения целостности кожных покровов и кровообращения. |
| 10 | Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке ОКПД232.50.22.155  КТРУ: 32.50.22.150-00000008 | 9-02-05Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке  | Обувь ортопедическая малосложная на утепленной подкладке должна быть ручного или полумеханического производства. Изготовление обуви должно быть с учетом половозрастных групп по индивидуальным обмерам и по индивидуальным колодкам. Материал верха обуви должен быть изготовлен из натуральной кожи (различных цветов). Материал подклада - мех натуральный или искусственный, шерсть (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида). Обувь должны быть изготовлена с супинатором или пронатором и с невысокой боковой поддержкой на микропористой или формованной подошве. |

*\*Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге: в соответствии с требованиями п.1 ч. 1 ст.33 Закона № 44- ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В связи с тем, что характеристики, указанные в КТРУ отсутствуют и не позволяют точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого объекта, необходимо в описание объекта закупки указать дополнительную информацию исходя из характеристик, которым должен отвечать закупаемый объект.*

**Требования к качеству:** Качество изготавливаемых Изделий должно соответствовать законодательству и государственным стандартам (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации, в том числе:

* ГОСТ Р 54407-2020 Национальный стандарт Российской Федерации. Обувь ортопедическая. Общие технические условия;
* ГОСТ Р 57761-2023. Национальный стандарт Российской Федерации. Обувь ортопедическая. Термины и определения;
* ГОСТ Р 55638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги по изготовлению ортопедической обуви. Состав и содержание услуг. Требования безопасности;
* ГОСТ Р 57890-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Обувь ортопедическая. Номенклатура показателей качества;
* ГОСТ Р 59452-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Обувь ортопедическая. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации
* ГОСТ Р 70674-2023. Национальный стандарт Российской Федерации. Обувь ортопедическая детская. Общие технические условия.

**Выполнение работ по изготовлению Изделий включает:**

- прием, осмотр, обмеры Получателя и примерку/подгонку Изделия осуществляют соответствующие специалисты;

- индивидуальное изготовление Изделия;

- передачу Изделия Получателю;

- консультативно-практическую помощь по пользованию Изделием;

- ремонт или замену Изделия в период гарантийного срока эксплуатации Изделия за счет Подрядчика.

Место приема, осмотра, снятия мерок, примерки/подгонки и получения Изделия определяется по выбору Получателя на территории г. Смоленска и Смоленской области:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания Получателя);

- в стационарных пунктах выдачи Изделий, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 года № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

**Требования к гарантийному сроку:** гарантийный срок носки обуви устанавливают со дня выдачи обуви потребителю или с начала сезона не менее 30 дней.

Гарантийные обязательства по гарантийному обслуживанию Изделий осуществляются Исполнителем в период гарантийного срока на Изделия.

Срок выполнения работ: с даты получения реестра от Заказчика и по 31.08.2024.

 С**рок действия/исполнения контракта**: с даты заключения по 01 октября 2024 года.