Приложение № 3 к Извещению

Описание объекта закупки

Техническое задание

Выполнение работ по изготовлению застрахованным, пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, ортопедической обуви

Срок выполнения работ: в течение 20 рабочих дней со дня обращения Получателя к Исполнителю, начиная с января 2023 года но не позднее 15 декабря 2023 года.

Место выполнения работ: Российская Федерация, по месту нахождения Исполнителя.

Выполнение работ по изготовлению Изделия должно включать в себя:

- снятие необходимых мерок с Получателей

- изготовление, примерку, индивидуальный подгон Изделий;

- выдачу Изделий Получателям,

- гарантийное обслуживание Изделий в соответствии с гарантийным сроком.

Количество: без объёма

В связи с тем, что Заказчик не может рассчитать потребность в количестве Изделий, закупка проводится с неопределенным объемом.

Порядок определения количества выполненных работ определяется на основании заявок Заказчика: Заявка носит заявительный характер и формируется в ходе исполнения Контракта в зависимости от потребности Заказчика в объеме Изделий, не превышающем максимального значения цены Контракта.

 При выборке Заказчиком количества изготовленных Изделий на сумму равную максимальному значению цены контракта до истечения срока выполненных работ, контракт прекращает свое действие.

Максимальное значение цены контракта: 2 588 400 рублей 00 копеек.

Начальная сумма цен единиц работы: 129 122 рублей 00 копеек.

Изделия должны соответствовать требованиям типового технологического процесса и образцам-эталонам, утвержденным медико-технической комиссией Исполнителя, а также требованиям государственных стандартов (ГОСТ), действующих на территории Российской Федерации:

- ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 57761-2017 «Обувь ортопедическая. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 55638-2021 «Услуги по изготовлению ортопедической обуви. Требования безопасности».

Изделия должны быть в упаковке, обеспечивающей защиту от воздействия механических и климатических факторов (п. 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Техническая характеристика | Цена за еденицу |
| 1 | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез **без** утепленной подкладки (пара) | Обувь с коррекцией дополнительных сопутствующих деформаций на сохранную конечность при односторонней ампутации нижней конечности. Конструкция обуви со специальными ортопедическими деталями: задник с укороченными или удлиненными крыльями, подносок удлиненный, укороченный или серповидный; берец односторонний (наружный, внутренний), круговой; союзка жесткая, полусоюзка жесткая, язычок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, стелька верхняя фигурная); со специальными мягкими деталями (боковой внутренний ремень, дополнительная шнуровка, тяги, притяжной ремень, манжетка, петля); с пластиной для ортопедической обуви; с вкладной ортопедической стелькой по индивидуальному слепку, многослойной, с верхним слоем из мягкой кожи или пластозота с умеренной выкладкой продольных сводов, при необходимости с замещением дефектов переднего отдела стопы; или межстелечный слой в виде единого блока из одного или нескольких элементов с выкладкой сводов (наружного и внутреннего), супинатором, пронатором, с коском; с искусственным носком.  Обувь на протез, с невысокой боковой поддержкой, с межстелечным слоем (с выкладкой свода, супинатором, пронатором, углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости), с коском от 1 до 3 см.  Верх обуви из натуральной кожи (хром), подкладка: мех натуральный, шерстяной, кожа натуральная, подошва из пластины резиновой пористой, полиэфируретана, термопласта, клеевого метода крепления, изготовление по индивидуальным гипсовым слепкам, ортопедическим колодкам (индивидуальным или подгоночным)  | не более 12 197 |
| 2 | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез **на** утепленной подкладке (пара) | не более12 626 |
| 3 | Обувь ортопедическая сложная **на** утепленной подкладке(пара) | Обувь ортопедическая сложная на сложную деформированную стопу (эквино-варусные, половарусные деформации стоп, пяточная стопа, конская стопа); на укорочение конечности; на отвисающую стопу, при полном параличе мышц голени, выраженной косолапости, выраженной плоско-вальгусные деформации стопы; при ампутационных дефектах стоп по Лисфранку, по Пирогову, по Шопару; на слоновость и акромегалию; обувь для бездвуруких; при сосудистых заболеваниях нижних конечностей. Конструкция обуви со специальными жесткими деталями: берец односторонний, круговой; союзка, полусоюзка и язычок жесткие, передний жесткий клапан, бочок жесткий, стелька верхняя фигурная; со специальными мягкими деталями (боковой внутренний ремень, дополнительная шнуровка, тяги, притяжной ремень, манжетка, петля); с пластиной для ортопедической обуви, шинами стальными; с вкладной ортопедической стелькой по индивидуальному слепку, многослойной, с верхним слоем из мягкой кожи или пластозота с умеренной выкладкой продольных сводов, при необходимости с замещением дефектов переднего отдела стопы; или межстелечный слой в виде единого блока из одного или нескольких элементов с выкладкой сводов, супинатором, пронатором, с коском, пробкой от 3 до 15 см, с двойным следом; с искусственным носком. Верх обуви из натуральной кожи (хром), подкладка: мех натуральный, шерстяной, кожа натуральная, подошва из пластины резиновой пористой, полиэфируретана, термопласта, клеевого метода крепления, изготовление по индивидуальным гипсовым слепкам или ортопедическим колодкам. | не более15 312 |
| 4 | Обувь ортопедическая сложная **без** утепленной подкладки(пара) | не более15 942 |
| 5 | Вкладной башмачок(штука) | Башмачок вкладной изделие обувное ортопедическое при культях стоп. Заготовка верха хромовая; специальные ортопедические детали: искусственный носок для вкладных башмачков или искусственный передний отдел стопы, жесткая гильза или клапан, жесткий задник; межстелечный слой; крепление шнуровка. | не более13 814 |
| 6 | Обувь ортопедическая малосложная без утепленной подкладки (пара) | Обувь ортопедическая ручного производства, с супинатором или пронатором, изготавливается из натуральной кожи, с цельной или отрезной союзкой, на микропористой или формованной подошве. Изготовление обуви осуществляется по обмерам, с подгонкой колодки по индивидуальным размерам. В соответствии с функциональным назначением в обуви применяется не менее одной специальной детали: специальные жесткие детали; специальные мягкие детали; специальные металлические детали; межстелечные слои, специальные детали низа.Методы крепления: клеевой.Основные применяемые материалы: Подкладка – мех натуральный, кожподкладка или обувные текстильные материалы в соответствии с индивидуальной потребностью Получателей; Межстелечный слой – натуральная кожа, или пробковый англомерат, или вспененные обувные материалы в соответствии с индивидуальной потребностью Получателей;Застежка – шнурки, или лента Велкро, или застежка «молния», или пряжки в соответствии с индивидуальной потребностью Получателей; | не более14 238 |
| 7 | Обувь ортопедическая малосложная на утепленной подкладке(пара) | не более13 960 |
| 8 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара) | Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки, заготовка верха из хрома с подкладкой из кожи подкладочной, на блок подошве микропористой, клеевого метода крепления, изготовление по ортопедическим индивидуальным или подгоночным колодкам; межстелечный слой юфтевый; специальные детали низа (каблук и подошва особой формы по назначению). Полякову ф1 | не более15 502 |
| 9 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара) | Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке, заготовка верха из хрома с подкладкой из меха натурального, шерстяного, на блок подошве микропористой, клеевого метода крепления, изготовление по ортопедическим индивидуальным или подгоночным колодкам; межстелечный слой юфтевый; специальные детали низа (каблук и подошва особой формы по назначению). Полякову ф1 | не более15 531 |

Гарантийный срок - не менее 70 дней со дня выдачи и подписания Акта приема-передачи Изделия Получателем.