**Описание объекта закупки (Техническое задание)**

**на поставку технических средства реабилитации — кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, для обеспечения детей-инвалидов в 2018 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара** | | **Описание функциональных и технических характеристик** | | **Максимальные и (или) минимальные значения** | **количество**  **(штук)** |
| **Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для детей-инвалидов)** | | Кресло-коляска комнатная для детей-инвалидов, больных ДЦП, предназначена для передвижения в условиях помещений с помощью сопровождающего лица.  Кресло - коляска должна обеспечивать длительное пребывание в сидячем положении без утомления и развития пролежней, искривлений.  Рама должна быть складная, облегченная, сплав с антикоррозийным покрытием.  Сидение и спинка должна быть из прочного материала.  Регулировка угла наклона спинки должна быть не менее двух положений.  Подголовник должен быть с фиксатором для головы, регулируемым по высоте.  Кресло-коляска должна быть оснащена:  Боковыми упорами для тела и головы;  Мягким абдуктором с регулировкой глубины расположения;  Подножки с регулируемым углом наклона;  Должно быть наличие:  ремней, фиксирующих плечи и бедра; широкого ремня как упора для голени; мягких боковых фиксаторов.  Колеса должны быть литыми или пневматическими.  Диаметр передних колес ---------------------------------------  Диаметр задних колёса -----------------------------------------  Должны быть стояночные тормоза для задних колес с возможностью фиксации, возможность фиксации передних колес. | | Не менее 180мм  Не менее 250мм | 2 |  | |
| **Дополнительные функции:**  -должно быть наличие приставного столика  ---------------------------------------------------------------------------  **Дополнительные функции:**  -должно быть наличие приставного столика  -должны быть подлокотники - опускающиеся | | 2  ------------------  1 | 2  -----------  1 |  |
| **Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для детей-инвалидов)** | | Кресло-коляска прогулочная для детей-инвалидов больных ДЦП, предназначена для передвижения в условиях улицы с помощью сопровождающего лица.  Основные технические характеристики: складная рама с колесами;  Складывание коляски должно производиться без применения специального инструмента. Возможно наличие быстросъемных колес. Установка и снятие колес должны производиться без дополнительного инструмента. Коляска должна быть снабжена системой центрального тормоза.  Подножки должны быть с креплением для ступеней, регулируемой опорой стопы.  Сидение должны быть с мягкой накладкой (подушкой), конструкция которой состоит из нескольких слоев. На сидении должен быть расположен съемный, регулируемый межбедренный клин (абдуктор).  Регулировка угла наклона спинки должна быть не менее двух положений.  На спинке должен быть расположен мягкий подголовник, регулируемый по высоте и положению. На спинке коляски должны располагаться боковые подушки, с регулировкой положения, для обеспечения наиболее удобного положения тела ребенка в коляске. Материал покрытия спинки, боковых подушек и подголовника: должны быть прочные, нерастягивающиеся, допускающие многократную гигиеническую обработку.  Должны быть регулируемые ремни для фиксации туловища.  На раме коляски должны быть расположены:  съемная фронтальная защита (передний поручень) с мягким съемным чехлом, мягкие стационарные подлокотники, ручка коляски с мягкими противоскользящими накладками. На ручке коляски должны быть мягкие боковые съемные чехлы для обеспечения безопасности ребенка и сопровождающего лица.  Колеса должны быть литыми или пневматическими.  Диаметр передних колес ----------------------------------------  Диаметр задних колёса ------------------------------------------  С целью повышения безопасности при прогулках в темное время суток, на раме коляски должны быть расположены светоотражающие элементы.  В комплект коляски должны входить съемный складной навес и покрывало для защиты ребенка от яркого солнечного света и осадков в виде снега и дождя. | | Не менее 180мм  Не менее 250мм | 11 |  |
|  | | **Дополнительные функции:**  -должно быть наличие приставного столика  ---------------------------------------------------------------------------  **Дополнительные функции:**  -должно быть наличие приставного столика  -должны быть подлокотники - опускающиеся | |  | 1  -----------  1 |
|  | | | | | |
| **Таблица физиологических параметров и**  **дополнительных функций** (с учетом рекомендаций в индивидуальной программе реабилитации): | | | | | |
| **Возраст** | **Ширина сидения, см** | | **Кол-во, чел.** | **дополнительных функций** | |
| Комнатная 5 шт. | | | |  | |
| **3 года** | **23** | | **1** | **Приставной столик** | |
| **10 лет** | **42** | | **1** | **Подлокотники-опускающиеся, приставной столик.** | |
| **4 года** | **25** | | **1** | **Приставной столик** | |
| **4 года** | **21** | | **1** |  | |
| **3 года** | **25** | | **1** |  | |
| Прогулочные 13 шт. | | | |  | |
| **3 года** | **34** | | **1** | **головодержатель с креплением головы.** | |
| **4 года** | **40** | | **1** |  | |
| **3 года** | **20** | | **1** |  | |
| **3 года** | **23** | | **1** |  | |
| **3 года** | **20** | | **1** |  | |
| **10 лет** | **48** | | **1** | **Подлокотники-опускающиеся, подножки регулируемые по высоте и углу наклона.** | |
| **7 лет** | **34** | | **2** |  | |
| **2 года** | **34** | | **1** |  | |
| **6 лет** | **40** | | **1** |  | |
| **5 лет** | **34** | | **1** |  | |
| **2 года** | **34** | | **1** |  | |
| **6 лет** | **45** | | **1** |  | |

**Требования к безопасности Товара**

Конструкция кресла-коляски должна обеспечивать удобное размещение в нем пользователя и свободу движений последнего при перемещениях (ГОСТ Р 50602-93 Кресла-коляски. Максимальные габаритные размеры), а также обеспечивать ремонтопригодность, включая, в первую очередь, доступ к отдельным сборочным единицам и деталям, их взаимозаменяемость при техническом обслуживании и ремонте. Резьбовые соединения должны быть доступны для регулирования и надежно затянуты. Подвижные соединения должны быть отрегулированы и иметь плавный ход. Заедания не допускаются. Для изготовления кресел-колясок используют материалы, разрешенные к применению Минздравом России.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которой контактируют те или иные детали кресла-коляски при его нормальной эксплуатации (ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски Общие технические условия»).

Металлические части кресла-коляски должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов или иметь защитные или защитно-декоративные покрытия.

**Требование к качеству Товара**

Товар должен иметь действующую Декларацию о соответствии (Правительство РФ Постановление от 01.12.2009г № 982 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО ПЕРЕЧНЯ ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ, И ЕДИНОГО ПЕРЕЧНЯ ПРОДУКЦИИ, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ФОРМЕ ПРИНЯТИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ»)

Товар должен быть новым, свободным от прав третьих лиц.

**Сроки предоставления гарантии качества**

Гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок – не менее одного года с момента передачи ее (коляски) Получателю.

Установленный производителем гарантийный срок эксплуатации кресла-коляски не распространяется на случай нарушения Получателем Товара, условий и требований к эксплуатации Товара.

Гарантия не распространяется на расходные материалы и комплектующие, входящие в состав кресла-коляски, износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

**Требования к упаковке Товара**

При отправке товара в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы упаковка, маркировка, транспортирование и хранение должны осуществляться в соответствии с «ГОСТ 15846-2002. Межгосударственный стандарт. Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Хранение товара должно осуществляться в упаковке изготовителя.

Упаковка должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.

**Требования к маркировке Товара**

На каждое кресло-коляску наносят маркировку, содержащую:

* наименование и адрес изготовителя кресла-коляски;
* обозначение и серийного номера кресла-коляски:
* год изготовления;
* ограничения при езде;
* рекомендуемую максимальную массу пользователя.

**Место, условия и сроки поставки**

Поставка Товара осуществляется по месту проживания (жительства) Получателя в Камчатском крае или, при необходимости, по месту нахождения пункта выдачи Поставщика (его представителя, соисполнителя) в Камчатском крае. Право выбора места получения Товара определяется самостоятельно Получателем.

Товар может быть передан представителю Получателя, имеющему соответствующие полномочия, подтвержденные документами.

Срок поставки с момента заключения контракта по 14.12.2018 (включительно).