##### Техническое задание

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Количество (шт.) |
| 1 | 8-09-01 Экзопротез молочной железы | Экзопротез молочной железы изготавливают из различных видов силиконов, которые отличаются плотностью и качественными характеристиками. Протезы могут быть симметричной и ассиметричной формы, сегментарные (восполняющие часть удаленного органа) и полноценные (имитирующие форму груди).Позволяют максимально естественно и незаметно для окружающих восстановить прежнюю форму, размер, объем и внешний вид (Размеры от 0 до 12). Верхнее покрытие – однослойная глянцевая пленка из полиуретана с улучшенными органолептическими и физико-механическими свойствами. | 415 |
| 2 | 8-09-02 Чехол для экзопротеза молочной железы трикотажный | Чехол трикотажный для экзопротеза молочной железы из хлопчато-бумажной ткани | 760 |
| 3 | 8-09-21 Бюстгальтер (лиф-крепление) для фиксации экзопротеза молочной железы | Бюстгальтер для крепления протеза молочной железы из эластичного полотна, чашки из кружевного полотна на подкладке из хлопчато-бумажной ткани. С внутренней стороны бюстгальтер имеет вшитый кармашек, куда помещается силиконовое изделие. Боковые швы обработаны мягкой эластичной тканью, внешние срезы обработаны эластичной лентой. Передняя часть бретели из эластичного полотна расширена в области плеча, задняя часть бретели эластичная 2,0-2,5см с регулятором длины. Застежка ссади с 2-3 комплектами крючков-петель. Цвет: черный, белый, бежевый. Изделие выполняет две функции: поддерживает протез в правильном положении и маскирует анатомический дефект | 794 |
| 4 | 8-09-21 Грация (полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы | Полуграция для фиксации экзопротеза молочной железы на широком поясе, доходящим до талии. Изделие максимальной готовности из натуральных материалов и эластичных полотен, содержащих максимальное количество хлопчатобумажных волокон. Специальный клапан из хлопчатобумажной ткани надёжно фиксирует протез. Чашки, передние детали и подклад из хлопчатобумажной ткани. Верхние отрезные детали чашек и боковые детали из эластичного полотнаОбласть декольте средняя. Бретели широкие разгрузочные из эластичного полотна, регулируются спереди крючками и петлями или регуляторами длины. Застежка сзади на крючках и петляхСочетание качественных материалов, комфортной формы бюстгальтеров их современный дизайн гарантируют женщине естественную свободу движений и уверенность в любой ситуации. | 17 |
| **Итого:** | **1 986** |

**Требования к качеству работ:**

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, в целях устранения косметических дефектов организма.

Изделия должны отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ 31509-2012 Межгосударственный стандарт. «Изделия медицинские эластичные фиксирующие и компрессионные. Общие технические требования. Методы испытаний", а также ГОСТ ISO 10993 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий».

**Требования к качеству, гарантия качества:**

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию и составляет:

- на экзопротез молочной железы не менее 12 месяцев,

- на бюстгальтер, чехол для экзопротеза, грацию (или полуграцию) - не менее 6 месяцев.

В течение этого срока предприятие – изготовитель должен производить замену или ремонт изделий бесплатно. Возмещение расходов за проезд получателей, а также сопровождающих лиц, для замены или ремонта изделия до истечения его гарантийного срока производится за счет средств исполнителя.

**Срок и место выполнения работ:**

Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ и обеспечению получателей до 16 декабря 2019 года (включительно). Срок выполнения работ – не более 30 дней с даты принятия Направления от Получателя.

Прием заказа на изготовление, снятие мерок и выдача готовых изделий должна быть осуществлена по месту нахождения Исполнителя в г. Красноярске или, при необходимости, по месту жительства инвалида (в зависимости от способности инвалида к передвижению).