**Техническое задание**

**на выполнение работ по изготовлению**

**ортопедической обуви для инвалидов в 2019 году**

1. **Предмет Контракта**

Выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви для инвалидов в 2019 году.

Объем выполняемых работ — 582 пары.

1. **Требования к качеству выполняемых работ**

Ортопедическая обувь должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия», ГОСТ 939-88 «Кожа для верха обуви. Технические условия», ГОСТ 1903-78 «Кожа для низа обуви. Воротки и полы. Технические условия», ГОСТ 19196-93 «Ткани обувные. Общие технические условия», ГОСТ 28367-94 «Мех искусственный трикотажный. Общие технические условия», ГОСТ 9542-89 «Картон обувной и детали обуви из него. Общие технические условия», ГОСТ 940-81 «Кожа для подкладки обуви. Технические условия».

Сырье и материалы, применяемые для изготовления ортопедической обуви должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также должны соответствовать требованиям действующих стандартов.

Выполняемые работы по изготовлению ортопедической обуви для инвалидов должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с получателями, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на полное или частичное восстановление опорно-двигательных функций получателей с помощью ортопедической обуви, имеющую специальную форму и конструкцию и изготавливаемую для получателей с деформациями, дефектами или функциональной недостаточностью стоп с целью компенсации утраченных функций нижних конечностей, по индивидуальным меркам получателей.

Ортопедическая обувь должна обеспечивать:

* достаточность опороспособности конечности;
* фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации;
* компенсацию укорочения конечности.

Сложная ортопедическая обувь должна быть ручного или полумеханического производства.

Ортопедическая обувь должна иметь не менее двух специальных ортопедических деталей или межстелечный слой в виде коска или пробки.

При обработке сложной ортопедической обуви должно предусматриваться несколько примерок.

Обувь повседневная должна быть устойчива к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).

Синтетические и искусственные материалы, применяемые на наружные детали низа зимней обуви, должны быть морозостойкими в соответствии с требованиями нормативных документов на эти материалы.

1. **Требования к размерам, упаковке и хранению ортопедической обуви**

Маркировка, упаковка и хранение ортопедической обуви должны осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 7296-81 «Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение», ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».

Упаковка ортопедической обуви должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Исполнителем должно быть осуществлено обязательное обеспечение инструктажа инвалидов и консультативной помощи по правильному пользованию ортопедической обувью.

1. **Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества выполняемых работ**

При передаче изготовленной ортопедической обуви инвалидам Исполнитель должен проинформировать инвалидов о месте и условиях гарантийного ремонта ортопедической обуви.

Гарантийный срок устанавливается со дня подписания Акта сдачи-приемки работ инвалидом или его представителем и составляет не менее 45 дней.

В случае предъявления претензий инвалидов к качеству полученной ортопедической обуви, Исполнитель обязан принять от Получателя некачественную ортопедическую обувь в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выдачи изделия и выполнить работы по ее ремонту или замене в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента его обращения на аналогичную надлежащего качества. Замена должна производиться Исполнителем за счет собственных средств по месту его нахождения.

Обеспечение ремонта ортопедической обуви, устранения недостатков должно осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей».

1. **Требования к месту, срокам и условиям выполнения работ**

Выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви для инвалидов должно быть начато не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения списков Получателей от Заказчика и исполнено в срок не позднее 01 августа 2019 года (включительно), а в случае обращения инвалида с Направлением – в срок не более 60 дней со дня обращения, но не позднее 01 августа 2019 года (включительно).

О предстоящем выполнении работ по изготовлению ортопедической обуви инвалид должен быть уведомлен Исполнителем не позднее, чем за два рабочих дня до предполагаемой даты замера.

Место выполнения работ – Российская Федерация, Калининградская область, по месту нахождения Исполнителя.

Передача ортопедической обуви инвалиду Исполнителем подтверждается передачей Заказчику счета на оплату с приложением Актов сдачи-приемки работ, отрывных талонов к Направлениям, Реестра выполненных работ по Контракту и Акта выполненных работ в пользу граждан в целях их социального обеспечения.

В цену Контракта включаются все расходы Исполнителя, связанные с выполнением работ по изготовлению ортопедической обуви для инвалидов, налоги и другие обязательные платежи, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. **Технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики** | **Количество, пар.** |
| Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) (детская) | Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки для детей (технические, функциональные, качественные характеристики по потребности Получателей). Изготавливается по индивидуальным размерам получателя. | 260 |
| Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара) | Обувь ортопедическая сложная на аппарат без утепленной подкладки (технические, функциональные, качественные характеристики по потребности Получателей). Изготавливается по индивидуальным размерам получателя. | 30 |
| Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) | Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез без утепленной подкладки (технические, функциональные, качественные характеристики по потребности Получателей). Изготавливается по индивидуальным размерам получателя. | 1 |
| Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) (детская) | Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке для детей (технические, функциональные, качественные характеристики по потребности Получателей). Изготавливается по индивидуальным размерам получателя. | 260 |
| Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара) | Обувь ортопедическая сложная на аппарат на утепленной подкладке (технические, функциональные, качественные характеристики по потребности Получателей). Изготавливается по индивидуальным размерам получателя. | 30 |
| Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) | Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез на утепленной подкладке (технические, функциональные, качественные характеристики по потребности Получателей). Изготавливается по индивидуальным размерам получателя. | 1 |
| **ИТОГО** |  | **582** |