**ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЛЯЕМЫМ ТОВАРАМ**

**Выполнение работ по обеспечению сложной ортопедической обувью.**

 **Описание функциональных и технических характеристик**

Выполнение работ по обеспечению Получателей ортопедической обувью производится по индивидуальным меркам, снятым с Получателя. Исполнитель обязан провести индивидуальный обмер Получателя.

**Требования к безопасности, экологической безопасности товара**

Выполняемые работы по обеспечению инвалидов ортопедической обувью содержат комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно–двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

## Ортопедическая обувью должна соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»; ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний». ГОСТ ИСО 10993-1-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования",10993-5-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro", 10993-10-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия". ГОСТ Р 54407-2011 "Обувь ортопедическая. Общие технические условия".

Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу пользователя при его эксплуатации.

Вид и конструкция обуви определяются ортопедом предприятия-изготовителя (Исполнителем).

Обувь изготавливается из специальных деталей, межстелечных слоев по обмерам с подгонкой колодки.

Применяемые для изготовления сырье и материалы должны соответствовать санитарно-гигиеническим нормам, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

Материалы, имеющие контакт со стопой, должны быть устойчивыми к воздействию физиологической жидкости (пота).

Синтетические и искусственные материалы, применяемые на наружные детали низа зимней обуви, должны быть морозостойкими в соответствии с требованиями нормативных документов на эти материалы. Подошва обуви должна обеспечивать устойчивость против скольжения.

Гарантийный срок носки обуви устанавливается со дня выдачи обуви инвалиду или с начала сезона и составляет:

- на кожаной подошве – не менее 40 дней;

- на кожаной подошве с накладкой – не менее 50 дней;

- на подошве из кожеподобной резины – не менее 60 дней;

- на подошве из пористой резины, полиуретана, термоэластопласта – не менее 70 дней.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование ПОИ** | **Шифр** | **необходимое количество изделий, шт.** |
| 1 | Обувь ортопедическая сложная должна быть ручного изготовления без утепленной подкладки индивидуального изготовления (женская, мужская) следующих модификаций по назначению врача-ортопеда:- с супинатором или пронатором, или с невысокой боковой поддержкой;- с выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости, выносом каблука к наружи или к нутри (при плоскостопии III степени);- на сложную деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости);- с полу корсетом или жесткими берцами, или выраженных степениях диабетической патологии стоп;- с высоким узким жестким задником или жесткими берцами.Обувь должна изготавливаться по индивидуальной колодке или по слепку по назначению врача – ортопеда.- Материал верха обуви должен быть натуральная кожа;- Материал подкладки холодной должен быть: кожа подкладочная, обувные текстильные материалы (по выбору Получателя);- Материал подошвы должен быть: кожа натуральная, микропористая резина, полиуретан, термоэластопласт (по выбору Получателя)- Материал межстелечного слоя должен быть: натуральная кожа, пористые материалы (по выбору Получателя);- Количество примерок должно быть одной;- Гарантия должна быть не менее 6 месяцев. | 02-К3А или «эквивалент» | 35020 |
| 03-К3Аили «эквивалент» |
|  |
| 2 | Обувь ортопедическая сложная ручного изготовления на утепленной подкладке должна быть: индивидуального производства (женская, мужская) следующих модификаций по назначению врача – ортопеда:- с супинатором или пронатором, или с невысокой боковой поддержкой;-с выкладкой свода, углублениями в месстелечном слое в местах омозолелости, выносом каблука к наружи или к нутри (при плоскостопии III степени);- на сложную деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости);- с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой;- при выраженных степенях диабетической патологии стоп;- с высоким узким жестким задником или жесткими берцами.- Обувь должна изготавливаться по индивидуальной колодке или по слепку по назначению врача – ортопеда;- Материал верха обуви, должен быть из натуральной кожи;- Материал подкладки утепленной, должен быть мех искусственный (по выбору Получателя);- Материал подошвы должен быть: кожа натуральная, микропористая резина, полиуретан, термоэластопласт ( по выбору Получателя);- Материал межстелечного слоя, должен быть натуральная кожа, пористые материалы (по выбору Получателя);- Количество примерок должно быть не менее одной;- Гарантия должна быть не менее 6 месяцев. | 02-К3АУили «эквивалент» | 350 |
|  |
| 3 | Обувь сохраненную конечность и обувь на протез должна быть индивидуального изготовления или на подбор (женская, мужская, детская, школьная) следующих модификаций:- без утепленной подкладки;- на утепленной подкладке.- Материал верха обуви должен быть из натуральной кожи;- Материал подкладки утепленной, должен быть мех натуральный или мех искусственный (по выбору Получателя);- Материал подкладки холодной, должна быть кожа подкладочная, обувные текстильные материалы (по выбору Получателя);- Материал подошвы, должен быть из натуральной кожи, микропористая резина, полиуретан, термоэластопласт (по выбору Получателя);- Материал межстелечного слоя, должен быть из натуральной кожи, пористые материалы (по выбору Получателя);- Количество примерок, должно быть не менее одной;- Гарантия должна быть не менее 6 месяцев | 02-К1 или «эквивалент»02-К3АУ/п или «эквивалент»02-К1У или «эквивалент» |  20 20 20 |
|  | Обувь на протез должна быть индивидуального изготовления или на подбор (женская, мужская, детская, школьная) следующих модификаций:- без утепленной подкладки;- Материал верха обуви должен быть из натуральной кожи;- Материал подкладки холодной, должна быть кожа подкладочная, обувные текстильные материалы (по выбору Получателя);- Материал подошвы, должен быть из натуральной кожи, микропористая резина, полиуретан, термоэластопласт (по выбору Получателя);- Материал межстелечного слоя, должен быть из натуральной кожи, пористые материалы (по выбору Получателя);- Количество примерок, должно быть не менее одной;- Гарантия должна быть не менее 6 месяцев | 03-К1 | 12 |
| 4 | Вкладной башмачок должен быть индивидуального изготовления по назначению врача – ортопеда:- компенсирует при короткой культе длину стопы для носки с обычной обувью;-материал должен быть из натуральной кожи;- должен иметь искусственный носок;- количество примерок должно быть не менее одной;- гарантия должна быть не менее 6 месяцев. | 02-К21 или «эквивалент» | 2 |
|  | Итого |  | **794 шт.** |

Протезно-ортопедические изделия должны быть сертифицированными и соответствующими гигиеническим нормам, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

Наличие декларации о соответствии на поставляемые изделия обязательно.

Срок поставки в адрес инвалидов – в течение 60 дней со дня выдачи реестров получателей ПОИ заказчиком Исполнителю.