**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | код | Наименование  изделия | Описание изделия | Кол-во, (шт) |
| 1 | 7-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресла-коляски должны быть предназначены для детей, больных ДЦП для передвижения при помощи сопровождающего лица на твердых поверхностях.  Рама коляски должна быть изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и иметь складную конструкцию.  Конструкция кресла-коляски должна быть выполнена в виде рамы-шасси и быстросъемного стульчика.  Оснащение и комплектация:  - должна быть откидная, съемная подножка с ремнем-упором под икроножные мышцы и упорами для ступней ног;  - должен быть съемный мягкий подголовник;  - должны быть мягкие боковые фиксаторы;  - спинка, сидение, подголовник и абдуктор должны быть обтянуты мягкими съемными чехлами;  - должна быть система привязных ремней;  - должно быть съемное посадочное место с возможностью  переустановки по и против направления движения;  - передние колеса должны быть самоориентирующиеся с цельнолитыми шинами, оснащены механизмом фиксации положения колеса.  - задние колеса должны быть с системой быстрого демонтажа с пневматическими шинами;  - должны быть стояночные тормоза задних колес;  - должны быть амортизаторы задних колес;  - должен быть мягкий абдуктор с регулировкой глубины расположения, съемный;  - должны быть подголовник, подушки спинки и сидения выполнены из ткани с повышенным воздухообменом;  - должен быть съемный столик с антиспастической ручкой.  Должны быть следующие регулировки:  - подножка - по длине голени;  - спинка - по углу наклона;  - сиденье – по углу наклона;  - подголовник - по высоте установки.  Технические характеристики:   * Ширина сидения должна быть регулируемая, включать диапазон регулировки 290-370 мм; * Грузоподъемность не менее 60 кг; * Вес кресла-коляски – не более 25 кг;   В комплект поставки должно входить:  -руководство пользователя (паспорт) на русском языке;  -гарантийный талон на сервисное обслуживание. | 15 |
| 2 | 7-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресла-коляски должны быть предназначены для детей, больных ДЦП для передвижения при помощи сопровождающего лица на твердых поверхностях.  Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь усиленную крестовину, обеспечивающую стабильность конструкции. Кресло-коляска должна иметь складную конструкцию рамы.  Покрытие рамы кресла-коляски должно обеспечивать высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям  Спинка и сиденье должны быть на жестком основании, обшивка должна быть изготовлена из высококачественной синтетической ткани.  Угол наклона сидения должен быть регулируемый с помощью пневмоцилиндров не менее чем на 45 градусов.  Угол наклона спинки должна быть регулируемый с помощью пневмоцилиндров до положения "лежа".  Подлокотники должны быть съемные, регулируемые по высоте и ширине.  Передние (поворотные) колеса должны иметь литые полиуретановые покрышки диаметром не более 18 см. Задние колеса должны быть с пневматическими или цельнолитыми шинами, для пассивного использования (без ободьев для ручного привода);  Подножки должны быть съемные, откидные, регулируемые по длине голени и по углу наклона не менее чем на 90 град (до горизонтального положения);  Подножки должны комплектоваться откидными ложементами под икроножные мышцы, регулируемыми по высоте установки;  Кресло-коляска должна быть укомплектована:  - съемными боковыми пелотами для туловища;  - съемным регулируемым по глубине установки медиальным абдуктором;  - съемным регулируемым по высоте и углу наклона подголовником;  - тормозами для сопровождающего лица;  - съемными антиопрокидывающими устройствами на роликовых опорах, регулируемым по высоте установки;  - съемным столиком с антиспастической ручкой.  Вес кресла-коляски не более 25 кг  Грузоподъемность не менее 100 кг;  Ширина сидения должна быть регулируемая - 34-42 см, 36-44 см, 38-46 см. (по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалида).  Ширина сиденья регулируется за счет подлокотников.  В комплект поставки должно входить:  -руководство пользователя (паспорт) на русском языке;  -гарантийный талон на сервисное обслуживание. | 15 |
| 3 | 7-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресла-коляски должны быть предназначены для детей, больных ДЦП для передвижения при помощи сопровождающего лица на твердых поверхностях.  Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь усиленную крестовину, обеспечивающую стабильность конструкции. Кресло-коляска должна иметь складную конструкцию рамы.  Покрытие рамы кресла-коляски должно обеспечивать высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям  Спинка и сиденье должны быть на жестком основании, обшивка должна быть изготовлена из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами.  Обшивка спинки и сиденья должна быть съемная.  Угол наклона сидения должна быть регулируемый с помощью пневмоцилиндров на не менее чем на 45 градусов.  Угол наклона спинки должна быть регулируемый с помощью пневмоцилиндров до положения "лежа".  Подлокотники должны быть фиксированные.  Передние (поворотные) колеса должны быть с литыми полиуретановыми покрышки диаметром не менее чем 15 см;  Задние колеса должна быть с пневматическими или цельнолитыми шинами, для пассивного использования (без ободьев для ручного привода). Диметр задних колес не менее чем 30 см;  Подножки должны быть съемные, откидные, регулируемые по длине голени и по углу наклона (до горизонтального положения);  Подножки должны быть с откидными ложементами под икроножные мышцы, регулируемыми по высоте установки не менее чем в 3-ох положений;  Кресло-коляска должна быть укомплектована:  - съемным посадочным сиденьем с возможностью установки в автомобиле;  - съемным медиальным абдуктором;  - регулируемым по высоте подголовником;  - тормозами для сопровождающего лица на каждое заднее колесо;  - регулируемыми по установке ручными тормозами;  - съемными антиопрокидывающими устройствами на роликовых опорах, регулируемым по высоте установки не менее 5-ти положений;  Вес кресла-коляски не более 25 кг.  Грузоподъемность не менее 75 кг;  Ширина сидения не менее 34,5 см, но не более 35,5см.  В комплект поставки должно входить:  -руководство пользователя (паспорт) на русском языке;  -гарантийный талон на сервисное обслуживание. | 20 |
| 4 | 7-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресла-коляски должны быть предназначены для детей, больных ДЦП для передвижения при помощи сопровождающего лица на твердых поверхностях.  Кресла-коляски должны иметь складную по типу в «трость» облегчённую алюминиевую раму.  Кресла-коляски должны иметь спинку с возможность плавной регулировки угла наклона от вертикальной оси от не менее чем 20 до не более чем 40 градусов,  Передние и задние колёса должны быть литые или пневматические.  Должны быть быстросъёмные задние колёса, раздельные стояночные тормоза задних колёс,  Должна быть возможность блокировки передних колёс.  Должна быть подножка с четырёхступенчатой регулировкой высоты с ремнями, фиксирующими стопы,  Должна быть регулировка подножки по высоте.  Подголовник должен иметь два уровня регулировки высоты.  В комплект кресло-коляски должны входить:  - барьер,  - подголовник,  - клин-абдуктор,  - трёхточечный ремень безопасности и поясничный ремень.  Кресло-коляска должна иметь ширину сиденья не менее 34,5см, но не более 35,5 см,  Вес коляски не более 20 кг,  Грузоподъемность не менее 30 кг.  В комплект поставки должно входить:  -руководство пользователя (паспорт) на русском языке;  -гарантийный талон на сервисное обслуживание. | 20 |
|  | **Итого:** | | | **70** |

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51083-2015 «Национальный стандарт Российской Федерации. Кресла-коляски. Общие технические условия». Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при его нормальной эксплуатации. Материал сидения не должен быть подвержен прожиганию. Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193-78 «Международный стандарт. Монохлорамин ХБ технический. Технические условия» и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции. Металлические части должны быть изготовлены из коррозийностойких материалов или иметь защитные или защитно-декоративные покрытия должны соответствовать требованиям [ГОСТ 9.032-74](consultantplus://offline/ref=8D99504A387D43AB56B8A1376734515742D926349F4C3B8E2BF3B4QEy1H) «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения»

В комплект кресла-коляски должны входить, инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы. В комплект кресла-коляски должна входить эксплуатационная документация.

Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Упаковка изделий, предназначенных для отправки в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы производится в соответствии с ГОСТ 15846-2002 «Международный стандарт. Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 № 720 «Об утверждении перечня товаров длительного пользования, в том числе комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов), которые по истечении определенного периода могут представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде и на которые изготовитель обязан устанавливать срок службы, и перечня товаров, которые по истечении срока годности считаются непригодными для использования по назначению» поставщик указывает срок службы колясок, в том числе их комплектующих, а также ГОСТы и ТУ в соответствии с которыми изготовлены кресла-коляски.

Срок предоставления гарантии качества должен составлять не менее **24 месяцев**. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать **30 рабочих дней**.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских на территории Красноярского края, в которые инвалиды смогут обращаться для гарантийного и пост- гарантийного ремонта изделий, а также для устранения возможных неисправностей в течение срока эксплуатации ТСР. Поставка изделий должна осуществиться в полном объёме в установленные контрактом сроки.

Поставщик оказывает сопутствующие услуги, гарантийный ремонт, сервисное обслуживание. К сопутствующим услугам относятся: сборка, введение в эксплуатацию, обучение пользованию изделием.

Качество изделий должно подтверждаться декларациями соответствия, сертификатами, которые должны быть представлены поставщиком заказчику в течение 5 дней с момента заключения контракта.

Не позднее чем через 5 дней после заключения контракта поставщик обязан представить заказчику изделия, подлежащие поставке, на проверку качества и соответствия техническим характеристикам, указанным в техническом задании.