**Техническое задание**

**на выполнение работ по обеспечению застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,** **протезами нижних конечностей.**

 **Предмет аукциона** - выполнение работ по обеспечению застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, протезами нижних конечностей**.**

 **Место выполнения работ** - г. Астрахань, Астраханская область, при необходимости по месту жительства застрахованного лица, при наличии направления регионального отделения.

 **Период выполнения работ**: по 28.06.2019 года.

 **Срок выполнения работ**: в течение 45 (сорока пяти) дней с момента получения Исполнителем Направления. Направления принимаются Исполнителем не позднее 45 (сорока пяти) дней до истечения срока выполнения работ. В случае приема направлений после указанного срока, исполнитель принимает на себя обязательство по выполнению работ в рамках срока, указанного контрактом.

 **Срок действия контракта**: до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Количество изделий – 6 изд.

Начальная (максимальная) цена: 1 466 281 руб. 53 коп.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные характеристики объекта закупки | Технические характеристики | Кол-во изделий | Цена изделия | Общая стоимость  |
| Протез голени модульный  | Протез голени модульный. Изготавливается по индивидуальному техническому процессу. Косметическая облицовка мягкая полиуретановая модульная (поролон), чулки перлоновые ортопедические, приемная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида) из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, приемных (пробных) гильз-1 шт., вкладная гильза из вспененных материалов. Система крепления устанавливается в зависимости от индивидуальных потребностей инвалида. Крепление облегченное с использованием наколенника, РСУ на нагрузку до 100 кг, стопа бесшарнирная, полиуретановая монолитная, без дополнительных функциональных устройств, постоянный |  **2** | **218 148,61** | **436 297,22** |
| Протез голени модульный | Протез голени модульный. Изготавливается по индивидуальному техническому процессу. Косметическая облицовка мягкая полиуретановая модульная (поролон), чулки перлоновые ортопедические, приемная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида) из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, приемных (пробных) гильз-1 шт., чехол полимерный гелиевый. Система крепления устанавливается в зависимости от индивидуальных потребностей инвалида. Крепление с использованием замка для полимерных чехлов, РСУ на нагрузку до 100 кг, стопа с высокой степенью энергосбережения, без дополнительных функциональных устройств, постоянный. | **1** | **435 929,06** | **435929,06** |
| Протез бедра модульный  | Протез бедра модульный. Изготавливается по индивидуальному техническому процессу. Косметическая облицовка мягкая полиуретановая модульная (поролон), чулки перлоновые ортопедические, приемная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида) из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, приемных (пробных) гильз – 1шт. Система крепления устанавливается в зависимости от индивидуальных потребностей инвалида. Крепление поясное с использованием кожаных полуфабрикатов (без шин), РСУ на нагрузку до 100 кг, стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагитальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором, коленный шарнир полицентрический с "геометрическим замком" с зависимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания, материал титан, без дополнительных функциональных устройств, постоянный | **1** | **296080,59** | **296080,59** |
| Протез бедра модульный | Протез бедра модульный. Изготавливается по индивидуальному техническому процессу. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки-чулки ортопедические перлоновые. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Система крепления устанавливается в зависимости от индивидуальных потребностей инвалида. Крепление протеза поясное, с использованием бандажа или вакуумное. Регулировочно - соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Стопа бесшарнирная, полиуретановая, монолитная, стопа шарнирная, полиуретановая, монолитная. Коленный шарнир полицентрический с «геометрическим замком» с зависимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания. Тип протеза: постоянный | **1** | **246 519,10** | **246 519,10** |
| Протез голени немодульный  | Протез голени немодульный. Изготавливается по индивидуальному техническому процессу. Косметическая облицовка мягкая полиуретановая (листовой поролон), косметическое покрытие чулки силоновые ортопедические. Приёмная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида) из кожи. Система крепления устанавливается в зависимости от индивидуальных потребностей инвалида. Крепление с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра, стопа шарнирная полиуретановая монолитная, без дополнительных функциональных устройств, постоянный |  **1** | **51 455,56** | **51 455,56** |