**Техническое задание**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование изделия** | **Описание функциональных и технических характеристик** | **Кол-во**  **(шт.)** |
| Аппарат на коленный сустав  Вид ТСР  8-09-39 | Аппарат на коленный сустав, поддерживающий, фиксирующий, корригирующий, с комплектом шин, термопласт, изделие максимальной готовности, назначение – постоянное, лечебно-профилактическое  Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев со дня выдачи изделия получателю. | 5 |
| Аппарат на коленный сустав  Вид ТСР  8-09-39 | Аппарат на коленный сустав, поддерживающий, фиксирующий, корригирующий, изготовление по индивидуальному слепку, назначение – постоянное, лечебно-профилактическое.  Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев со дня выдачи изделия получателю. | 10 |
| Аппарат на голеностопный сустав  Вид ТСР  8-09-40 | Аппарат на голеностопный сустав, поддерживающий, фиксирующий, корригирующий, термопласт, изготовление по индивидуальному слепку, назначение – постоянное, лечебно-профилактическое.  Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев со дня выдачи изделия получателю. | 10 |
| Аппарат на тазобедренный сустав  Вид ТСР  8-09-40 | Аппарат на тазобедренный сустав, фиксирующий, корригирующий, разгружающий, вспененные упругие и смягчающие материалы, термопласт высокотемпературный, узлы (модули) и полуфабрикаты, изготовление по обмерам или изделие максимальной готовности, назначение – постоянное, лечебно-профилактическое или детский.  Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев со дня выдачи изделия получателю. | 1 |
| Аппарат на всю ногу  Вид ТСР  8-09-42 | Аппарат на всю ногу поддерживающий, фиксирующий, корригирующий, термопласт, изготовление по индивидуальному слепку, назначение – постоянное, лечебно-профилактическое.  Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев со дня выдачи изделия получателю. | 10 |
| Тутор на лучезапястный сустав  Вид ТСР  8-09-44 | Тутор на лучезапястный сустав поддерживающий, фиксирующий, корригирующий, слоистый пластик, изготовление по индивидуальному слепку, назначение – постоянное, лечебно-профилактическое.  Гарантийный срок должен составлять не менее 24 месяцев со дня выдачи изделия получателю, (для детей-инвалидов не менее 12 месяцев). | 10 |
| Тутор на всю руку  Вид ТСР  8-09-48 | Тутор на всю руку, поддерживающий, фиксирующий, корригирующий, слоистый пластик, изготовление по индивидуальному слепку, назначение – постоянное, лечебно-профилактическое.  Гарантийный срок должен составлять не менее 24 месяцев со дня выдачи изделия получателю, (для детей-инвалидов не менее 12 месяцев). | 20 |
| Тутор на голеностопный сустав  Вид ТСР  8-09-49 | Тутор на голеностопный сустав поддерживающий, фиксирующий, корригирующий, изготовление по индивидуальному слепку.  Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев со дня выдачи изделия получателю. | 70 |
| Тутор на голеностопный сустав  Вид ТСР  8-09-49 | Тутор на голеностопный сустав поддерживающий, фиксирующий, корригирующий, максимальной готовности.  Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев со дня выдачи изделия получателю. | 10 |
| Тутор на коленный сустав  Вид ТСР  8-09-51 | Тутор на коленный сустав поддерживающий, фиксирующий, корригирующий, изготовление по индивидуальному слепку.  Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев со дня выдачи изделия получателю. | 20 |
| Тутор на всю ногу  Вид ТСР  8-09-54 | Тутор на всю ногу детский, поддерживающий, фиксирующий, корригирующий максимальной готовности.  Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев со дня выдачи изделия получателю. | 5 |
| Тутор на всю ногу  Вид ТСР  8-09-54 | Тутор на всю ногу поддерживающий, фиксирующий, корригирующий, изготовление по индивидуальному слепку.  Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев со дня выдачи изделия получателю. | 160 |

**Требования к качеству работ**

Выполнение работ по ортезированию должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, врача, а также с учетом индивидуальных особенностей конкретного инвалида в случае изготовления. При выполнении работ по ортезированию исполнителем должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении инвалидов указанными средствами реабилитации. Инвалиды не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

**Требования к техническим характеристикам**

Выполнение работ по ортезированию должны быть направлены на изготовление технических устройств для обеспечения механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивать лечение, восстановление, и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Ортезы (аппараты, тутора) должны отвечать требованиям ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р 51632-2014, ГОСТ Р 52878-2007, ГОСТ Р ИСО 22523—2007.

**Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий**

**выполнения работ по обеспечению ортезами**

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней.

Изделие должно иметь установленный производителем срок службы с момента передачи

его Получателю не менее срока пользования техническим средством реабилитации, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.05.2013 года № 215-н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на повреждения, возникшие врезультате использования ортеза не по назначению и/или с чрезмерной нагрузкой, а также несоблюдения инструкции изготовителя.

**Требования к безопасности работ**

Проведение работ по обеспечению инвалидов, ветеранов ортезами должно осуществляется на основании регистрационных удостоверений, деклараций о соответствии на протезно-ортопедические изделия и технических условий (при их наличии).

**Прочие требования**

Исполнитель с момента получения списка получателей в течение 3 рабочих дней обязан предоставить Заказчику план-график выездов по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов изделиями по районам Курганской области.

**Требования к месту, условиям и срокам выполнения работ**

Место выполнения работ: г. Курган и Курганская область.

Прием заказов на выполнение работ, примерка, подгонка должны быть осуществлены по месту изготовления изделия на территории г. Кургана и Курганской области, в том числе с возможностью обслу­живания инвалидов выездны­ми бригадами на дому.

Срок выполнения работ не должен превышать 7 ка­лендарных дней с даты получения реестра получателей, а также со дня обращения Получателя к Исполнителю.

Выдача готового изделия осуществляется по месту жительства инвалида или по месту нахождения пунктов выдачи на территории г. Кургана и Курганской области (право выбора способа получения Изделия предоставляется Получателю)

Срок выполнения работ: по 01.12.2019 г. (включительно) – 100 % Работ.