**Часть III. Техническое задание на выполнение работ по обеспечению инвалидов экзопротезами молочной железы и бюстгальтерами для крепления экзопротеза**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Описание** | **Кол-во, шт.** |
| 1 | Экзопротез молочной железы | Материал изделия должен быть эластичные материалы, вспененные упругие смягчающие материалы. Экзопротезы молочных желез должны быть 13-ти типоразмеров правого и левого исполнения, обеспечивающие максимальное восполнение отсутствующих тканей молочных желез, грудной клетки, подмышечной и подключичной областей. Экзопротезы должны быть изготовлены из силиконового геля в оболочке из полиуретановой пленки. Экзопротезы должны быть каплевидной формы, симметричного исполнения, с мягким углублением и потоотводными канавками. Экзопротезы должны иметь эстетическую упаковку, обеспечивающую сохранность его при транспортировке и хранении. К экзопротезу молочной железы должны выдаваться 2 чехла. | **350** |
| 2 | Бюстгальтер для фиксации экзопротеза молочной железы | Материал изделия должен быть хлопчатобумажная ткань с декоративной окантовкой. Должен состоять из лифа крепления протеза и чехла. Лифы больших размеров должны иметь расширенные разгружающие бретели. В конструкцию лифов должны быть предусмотрены клапаны для крепления экзопротеза к лифу, застёжка на крючки спереди и сзади. | **600** |
| 3 | Экзопротез молочной железы с адгезивной пластиной | Материал изделия должен быть эластичные материалы, вспененные упругие смягчающие материалы. Экзопротезы должны быть 6 типоразмеров, иметь каплевидную форму, симметричного исполнения и адгезивную поверхность, с возможностью приклеиваться непосредственно к коже имитируя натуральную грудь по цвету, форме и движению. Экзопротезы должны иметь эстетическую упаковку, обеспечивающую сохранность его при транспортировке и хранении. К экзопротезу молочной железы должны выдаваться 2 чехла. | **2** |
| 4 | Полуграция для фиксации экзопротеза молочной железы | Материал изделия должен быть хлопчатобумажные и эластичные материалы. Изделие максимальной готовности. Должно состоять из полуграции для крепления протеза и чехла. Чашки и вставки переда должны быть из кружевного полотна, дублированы ламинированным материалом или из кружевного эластичного полотна. Вставки переда должны быть на хлопчатобумажной подкладке. Боковые детали должны быть усилены фигурными накладками. Бретели разгрузочные должны быть на мягкой подкладке из эластичного полотна и ленты бретелечной с регулятором длины сзади или регулироваться спереди крючками и петлями. В конструкцию лифов должны быть предусмотрены клапаны для крепления экзопротеза к лифу, застежка на крючки спереди и сзади на однорядные крючки и петли на ленте. Назначение: постоянное. | **2** |
| **ИТОГО** | | | **954** |

**Требования к качеству работ**

Экзопротезы грудных (молочных) желез, бюстгальтеры и полуграции для крепления экзопротезов должны соответствовать Республиканскому стандарту РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

Выполняемые работы по обеспечению инвалидов экзопротезами грудных (молочных) желез и бюстгальтерами, и полуграциями для крепления экзопротезов должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на частичное восстановление или устранение косметических дефектов с помощью экзопротезов грудных (молочных) желез и бюстгальтеров, и полуграций для крепления экзопротезов.

Разработка, производство, сертификация, экзопротезов грудных (молочных) желез и бюстгальтеров, и полуграций для крепления экзопротезов должны отвечать требованиям ГОСТ Р 15.111-2015 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов».

Работы по обеспечению инвалидов экзопротезами грудных (молочных) желез и бюстгальтерами, и полуграциями для крепления экзопротезов должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

**Требования к безопасности работ**

Проведение работ по обеспечению инвалидов экзопротезами грудных (молочных) желез и бюстгальтерами, и полуграциями для крепления экзопротезов должны осуществляться при наличии:

- регистрационных удостоверений;

- сертификатов соответствия на протезно-ортопедические изделия.

**Требования к результатам работ**

Работы по обеспечению инвалидов экзопротезами грудных (молочных) желез и бюстгальтерами для крепления экзопротезов следует считать эффективно исполненными, если инвалидам созданы условия для устранения косметических дефектов и (или) благоприятного течения болезни.

Упаковка экзопротезов грудных (молочных) желез и бюстгальтеров, и полуграций для крепления экзопротезов грудных (молочных) желез должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

**Требования к сроку гарантий качества выполненных работ.**

Гарантийный срок устанавливается со дня передачи результата работ Получателю:

- на экзопротезы грудных (молочных) желез - 12 месяцев.

- на бюстгальтеры для крепления экзопротезов грудных (молочных) желез 6 месяцев.

- на экзопротезы молочной железы с адгезивной поверхностью – 12 месяцев.

- на полуграции для экзопротеза молочной железы – 6 месяцев.

Изделие должно иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его инвалиду и не менее срока пользования данным видом технического средства реабилитации (изделия), утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. N 85н.

**Сроки выполнения работ –** **не позднее 30 июня 2019 г. (в отношении каждого конкретного получателя работы должны быть выполнены в течение 15 календарных дней с даты обращения получателя к Исполнителю с направлением, выданным Заказчиком).**

Место выполнения работ: по месту нахождения Исполнителя. Исполнитель должен обеспечить возможность обращения Получателей с Направлениями и получения результата работ (изделий) (т.е. обеспечить проведение замеров, примерку и выдачу готовых изделий) на территории Великого Новгорода и районов Новгородской области***.*** При невозможности Получателя либо его представителя самостоятельно обратиться к Исполнителю, Исполнитель обязан обеспечить возможность обращения Получателя с направлением, а также выдачу результата работ (изделия) по месту жительства Получателя. Исполнитель обязан произвести индивидуальную подборку и разработку изделия каждому Получателю с учетом его физиологических особенностей.