**Техническое задание**

**на выполнение работ по обеспечению в 2019 году инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов, ортопедической обувью**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование ортопедической обуви** | **Функциональные характеристики** | **Кол-во, шт.** | **Цена за единицу, руб.** | **Сумма, руб.** |
| Вкладной башмачок или сапожок | Башмачок вкладной мужской или женский должен быть из искусственного носка, со шнурками обувными, натурального хрома, металпластинок, с жестким языком, с жесткими берцами или может быть Сапожок вкладной мужской или женский должен быть из натурального чепрака, жесткого кругового корсета, искусственного носка, со шнурками обувными, натурального хрома, металпластинок. Изготовление должно быть индивидуальное. Комплектоваться должен стелькой индивидуального изготовления из юфти. | 20 | 5282,67 | 105653,40 |
| Малосложная ортопедическая обувь для взрослых без утепленной подкладки | Ботинок /полуботинок / туфель для взрослых должен использоваться при вальгусной / варусной деформации стоп. Должен изготавливаться из натурального хрома, со шнурками или молнией обувной (определяется по индивидуальным показаниям и пожеланиям получателя), клеевым, рантовым методом крепления, по специальным ортопедическим колодкам с анатомическим профилем, вкладной ортопедической стелькой, плотной фиксацией стопы, ригидной подошвой с заложенным перекатом стопы в носочной части, формованным жестким задником, из высококачественных натуральных материалов (полуфабрикатов). | 40 | 2342,33 | 93693,20 |
| Малосложная ортопедическая обувь для взрослых на утепленной подкладки | Ботинок утепленный для взрослых должен использоваться при вальгусной / варусной деформации стоп. Должен изготавливаться из натурального хрома, натурального, искусственного меха, со шнурками или молнией обувной (определяется по индивидуальным показаниям и пожеланиям получателя), клеевым, рантовым методом крепления, по специальным ортопедическим колодкам с анатомическим профилем, вкладной ортопедической стелькой, плотной фиксацией стопы, ригидной подошвой с заложенным перекатом стопы в носочной части, формованным жестким задником, из высококачественных натуральных материалов (полуфабрикатов). | 40 | 3441,00 | 137640,00 |
| Обувь на протез | Ботинки или полуботинки или туфли взрослые на протез должны быть из натурального хрома, со шнурками или молнией обувной, клеевым методом крепления, по специальным ортопедическим колодкам с анатомическим профилем, вкладной ортопедической стелькой, плотной фиксацией стопы, ригидной подошвой с заложенным перекатом стопы в носочной части, формованным жестким задником, из высококачественных натуральных материалов. | 350 | 2332,00 | 816200,00 |
| Обувь на протез | Ботинки утепленные на протез на утепленной подкладке должны быть из натурального хрома, натурального меха, со шнурками или молнией обувной, клеевым методом крепления, по специальным ортопедическим колодкам с анатомическим профилем, вкладной ортопедической стелькой, плотной фиксацией стопы, ригидной подошвой с заложенным перекатом стопы в носочной части, формованным жестким задником, из высококачественных натуральных материалов. | 350 | 3351,67 | 1173084,50 |
| Обувь на аппарат | Ботинок или полуботинок или туфель мужской или женский на аппарат должен быть из натурального хрома, со шнурками обувными, клеевым, рантовым методом крепления. Материал должен быть: верх - хромовая кожа, подкладка натуральная из юфти, подошва - микропора подошвенная. Изготовление должно быть индивидуальное. | 30 | 4260,67 | 127820,10 |
| Обувь на аппарат  | Ботинок мужской или женский утепленный на аппарат должен быть из натурального хрома, со шнурками обувными, клеевым, рантовым методом крепления. Материал: верх - хромовая кожа, подкладка натуральная из юфти, натурального, искусственного меха, подошва - микропора подошвенная с профилактикой. | 30 | 4860,33 | 145809,90 |
| Сложная ортопедическая обувь без утепленной подкладки для взрослых | Сложная ортопедическая обувь без утепленной подкладки для взрослых. По индивидуальным показаниям и пожеланиям потребителя на выбор: ботинок, полуботинок, туфель мужской или женский на протез. Обувь должна использоваться: при вальгусной деформации, на аппарат, на резинках, при укорочении, на слоновую стопу, при эквино-варусных деформациях стоп, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, выраженной косолапости, после ампутации по Пирогову, по Шопару, по Лисфранку. Должны быть изготовлены из: натурального хрома, со шнурками обувными, клеевым, рантовым методом крепления с невысокой боковой поддержкой, с выкладкой сводов пробковым агломератом. По индивидуальным показаниям и пожеланиям потребителя на выбор: с супинатором или с компенсацией укорочения 3-20 см, с металпластинкой в подошве, пробкой в носке или с выкладкой сводов пробковым агломератом, с жесткими высокими берцами, с задником продленным до носка или с жесткой союзкой, с жестким языком, с металпластинкой в подошве, пробкой в носке или с выкладкой сводов пробковым агломератом или с жесткими задниками продленными до носка. Материал должен быть: верх - хромовая кожа, подкладка натуральная из юфти, подошва -микропора подошвенная. | 700 | 4573,00 | 3201100,00 |
| Сложная ортопедическая обувь на утепленной подкладке для взрослых | Сложная ортопедическая обувь на утепленной подкладке для взрослых. По индивидуальным показаниям и пожеланиям потребителя на выбор должен быть: ботинок мужской или женский утепленный на протез должен использоваться: при вальгусной деформации, на аппарат, на резинках, при укорочении, на слоновую стопу, при эквино-варусных деформациях стоп, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, выраженной косолапости, после ампутации по Пирогову, по Шопару, по Лисфранку. Должны быть изготовлены из: натурального хрома, со шнурками обувными, клеевым, рантовым методом крепления с невысокой боковой поддержкой, с выкладкой сводов пробковым агломератом, с супинатором или с компенсацией укорочения от 3 см до 20 см, с металпластинкой в подошве, пробкой в носке или с выкладкой сводов пробковым агломератом, с жесткими высокими берцами, с задником продленным до носка или с жесткой союзкой, с жестким языком, с металпластинкой в подошве, пробкой в носке или с выкладкой сводов пробковым агломератом или с жесткими задниками продленными до носка. Материал должен быть: верх - хромовая кожа, подкладка натуральная из юфти, натурального, искусственного меха, подошва - микропора подошвенная с профилактикой. Изготовление должно быть индивидуальное. Должны комплектоваться стелькой индивидуального изготовления из юфти. | 700 | 5216,00 | 3651200,00 |
| Обувь на протез | По индивидуальным показаниям и пожеланиям потребителя на выбор может быть: ботинок или полуботинок или туфель мужской или женский на протез после ампутации по Пирогову или по Шопару или по Лисфранку, из натурального хрома, шнурков обувных, клеевым, рантовым методом крепления с невысокой боковой поддержкой, с выкладкой сводов пробковым агломератом, с супинатором ,с металпластинкой в подошве, пробкой в носке или с выкладкой сводов пробковым агломератом, с жесткими высокими берцами, с задником продленным до носка или с жесткой союзкой, с жестким языком. Материал должен быть: верх - хромовая кожа, подкладка натуральная из юфти, подошва - микропора подошвенная. Изготовление индивидуальное. Должен комплектоваться стелькой индивидуального изготовления из юфти. | 10 | 4573,00 | 45730,00 |
| Обувь на протез | По индивидуальным показаниям и пожеланиям потребителя на выбор может быть ботинок или полуботинок или туфель мужской или женский на протез утеплённый после ампутации по Пирогову или по Шопару или по Лисфранку, из натурального хрома, шнурков обувных, клеевым, рантовым методом крепления с невысокой боковой поддержкой, с выкладкой сводов пробковым агломератом, с супинатором ,с металпластинкой в подошве, пробкой в носке или с выкладкой сводов пробковым агломератом, с жесткими высокими берцами, с задником продленным до носка / с жесткой союзкой, с жестким языком. Материал должен быть: верх - хромовая кожа, подкладка натуральная из юфти, натурального или искусственного меха, подошва - микропора подошвенная с профилактикой. Изготовление должно быть индивидуальное. Должен комплектоваться стелькой индивидуального изготовления из юфти.  | 10 | 5216,00 | 52160,00 |
| Сложная ортопедическая обувь без утепленной подкладки для взрослых | По индивидуальным показаниям и пожеланиям потребителя на выбор может быть ботинок или полуботинок или туфель мужской или женский при вальгусной деформации или на резинках или при укорочении или на слоновую стопу или при эквино-варусных деформациях стоп, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, выраженной косолапости или после ампутации по Пирогову или по Шопару или по Лисфранку или при разной длине стоп. Должен быть изготовлен: из натурального хрома, шнурков обувных, клеевым, рантовым методом крепления с невысокой боковой поддержкой, с выкладкой сводов пробковым агломератом, с супинатором или с компенсацией укорочения от 3 см до 20 см, с металпластинкой в подошве, пробкой в носке или с выкладкой сводов пробковым агломератом, с жесткими высокими берцами, с задником продленным до носка или с жесткой союзкой, с жестким языком, с металпластинкой в подошве, пробкой в носке или с выкладкой сводов пробковым агломератом или с жесткими задниками продленными до носка . Материал должен быть: верх - хромовая кожа, подкладка натуральная из юфти, подошва - микропора подошвенная. Изготовление должно быть индивидуальное. Должен комплектоваться стелькой индивидуального изготовления из юфти. | 10 | 4573,00 | 45730,00 |
| Сложная ортопедическая обувь на утепленной подкладке для взрослых | По индивидуальным показаниям и пожеланиям потребителя на выбор может быть быть ботинок мужской или женский утепленный при вальгусной деформации или на резинках или при укорочении или на слоновую стопу или при эквино-варусных деформациях стоп, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, выраженной косолапости / после ампутации по Пирогову или по Шопару или по Лисфранку или при разной длине стоп. Должен быть изготовлен из: натурального хрома, шнурков обувных, клеевым, рантовым методом крепления с невысокой боковой поддержкой, с выкладкой сводов пробковым агломератом, с супинатором или с компенсацией укорочения от 3 см до 20 см, с металпластинкой в подошве, пробкой в носке или с выкладкой сводов пробковым агломератом, с жесткими высокими берцами, с задником продленным до носка или с жесткой союзкой, с жестким языком, с металпластинкой в подошве, пробкой в носке или с выкладкой сводов пробковым агломератом или с жесткими задниками продленными до носка . Материал должен быть: верх - хромовая кожа, подкладка натуральная из юфти, натурального или искусственного меха, подошва - микропора подошвенная с профилактикой. Изготовление должно быть индивидуальное. Должен комплектоваться стелькой индивидуального изготовления из юфти.  | 10 | 5216,00 | 52160,00 |
| Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность без утепленной подкладки | Ботинки или полуботинки, или туфли взрослые могут быть при вальгусной или варусной деформации стоп и должны быть изготовлены из натурального хрома, со шнурками или молнией обувной, с клеевым или рантовым методом крепления, по специальным ортопедическим колодкам с анатомическим профилем, вкладной ортопедической стелькой, плотной фиксацией стопы, ригидной подошвой с заложенным перекатом стопы в носочной части, формованным жестким задником, из высококачественных натуральных материалов. | 350 | 2332,00 | 816200,00 |
| Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность на утепленной подкладке | Ботинки утепленные взрослые могут быть при вальгусной или варусной деформации стоп, и должны быть изготовлены из натурального хрома, натурального меха, со шнурками или молнией обувной, с клеевым или рантовым методом крепления, по специальным ортопедическим колодкам с анатомическим профилем, вкладной ортопедической стелькой, плотной фиксацией стопы, ригидной подошвой с заложенным перекатом стопы в носочной части, формованным жестким задником, из высококачественных натуральных материалов. | 350 | 3351,67 | 1173084,50 |
| Вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви | Стельки, полустельки, супинаторы мужские/ женские/ детские могут быть с пробковой выкладкой свода или с пронатором, или с коском до 3 см. с углублением для пяточной шпоры, натоптыша и др. Материал должен быть натуральная кожа. Изготовление должно быть индивидуальное. | 30 | 398,73 | 11961,90 |
| **ИТОГО:** | **3030** |  | **11649227,50** |

**Требования к безопасности, экологической безопасности**

Выполняемые работы по обеспечению инвалидов ортопедической обувью содержат комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно–двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

* 1. Ортопедическая обувь соответствует требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»; ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний». ГОСТ ИСО 10993-1-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования",10993-5-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro", 10993-10-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия". ГОСТ Р 54407-2011 "Обувь ортопедическая. Общие технические условия".

Изделия не имеют дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

При использовании Изделий по назначению не создается угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не причиняет вред имуществу пользователя при его эксплуатации.

**Требования к хранению, упаковке**

Изделия в упаковке, защищающей от повреждений и воздействия внешней среды.

**Сроки гарантии**:

 - на обувь взрослую- 70 дней.

Исполнитель предоставляет гарантию на результат выполненных работ, производит за счет собственных средств, в период гарантийного срока эксплуатации, гарантийный ремонт или замену ортопедической обуви, вышедшей из строя до истечения гарантийного срока. Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ.

**Срок пользования** обувью, в течение которого изделия сохраняют свои технические, качественные и функциональные характеристики составляет:

1.Сложная ортопедическая обувь - для взрослых - 6 месяцев;

2. Малосложная ортопедическая обувь для взрослых - 12 месяцев;

3. Ортопедическая обувь на протез - 6 месяцев;

4. Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки - 6 месяцев;

5. Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладки - 6 месяцев;

6. Вкладной башмачок или сапожок - для взрослых - 6 месяцев:

7. Вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви – 6 месяцев.

**Место выполнения работ:** Российская Федерация, по месту нахождения Исполнителя. Выполнение работ по контракту осуществляется Исполнителем на основании сведений о Получателях, которым филиалом Заказчика выданы Направления на обеспечение ортопедической обувью. Исполнитель должен обеспечить возможность обращения Получателей с Направлениями и получения результата работ (изделий) (т.е. обеспечить проведение замеров, примерку и выдачу готовых изделий) на территории г. Иркутска и Иркутской области по месту жительства Получателей. При невозможности Получателя либо его представителя (в случае получения результата работ) самостоятельно обратиться к Исполнителю, Исполнитель обязан обеспечить возможность обращения Получателя с направлением, а также выдачу результата работ (изделия) по месту жительства Получателя. Исполнитель обязан произвести индивидуальную подборку и разработку изделия каждому Получателю с учетом его физиологических особенностей. Допускается доставка результатов работ по заявлению Получателя почтой по Иркутской области.

**Срок выполнения работ**: по мере обращения Получателей с Направлениями, выданными филиалом Заказчика по «01» августа 2019 года, при этом срок обеспечения Получателя не превышает - 60 календарных дней с момента его обращения к Исполнителю.