**Выполнение работ по изготовлению протезов верхних конечностей по индивидуальным замерам для инвалидов Орловской области в 2019 году**

Способ определения исполнителя (подрядчика, поставщика): аукцион в электронной форме.

Наименование объекта закупки: **Выполнение работ по изготовлению протезов верхних конечностей по индивидуальным замерам для инвалидов Орловской области в 2019 году.**

Количество выполняемых работ: **77 штук.**

Срок выполнения работ: **до 31.08.2019 включительно**.

Сроки взаиморасчетов по Контракту: **до 30.09.2019 включительно**.

Начальная (максимальная) цена Контракта: **3209643,83 руб.**

Цена Контракта включает в себя: В цену настоящего Контракта включаются все расходы Исполнителя по исполнению настоящего Контракта, в том числе расходы по выполненным с учетом физиологических данных Получателей работам, а также налоги, сборы и иные обязательные платежи.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование работ** | **Описание изделий, изготавливаемых при выполнении работ** | **Цена за ед. изделия,****руб.** | **Кол-во изделий, изготовляемых при выполнении работ, шт.** | **Стоимость, руб.** |
| 1. | Изготовление протеза кисти косметического, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти  |  Протез при ампутации кисти или при частичной ампутации кисти, в том числе протезы пальцев, или протез при вычленении кисти косметический изготавливается согласно техническим условиям и ГОСТам. Система управления: отсутствует. Кисть косметическая из ПВХ с арматурой в пальцах или Кисть косметическая силиконовая с нейлоновой армирующей сеткой. Дополнительное РСУ отсутствует. Приспособления отсутствуют. Оболочка косметическая отсутствует. Гильза отсутствует. Тип крепления: индивидуальное, специальное.Гарантийный срок – не менее 5 месяцев.  | 29410,00  | 60   | 1764600,00  |
| 2 | Изготовление протеза предплечья косметического | Протез предплечья косметический или функционально-косметический изготавливается согласно техническим условиям и ГОСТам. Система управления отсутствует или система управления сохранившейся рукой или противоупором. Кисть косметическая из ПВХ, или кисть функционально-косметическая корпусная с фиксацией блока IV-V пальцев, или кисть косметическая силиконовая с нейлоновой армирующей сеткой. Узел локоть-предплечье отсутствует; комплект шин для локтевых шарниров (при необходимости, определяемой врачом Исполнителя). Дополнительное РСУ отсутствует. Приспособления отсутствуют. Оболочка косметическая отсутствует или оболочка ПВХ. Гильза индивидуальная одинарная, или индивидуальная составная или гильза индивидуальная, геометрическая копия сохранившейся руки. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Тип крепления: индивидуальное, подгоночное.Гарантийный срок – не менее 7 месяцев. | 66053,67  | 4 | 264214,68  |
| 3 | Изготовление протеза предплечья рабочего | Протез предплечья рабочий изготавливается согласно техническим условиям и ГОСТам. Система управления: сохранившейся рукой или противоупором. Модули пальцев, пястей и кистей отсутствуют. Внешние (боковые) шарниры: комплект шин для локтевых шарниров или манжетка на шлевках. Дополнительное РСУ отсутствует. Специальные приспособления и инструменты: комплект рабочих насадок на сумму не более 15 000 руб. Оболочка косметическая отсутствует. Гильза приемная индивидуальная или унифицированная - одинарная. Материал приемной гильзы: кожа или литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Тип крепления: индивидуальное, подгоночное. | 61208,07  | 4 | 244832,28  |
| 4 | Изготовление протеза предплечья активного (тягового) | Протез предплечья активный изготавливается согласно техническим условиям и ГОСТам. Система управления: механическая (тяговая) с дополнительной фурнитурой. Кисть с гибкой тягой корпусная с пружинным схватом и пассивным узлом ротации. Внешние (боковые) шарниры: комплект шин для локтевых шарниров. РСУ - функция ротации реализована в составе модуля кисти. Приспособления отсутствуют. Оболочка косметическая: ПВХ или пластизоль без покрытия. Приемная гильза индивидуальная одинарная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или кожа. Тип крепления: индивидуальное, подгоночное. Гарантийный срок – не менее 7 месяцев. | 121186,67  | 2 | 242373,34  |
| 5 | Изготовление протеза плеча косметического | Протез плеча косметический, функционально-косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении плеча изготавливается согласно техническим условиям и ГОСТам. Система управления: сохранившейся рукой или противоупором. Искусственная кисть пассивная косметическая из ПВХ. Локоть-предплечье эндоскелетного типа пассивный с бесступенчатой фиксацией с пассивной ротацией плеча/предплечья. Дополнительное РСУ отсутствует. Формообразующая часть косметической облицовки: листовой поролон. Оболочка косметическая отсутствует. Гильза приемная индивидуальная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Модуль при вычленении плеча отсутствует. Тип крепления: индивидуальное, подгоночное, специальное.Гарантийный срок – не менее 7 месяцев. | 117732,67 | 5 | 588663,35 |
| 6 | Изготовление протеза плеча рабочего | Протез плеча рабочий изготавливается согласно техническим условиям и ГОСТам. Система управления - сохранившейся рукой или противоупором. Локоть-предплечье эндоскелетного типа пассивный. Специальные приспособления и инструменты: комплект рабочих насадок на сумму не более 15 000 руб. Оболочка косметическая отсутствует. Приемная гильза индивидуальная: из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол или листовой термопластичный пластик. Тип крепления: индивидуальное.Гарантийный срок – не менее 7 месяцев. | 52480,09  | 2 | 104960,18  |
| **ИТОГО:** | **Х** | **77** | **3209643,83** |

Описание объектов закупки составлено в соответствии с предусмотренными техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, а также в соответствии с индивидуальными особенностями получателей, отраженными в индивидуальных программах реабилитации (абилитации), которые соответствуют классификатору, утвержденному Приказом Министерства от 13 февраля 2018 г. N86н "Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р".

 Если Заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, то это является необходимостью, обусловленной характером закупаемого товара (работ, услуг), потребностями Заказчика и обычаями делового оборота (в случае использования и/или не использования Заказчиком таких показателей, требований, условных обозначений и терминологии).

**Требования, предъявляемые к выполнению работ.**

 Выполнение работ должно соответствовать ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р 51632-2014, ГОСТ Р ИСО 22523-2007.

Выполнение работ должно включать:

- комплекс мероприятий (замеры, подгонка, примерка и т. д.), в которых необходимо участие Получателей;

- изготовление протезов верхних конечностей;

- выдачу результата работ Получателям.

Протезы верхних конечностей (далее – изделия) должны быть изготовлены по индивидуальным меркам Получателей. Выполнение работ по изготовлению изделий должны соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении Получателей указанными изделиями. Получатели не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Выполнение работ должно осуществляться при наличии декларации о соответствии на изделия.

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия. Его продолжительность по каждому конкретному виду изделия указана в техническом задании. В течение этого срока предприятие-изготовитель производит замену или ремонт изделия бесплатно.

**Место, условия и сроки выполнения работ**

Выполнение работ по изготовлению изделий осуществляется по месту нахождения Исполнителя.

Выполнение работ, связанных с проведением комплекса мероприятий (замеры, подгонка, примерка и т. д.), в которых необходимо участие Получателя, осуществляется по месту нахождения Получателя.

Выполнение работ должно быть осуществлено по индивидуальным заказам Получателей, при предъявлении ими документа, удостоверяющего личность, и направления, выданного Заказчиком.

Сроки выполнения работ по изготовлению одного изделия: Исполнитель обязан начать выполнять работы не позднее 1 дня с даты получения от Заказчика списка Получателей, которым Заказчиком выданы направления, либо не позднее 1 дня с даты обращения Получателя к Исполнителю с документом, удостоверяющим личность, и направлением, выданным Заказчиком.

Продолжительность по изготовлению одного изделия согласно регламентированным срокам обеспечения инвалида (ветерана) техническим средством (изделием), изготавливаемых по индивидуальному заказу с привлечением инвалида (ветерана), со дня обращения инвалида (ветерана) к Исполнителю – не более 60 календарных дней, но **не позднее 31.08.2019 г. включительно.**

Выдача готового изделия осуществляется по выбору Получателя: либо по месту жительства Получателя (в пределах Орловской области), либо в пункте выдачи (в г. Орле), специально оборудованном Исполнителем с учетом требований Заказчика.

Поставщик обязан организовать в г. Орле пункт приема Получателей для проведения комплекса мероприятий (замеры, подгонка, примерка и т. д.), в которых необходимо участие Получателя, и выдачи результатов выполненных работ - изготовленного изделия Получателю и обеспечить его бесперебойную работу по графику выдачи изготовленных изделий согласно журналу телефонных звонков Получателям. Пункт выдачи должен иметь туалетную комнату со свободным доступом туда Получателя. Обеспечение работы пункта приема по обслуживанию инвалидов - не менее 5 дней в неделю во время исполнения контракта и гарантийного обслуживания.