**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

Поставка кресел-колясок с электрическим приводом для обеспечения инвалида Краснодарского края в 2019 году.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Товара | Описание товара | Кол-во, шт. | Цена за единицу изделия, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Кресло-коляска с электрическим приводом комнатная, в том числе для детей инвалидов | Кресло-коляска должна быть использована внутри помещений.  Спинка должна быть с регулируемым углом наклона, с электрической регулировкой угла наклона.  Сидение должно быть регулируемым по высоте и горизонтали, с регулируемым углом наклона, с электрической регулировкой угла наклона.  Подлокотник должен быть, регулирующийся по высоте.  Подножки должны быть регулируемые по высоте, с регулируемым углом наклона, с электрической регулировкой угла наклона;  с регулируемой опорой стопы;  Должны быть держатели для ног, задники- держатели, боковые упоры для тела, предохранительный пояс.  Ширина сидения должна быть 42 см;  Глубина сидения должна быть 50 см;  Высота сиденья должна быть 56 см;  Высота спинки должна быть не менее 60 см и не более 64 см;  Высота подлокотника должна быть 26 см. | 1 | 618 850,00 | 618 850,00 |
| 2 | Кресло-коляска с электроприводом прогулочная, в том числе для инвалидов и детей- инвалидов) | Кресло-коляска должна быть использована в условиях улицы на дорогах с твердым покрытием.  Спинка должна быть с регулируемым углом наклона, с электрической регулировкой угла наклона.  Сидение должно быть регулируемым по высоте и горизонтали, с регулируемым углом наклона, с электрической регулировкой угла наклона.  Подлокотник должен быть, регулирующийся по высоте.  Подножки должны быть регулируемые по высоте, с регулируемым углом наклона, с электрической регулировкой угла наклона;  с регулируемой опорой стопы;  Должны быть держатели для ног, задники- держатели, боковые упоры для тела, предохранительный пояс.  Ширина сидения должна быть 42 см;  Глубина сидения должна быть 50 см;  Высота сиденья должна быть 56 см;  Высота спинки должна быть не менее 60 см и не более 64 см;  Высота подлокотника должна быть 26 см. | 1 | 699 566,67 | 699 566,67 |
|  | **ИТОГО:** | | | | **1318416,67** |

Кресло-коляска - техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения лиц с ограниченными возможностями, приводимое в движение мускульной силой пользователя или сопровождающего лица.

Классификация кресел-колясок различных модификаций представлена в Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р 9999-2014 "Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология".

Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий на кресла-коляски конкретных типов.

Кресло-коляска должна отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании в соответствии с нормативными требованиями. Кресло-коляска должна быть оборудована системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии в соответствии с ГОСТ Р 51083-2015 "Кресла-коляски. Общие технические условия".

Кресло-коляска должна быть исправна в процессе и после воздействия ударных нагрузок, связанных с резкой посадкой или падением Получателя на сиденье, столкновением кресла-коляски с барьером, опрокидыванием кресла-коляски, преодолением препятствий в виде выемок, выступов и статических нагрузок, в соответствии с ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Технические требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность».

Кресла-коляска должна соответствовать техническим требованиям, а также требованиям безопасности по ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (Разд.3,4).

Кресло-коляска должна быть новой (не бывшей ранее в употреблении), свободным от прав третьих лиц.

В комплект кресла-коляски должны входить, инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы.

Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Гарантийный срок эксплуатации Товара должен составлять не менее 24 месяцев с момента получения Товара Получателем. Срок выполнения гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней. Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт Товара во время гарантийного срока.

В соответствии с приказом Минтруда России от 13 февраля 2018 г. N 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическим изделиями до их замены» срок пользования техническими средствами реабилитации, протезом и протезно-ортопедическим изделием (далее ТСР) исчисляется с даты предоставления его инвалиду. В случае если сроки службы, установленные изготовителем ТСР, превышают сроки пользования ТСР, утвержденные приказом Минтруда России, замена таких ТСР будут осуществляться региональным отделением по истечении сроков службы, установленных изготовителем ТСР.

В этой связи, Поставщику необходимо указать в заявке срок службы Товара.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских на территории Краснодарского края, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта товара или устранения неисправностей.

Обеспечение возможности ремонта, устранения недостатков при обеспечении Получателей товарами осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Поставка Товара осуществляется непосредственно Получателю на основании направления в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения направленных списков от филиалов Заказчика. Отправка филиалам Заказчика подтверждения о получении списков инвалидов на получение Товара обязательна. Передача Товара инвалиду Поставщиком подтверждается передачей филиалам Заказчика Акта приема-передачи Товара, Реестра Получателей по контракту, счета, отрывных талонов к Направлениям. В течение 10 рабочих дней после заключения контракта на складе поставщика, расположенного на территории Краснодарского края, должно быть 100 % от общего объема товара, для возможности Заказчику провести проверку товара на соответствие по количеству, комплектности, объему и качеству поставляемых Товаров.