Техническое задание

на самоспасатель универсальный фильтрующий

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование товара и его количество** | **Функциональные характеристики** **и потребительские свойства товара** |
| Самоспасатель универсальный фильтрующий 400 шт. | Предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара, а также от других опасных химических веществ (паров, газов и аэрозолей), в случае техногенных аварий и террористических актов.Функциональные свойства:Время защитного действия самоспасателя - должно быть не менее 30 минут. В комплект самоспасателя должны входить:- рабочая часть;- герметичная упаковка;- руководство по применению и паспорт (допускается на партию);- сумка или футляр. В рабочую часть самоспасателя должны входить: капюшон со смотровым окном, полумаской и комбинированный фильтр (или фильтры).Потребительские свойства:- Капюшон самоспасателя должен иметь внутреннюю систему самонатяжения оголовья. Обоснование требования – внутренняя система самонатяжения обеспечивает плотное прилегание полумаски к лицу независимо от степени натяжения пользователем внешнего оголовья, что позволяет использовать самоспасатель даже неподготовленным пользователям, для создания лучших условий безопасной эвакуации. - Капюшон и фильтр (фильтры) самоспасателя при использовании не должны ограничивать подвижность головы и шеи, для этого самоспасатель должен иметь боковое расположение фильтра (фильтров). Обоснование требования – боковое расположение фильтров не ограничивают подвижность головы (исключается сдвиг полумаски, что может привести к резкому снижению герметичности), тем самым создаются лучшие условия для безопасной эвакуации. Гарантийный срок хранения - не менее 5 лет. Год выпуска – не ранее 2019 года. Качество и безопасность самоспасателя должны подтверждаться сертификатами на соответствие требованиям действующего законодательства. |