**Описание объекта закупки**

**на поставку слуховых аппаратов (включая настройку) для обеспечения ими инвалидов в 2019 году**

**НМЦК – 1 521 948 рублей 30 копеек.**

Слуховые аппараты – электроакустическое устройство, носимое человеком и предназначенное для компенсации ограничений жизнедеятельности.

Технические характеристики к слуховым аппаратам (максимальный ВУЗД, максимальное усиление, диапазон частот, регулировки ТНЧ, АРУ, ТВЧ и другие) должны приводиться в соответствии с государственным стандартом ГОСТ Р МЭК 60118-7-2013, идентичный международному стандарту IЕС 60118-7:2005 (измерения для 2-х кубовой камеры) и указаны в технических требованиях к слуховым аппаратам.

 Используемые типы элементов питания слуховых аппаратов (поставляются в комплекте): 675, 13, 312.

Общие требования к слуховым аппаратам, реализуемым на территории Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 51024-2012 Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование изделия | Функциональные и технические характеристики/ требования | Кол-во |
| 1. | Аналоговые слуховые аппараты заушные мощные | Аналоговые слуховые аппараты заушные мощные должны иметь: 1. Диапазон частот не более 0,1 кГц – не менее 6,5 кГц 2. Максимальный ВУЗД 90 – не менее 134 дБ. 3. Максимальное усиление – не менее 65 дБ.4. Регулировки (не менее двух из нижеперечисленных): - тембра низких частот (ТНЧ);- ВУЗД;В наличии должны быть: регулятор громкости, телефонная катушкаВсе слуховые аппараты должны поставляться в стандартной комплектации:стандартный вкладыш – 1 шт.элемент питания – 2 шт. | **40** |
| 2. | Аналоговые слуховые аппараты заушные сверхмощные | Аналоговые слуховые аппараты заушные сверхмощные должны иметь:1. Диапазон частот не более 0,1 – не менее 6,1 кГц, 2. Максимальный ВУЗД 90 – не менее 138 дБ.3. Максимальное усиление – не менее 76 дБ.4. Регулировки: - тембра низких частот (ТНЧ);- регулировка ВУЗДВ наличии должны быть: регулятор громкости, телефонная катушка, аудиовход.Все слуховые аппараты должны поставляться в стандартной комплектации:стандартный вкладыш – 1 шт.элемент питания – 2 шт. | **10** |
| 3 | Цифровые слуховые аппараты заушные сверхмощные программируемые многоканальные, в том числе для детей инвалидов | Цифровые слуховые аппараты заушные сверхмощные программируемые многоканальные должны иметь:1. Диапазон частот не более 0,1 – не менее 7,0 кГц количество каналов – не менее 8 программ прослушивания – не менее 6 2. Максимальный ВУЗД 90 – не менее 141 дБ 3. Максимальное усиление – не менее 81 дБ4. Дополнительные параметры:- адаптивное подавление обратной связи - адаптивное шумоподавление- адаптивная направленность- возможность подключения аудио-устройств- кнопка переключения программ- встроенный тиннитус-маскер - звуковая индикация переключения программ, включении и выключении аппарата - индукционная катушкаВсе слуховые аппараты должны поставляться в стандартной комплектации:стандартный вкладыш – 1 шт.элемент питания – 2 шт. | **20** |
| 4 | Цифровые слуховые аппараты заушные сверхмощные программируемые многоканальные высокотехнологичные для детей-инвалидов | Цифровые слуховые аппараты заушные сверхмощные программируемые многоканальные должны иметь:1. Диапазон частот не более 0,1 – не менее 5,4 кГц, количество каналов – не менее 8,программ прослушивания – не менее 4, 2. Максимальный ВУЗД 90 – не более 138 дБ.3. Максимальное усиление – не менее 80 дБ.4. Дополнительные параметры:- адаптивная система подавления обратной связи; - система подавления шума и выделения речи;- адаптивная направленность; - контроль обработки речи и других входящих аудиосигналов в режиме реального времени;- автоопределение телефона;Звуковая индикация состояния аппарата (разрядка батареи, переключения программ);Педиатрическая формула настройки;- телефонная катушка;- прямой аудиовыход.Все слуховые аппараты должны поставляться в стандартной комплектации:стандартный вкладыш – 1шт.элемент питания -2 шт. | **20** |
| 5 | Цифровые слуховые аппараты заушные мощные программируемые многоканальные в том числе и для детей-инвалидов  | Цифровые слуховые аппараты заушные мощные программируемые многоканальные должны иметь:1. Диапазон частот не более 0,1 кГц – не менее 6,0 кГц количество каналов – не менее 6программ прослушивания – не менее 4 2. Максимальный ВУЗД 90 – не более 130дБ 3. Максимальное усиление – не менее 67 дБ4. Дополнительные параметры:- адаптивное подавление обратной связи - возможность подключения аудио-устройств- регулятор громкости- цифровая компрессия полного динамического диапазона в каждом канале (WDRC)- кнопка переключения программ- звуковая индикация при переключении программ, включении и выключении аппарата;- педиатрическая формула настройки; - индукционная катушка- автоопределение телефонной трубкиВсе слуховые аппараты должны поставляться в стандартной комплектации:стандартный вкладыш – 1 шт.элемент питания – 2 шт. | **20** |
| 6 | Цифровые слуховые аппараты заушные триммерные мощные | Цифровые слуховые аппараты заушные триммерные мощные должны иметь:1. Диапазон частот не более 0,1 кГц – не менее 6,0 кГц количество каналов – не менее 2 программ прослушивания – не менее 32. Максимальный ВУЗД 90 – не менее 133 дБ 3. Максимальное усиление – не более 65 дБ4. В наличии 2 триммера (конфигурация триммеров устанавливается при заказе аппарата на заводе-изготовителе).5. Дополнительные параметры:- адаптивное подавление обратной связи - адаптивное шумоподавление- аналоговый регулятор громкости- кнопка переключения программ- звуковая индикация при переключении программ, включении и выключении аппарата - индукционная катушкаВсе слуховые аппараты должны поставляться в стандартной комплектации:стандартный вкладыш – 1 шт.элемент питания – 2 шт. | **10** |
| ИТОГО: | **120** |

Наличие лицензии, действующей на территории Республики Адыгея, на осуществление медицинской деятельности по специальности «сурдология-оториноларингология» предоставленной лицензирующим органом в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Место осуществления лицензируемого вида деятельности- Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп.

При поставке Поставщик должен (самостоятельно или с помощью соисполнителя по договору) обучить инвалида правилам пользования слуховым аппаратом, обеспечить инструктаж и консультативную помощь.

Слуховые аппараты - изделия, подлежащие обязательной сертификации в связи, с чем предлагаемый к поставке товар должен иметь сертификаты и регистрационные удостоверения.

Поставка слуховых аппаратов и обеспечение ими производятся соответствии с требованиями данного Технического задания.

Поставка слуховых аппаратов должна осуществляться в соответствии с установленными сроками и местом поставки.

Требования к месту, условиям, объемам и срокам (периодам) поставки и слуховых аппаратов

Приемка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком до начала доставки Товара Получателям.

 В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта Поставщик обязан уведомить Заказчика в письменной форме (в том числе посредством факсимильной связи) о поставке всего объема Товара на территорию Республики Адыгея, пригласить Заказчика в том числе, с участием представителя региональной общественной организации инвалидов (по согласованию между Заказчиком и организацией) для осмотра поставленного Товара и приемки Товара по количеству и качеству.

Срок предоставления актов исполнения государственного контракта: не позднее 01 декабря 2019 года. Срок поставки – не позднее 01 декабря 2019 года 100% товара, по направлениям Заказчика. Поставка непосредственно Товара до места выдачи (настройки) Получателям на территории Республики Адыгея и другими способами по желанию инвалида или его представителя при предоставлении им доверенности от инвалида и отрывного талона, выдаваемого Заказчиком, но не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня получения от Заказчика письменной заявки либо представления Получателем направления, выданного Заказчиком.

Требования к сроку предоставления гарантии качества слуховых аппаратов

Гарантийный срок эксплуатации слуховых аппаратов: не менее 24 месяцев

Требования к сроку службы

 Сроки пользования слуховых аппаратов, исчисляются с даты предоставления их инвалиду. В случае если сроки службы, установленные изготовителем слуховых аппаратов, превышают сроки пользования слуховых аппаратов, утвержденные приказом Минтруда России, замена таких слуховых аппаратов должна осуществляться региональным отделением Фонда по истечению сроков службы, установленных изготовителем слуховых аппаратов. В связи с чем, Поставщику необходимо указывать сроки пользования, установленные изготовителем.

**Размер обеспечения контракта – 30%**

**Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами (в случае, если данные условия, запреты, ограничения установлены заказчиком в документации об электронном аукционе в соответствии со** **статьей 14** **Федерального закона №44-ФЗ)** - Устанавливаются ограничения допуска товаров в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.02.2015 г. № 102 (в ред. ПП РФ от 30.11.2016 №1268) «Об установлении ограничения допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Участники закупки могут быть только субъектами малого предпринимательства или социально ориентированными некоммерческими организациями (в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ)