**Предмет контракта**: Поставка в 2019 году автомобилей с автоматической коробкой переключения передач для обеспечения застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

В том числе:

- автомобили с автоматической коробкой переключения передач для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 3 единицы.

**Техническое задание:**

1. **Требования к условиям поставки:**
   1. Автомобиль должен соответствовать требованиям технического регламента таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №877 (далее-ТР ТС 018/2011).
   2. Соответствие автомобиля его компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.
   3. Автомобиль должен быть легковым.
   4. Автомобиль должен быть новым, не бывшим ранее в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, в технически исправном состоянии, без повреждений и дефектов.
   5. Автомобиль должен быть 2019 года изготовления.
   6. Комплект документов на автомобиль должен находиться внутри автомобиля. Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.
2. **Требования к документам, подтверждающим соответствие автомобилей установленным требованиям**:
   1. Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011
3. **Документы, передаваемые вместе с автомобилем:**
   1. Гарантийный талон на автомобиль.
   2. Паспорт транспортного средства с отметкой органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года №870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств».
   3. Сервисная книжка.
   4. Руководство по эксплуатации автомобиля.
   5. Договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо).
   6. Копия одобрения транспортного средства.
   7. Другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.
4. **Требования к техническим характеристикам товара.**

**№**

**п/п**

1. Категория автомобиля М1
2. Экологический класс\* не менее 5
3. Колесная формула/ведущие колеса 4х2/передние
4. Тип кузова – седан – цельнометаллический, несущий
5. Количество мест спереди/сзади 2/3
6. Трансмиссия (тип) автоматическая
7. Тип двигателя бензиновый
8. Расположение двигателя – переднее поперечное
9. Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3\* не менее 1500 и не более 1600
10. Топливо бензин с октановым числом\* не менее 95
11. Емкость топливного бака\* не менее 50л.
12. Система питания – распределенный впрыск с электронным управлением
13. Оборудование автомобиля в соответствии с пунктом 15 Приложения №3 к ТР ТС 018/2011
14. **Обязательные условия**:
    1. Заказчик передает Реестр получателей Товара Поставщику необходимый для обеспечения застрахованных лиц автомобилями.
    2. При выдаче Товара Получателю Поставщик оформляет следующие документы:

- акт сдачи-приемки Товара Получателем

- договор, который составляется в трех экземплярах и подписывается Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо).

* 1. Не позднее 3 дней с момента поступления, Поставщик обязан сообщить Заказчику о факте поступления автомобиля на склад Поставщика и обеспечить бесплатное хранение автомобиля не менее чем 14 дней до даты поставки Заказчику.
  2. Поставка осуществляется на основании направления Заказчика.

1. **Требования к сроку и объему предоставления гарантий на товар:**
   1. Гарантийный срок\* не менее 36 месяцев или не менее 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше) с момента передачи товара застрахованному лицу.
   2. В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12(двенадцать) месяцев вне зависимости от пробега.
   3. Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Заказчику при фактической передачи Товара.
   4. Дата передачи Товара Заказчику указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.
   5. Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Заказчиком условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Заказчиком требований, содержащихся в Сервисной книжке.
   6. Недостатки, обнаруженные в Товаре подлежат устранению Поставщиком, либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.
2. **Требования к качеству товара:**
   1. Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.
   2. Качество и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011
   3. При поставке некачественного Товара Поставщик обязан заменить его на Товар надлежащего качества в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения мотивирующего отказа Получателя от подписания Акта сдачи-передачи Товара.

**Показатели отмеченные «\*» указать конкретное значение.**