**Техническое задание**

Поставка кресел-стульев с санитарным оснащением для инвалидов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Товара | Описание функциональных и технических характеристик | Количество, шт. |
| 1. | Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | Кресло-стул с санитарным оснащением предназначен для обеспечения максимальной степени удобства получателя при отправлении естественных надобностей с возможностью передвижения сопровождающим лицом.  Кресло-стул должен быть изготовлен из высокопрочных тонкостенных стальных труб, облегченных сплавов или композиционных материалов (участником электронного аукциона указывается конкретно). Наружное покрытие должно обеспечивать антикоррозийную защиту.  Кресла-стулья активного и актовно-пассивного типов должны быть снабжены ведущими колесами (п.5.1.2.17 ГОСТ Р 57766-2017).  Наружные поверхности кресла-стула должны быть устойчивы к воздействию растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции. Кресло-стул должен соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности.  Кресло-стул должен быть оснащен:  - подлокотниками;  - съемным сиденьем, которое должно быть оборудовано съемным санитарным оснащением (судном) с крышкой, закрепляющимся на кронштейнах;  - транспортировочными колесами со стояночными тормозами.  Максимальная допустимая нагрузка (вес инвалида) – не менее 100 кг.  Ширина сиденья (расстояние между подлокотниками п.5.1.2.5. ГОСТ Р 57766-2017) от 450 мм до 480 мм (участником электронного аукциона указывается конкретная ширина сиденья в пределах обозначенного диапазона).  В комплект кресла-стула должны входить инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-стула в течение срока службы, инструкция по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон.  Срок службы товара (срок пользования) должен быть не менее 4 лет. | 70 |
| 2. | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | Кресло-стул с санитарным оснащением предназначен для обеспечения максимальной степени удобства получателя при отправлении естественных надобностей, используется как переносное санитарно-гигиеническое приспособление.  Кресло-стул должен стоять устойчиво на горизонтальной поверхности (без качки).  Кресло-стул должен быть изготовлен из высокопрочных тонкостенных стальных труб, облегченных сплавов или композиционных материалов (участником электронного аукциона указывается конкретно). Наружное покрытие должно обеспечивать антикоррозийную защиту.  Креста-стулья пассивного типа, не оснащенные колесами, должны быть снабжены наконечниками, сконструированными так, чтобы исключить его протыкание во время испытаний на статическую прочность и усталость. Наконечники должны быть съемными, но надежно закрепленными без перекосов, обеспечивать безопасность от произвольного скольжения (п.5.1.2.12 ГОСТ Р 57766-2017).  Наружные поверхности кресла-стула должны быть устойчивы к воздействию растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции. Кресло-стул должен соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности.  Кресло-стул должен быть оснащен:  - подлокотниками;  - съемным сиденьем, которое должно быть оборудовано съемным санитарным оснащением (судном) с крышкой, закрепляющимся на кронштейнах.  Максимальная допустимая нагрузка (вес инвалида) – не менее 110 кг.  Ширина сиденья (расстояние между подлокотниками п.5.1.2.5. ГОСТ Р 57766-2017) от 420 мм до 500 мм Поставщик должен представить модельный ряд, состоящий из не менее 2 (двух) типоразмеров (необходимо указать конкретные варианты ширины сидения между поручнями) и обеспечить индивидуальный подбор ширины сидения в зависимости от антропометрических особенностей Получателя.  В комплект кресла-стула должны входить инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-стула в течение срока службы, инструкция по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон.  Срок службы товара (срок пользования) должен быть не менее 4 лет. | 321 |
| 3. | Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес) | Кресло-стул с санитарным оснащением повышенной грузоподъемности (без колес) предназначен для обеспечения максимальной степени удобства получателя с большим весом при отправлении естественных надобностей.  Кресло-стул должен стоять устойчиво на горизонтальной поверхности (без качки).  Кресло-стул должен быть изготовлен из высокопрочных тонкостенных стальных труб, облегченных сплавов или композиционных материалов (участником электронного аукциона указывается конкретно).  Наружные поверхности кресла-стула должны быть устойчивы к воздействию растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции. Кресло-стул должен соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности.  Кресло-стул должен быть оснащен:  - подлокотниками;  - съемным сиденьем, которое должно быть оборудовано съемным санитарным оснащением (судном) с крышкой, закрепляющимся на кронштейнах.  Максимальная допустимая нагрузка (вес инвалида) – не менее 130 кг.  Ширина сиденья от 500 мм до 630 мм (участником электронного аукциона указывается конкретная ширина сиденья в пределах обозначенного диапазона).  В комплект кресла-стула должны входить инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-стула в течение срока службы, инструкция по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон.  Срок службы товара (срок пользования) должен быть не менее 4 лет. | 6 |
|  | ИТОГО: | | 397 |

Наименование товара в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 №86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».

Кресло-стул с санитарным оснащением должен соответствовать:

- ГОСТ Р 57766-2017 «Кресла-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля»,

- ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»,

- ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Материалы, применяемые для изготовления кресел-стульев не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации в соответствии с требованиями:

- ГОСТ ИСО 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть1. Оценка и исследования»,

- ГОСТ ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»,

- ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

На каждом кресле-стуле должна быть нанесена маркировка, выполненная по ГОСТ Р ИСО (ISO) 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации», на которой должны быть указаны:

- наименование и адрес изготовителя кресла-стула;

- обозначение изделия и серийного номера кресла-стула;

- год изготовления;

- рекомендуемая максимальная масса пользователя.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя к Поставщику не должен превышать 15 рабочих дней.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт Товара во время гарантийного срока. В гарантийном талоне товара обязательно должно быть указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта товара или устранения неисправностей.

Товар должен быть новым (ранее не использованным), свободным от прав третьих лиц, без дефектов и повреждений.

Товар должен быть в упаковке, что обеспечивает его защиту от повреждений, порчи (изнашивания), загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению (в соответствии с п.4.11.5. ГОСТ Р 51632-2014).

Поставка Товара должна осуществляться при наличии действующих регистрационных удостоверений (обязательно).