**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

1. **Объект закупки:**

 Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей Hyundai моделей Solaris, i30, i40, принадлежащих Государственному учреждению – Московскому региональному отделению Фонда социального страхования Российской Федерации и его филиалам в 2019 году.

1. **Виды и объем выполняемых работ**

Перечень транспортных средств (далее ТС) Заказчика, подлежащих техническому обслуживанию и ремонту

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № филиала | Марка автотранспорта | Гос. номер | Год выпуска | VIN № | Мощность кВТ/л/с |
| 1 | МРО | Hyundai 140 VF | Р655МТ777 | 2014 | ХWELC41DBE0000374 | 178,11 |
| 2 | 4 | Hyundai Solaris  | Е765МУ777 | 2014 | Z94CU41DBFR353027 | 90,4/123 |
| 3 | 8 | Hyundai i30 | У067КУ77 | 2013 | TMAD351BAEJ165110 | 95,3/129 |
| 4 | 11 | Hyundai Solaris  | К572МХ777 | 2014 | Z94CU41DBFR353012 | 90,4/123 |
| 5 | 19 | Hyundai I30 | Х777АР777 | 2013 | TMAD351BAEJ165113 | 95,3/129 |
| 6 | 19 | Hyundai Solaris  | Е326МХ777 | 2014 | Z94CU41DBFR353023 | 90,4/123 |
| 7 | 21 | Hyundai Solaris | Е241МХ777 | 2014 | Z94CU41DBFR353011 | 90,4/123 |
| 8 | МРО | Hyundai Solaris | Р044МТ777 | 2014 | Z94CU41DBFR353022 | 90,4/123 |
| 9 | 13 | Hyundai Solaris  | Р734МТ777 | 2014 | Z94CU41DBFR353024 | 90,4/123 |
| 10 | 34 | Hyundai Solaris  | А747МУ777 | 2014 | Z94CU41DBFR352968 | 90,4/123 |
| 11 | 27 | Hyundai I30 | М561СУ77 | 2013 | TMAD351BAEJ165107 | 95,3/129 |
| 12 | 39 | Hyundai Solaris  | О889ВУ177 | 2014 | Z94CU41DBFR352863 | 90,4/123 |

|  |
| --- |
| 1. **Условия выполнения работ**
 |
| СТО, на которой будут оказываться услуги по ТО и ремонту ТС заказчика, должна отвечать всем нормам и правилам техники безопасности, иметь оборудование, необходимое для безопасного и качественного выполнения всех видов технологических операций, соблюдать необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по охране окружающей среды и мероприятия по сохранности ТС заказчика. Все работы по ТО и ремонту ТС должны производиться с использованием специализированного оборудования, предназначенного для выполнения соответствующего вида работ (услуг) с применением безопасных и эффективных методов.Исполнитель должен обеспечить:- эвакуацию ТС заказчика (при необходимости) и по прибытии на СТО оперативное оформление заказа-наряда и ремонта;- единовременно принимать на ремонт вне общей очереди не менее 5 (пяти) ТС заказчика;- предоставление персонального менеджера;- прием ТС заказчика без предварительной записи (в день обращения), предварительный заказ-наряд должен оформляться в течение не более 30 минут с момента поступления на СТО ТС с указанием объема, стоимости и сроков оказания услуг;  - возможность присутствия представителя заказчика при проведении работ (услуг); - прием ТС заказчика на ТО и ремонт круглосуточно (24 часа в сутки) без выходных дней, в том числе шиномонтажные работы (как сезонные, так и непредвиденные) вне общей очереди.- выполнение всех видов работ по ТО, а также текущий, гарантийный и послегарантийный ремонт ТС с применением запасных частей, рекомендованных исключительно заводом-производителем;- выполнение имеющихся гарантийных обязательств завода-изготовителя соответствующей марки ТС; - проведение ТО и ремонта в строгом соответствии с рекомендациями завода-изготовителя, с сохранением в полном объёме гарантийных обязательств завода-изготовителя в результате выполнения работ по ТО и ремонту ТС; - утилизацию отходов, образовавшихся в результате ТО и ремонта.На СТО должна иметься:- система выходного контроля качества оказанных услуг;- должно быть не менее 10 (десяти) гидравлических подъемников, а также оборудование для корректировки развала и схождения;- возможность проведения кузовного ремонта ТС и покрасочных работ; - круглосуточная охраняемая стоянка с пропускной системой и видеонаблюдением, комната отдыха и ожидания для водителей, пункт общественного приема пищи (кафе, столовая).Исполнитель при ТО и ремонте ТС заказчика обязан использовать только новые, не бывшие в эксплуатации, оригинальные запасные части, детали и материалы, разрешенные (рекомендованные) заводом-изготовителем.Работы по ТО и ремонту ТС, должны проводиться в строгом соответствии с установленными нормами и правилами процедуры технического обслуживания и ремонта транспортных средств, установленными заводом-изготовителем.ТС, прошедшие ТО и ремонт, должны отвечать всем требованиям, регламентирующим техническое состояние и оборудование ТС, подтверждающееся соответствующими документами, выдаваемым исполнителем услуг.Объем на все виды работ должен измеряться в нормо-часах. |
| 1. **Требования к гарантиям качества и безопасности**
 |
|  Все виды работ (услуг) по ТО и ремонту должны оказываться в специализированных для данного вида ТС сервисных центрах, не нарушающих условий гарантии производителя. Применяемые запасные части и расходные материалы не должны нарушать условий гарантии производителя; все устанавливаемые запасные части, используемые горюче-смазочные и расходные материалы, используемые при проведении ТО и ремонта ТС, должны быть новыми и соответствовать требованиям и рекомендациям завода-изготовителя Хёндэ (Hyundai)Исполнитель гарантирует безопасность оказываемых работ в соответствии с действующими стандартами, регламентами, техническими условиями, установленными для данного вида работ.Исполнитель должен осуществлять гарантийный ремонт ТС в течение гарантийного срока, установленного на запасные части и проведенные Исполнителем работы по ТО и ремонту ТС.Под гарантийным обслуживанием подразумевается восстановление работоспособности отдельных устройств (или его частей, блоков, узлов) при выходе из строя в гарантийный период по причинам, не связанным с неправильной эксплуатацией ТС.Гарантийный срок устанавливается с момента двустороннего подписания акта о приемке выполненных работ (услуг) и должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев на следующие виды работ:- слесарные работы;- жестяно-сварочные и покрасочные работы;- электрические работы.Гарантийный срок на новые детали, узлы и агрегаты, установленные на ТС, находящиеся на гарантии, взамен вышедших из строя, должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев.Гарантия на выполненные работы по ТО ТС в соответствии с программой обязательного сервисного обслуживания устанавливается до момента прохождения очередного ТО.Гарантийный срок на установленные (оригинальные) запасные части и агрегаты (кроме расходных материалов, используемых при ТО) устанавливается заводом - изготовителем, но должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев. |