**Описание объекта закупки**

**1.1.Наименование объекта закупки**: Поставка в 2019 году обуви ортопедической, изготовленной индивидуально

**1.2. Описание, функциональные, технические и качественные характеристики Товара.**

Ортопедическая обувь сложная должна соответствовать требованиям:

Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 **«**Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь Ортопедическая. Общие технические условия».

Ортопедическая обувь должна иметь специальную форму и конструкцию, изготавливаемую для инвалидов с деформациями, дефектами или функциональной недостаточностью стоп с целью компенсации утраченных функций нижних конечностей и обеспечивать:

- достаточность опороспособности конечности;

- фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации.

Поставляемый Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена основных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Товара | Технические характеристики Товара | Количество (пар) |
| 1. Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально. Наименование позиции соответствует названию «Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара)» согласно Приказу Минтруда России от 13.02.2018 № 86Н «Об утверждения классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р» | Обувь на аппарат без утепленной подкладки для детей-инвалидов.  Обувь должна быть предназначена для детей-инвалидов, пользующихся аппаратами нижних конечностей. Обувь должна быть изготовлена по индивидуальным меркам и обчерку стопы по колодкам с используемым аппаратом.  Обувь в соответствии с функциональным назначением и медицинскими показаниями может включать:  - межстелечные слои: супинатор, пронатор, косок, пробка;  - специальные детали низа: каблук и подошва особой формы;  - прочие специальные детали: искусственный передний отдел стопы и искусственный носок.  Обувь должна быть выполнена из натуральных материалов.  Вид, назначение и конструкция обуви определяется врачом-ортопедом | 120 |
| 2. Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально. Наименование позиции соответствует названию «Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара)» согласно Приказу Минтруда России от 13.02.2018 № 86Н «Об утверждения классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р» | Обувь на аппарат на утепленной подкладке для детей-инвалидов.  Обувь должна быть предназначена для детей-инвалидов, пользующихся аппаратами нижних конечностей. Обувь должна быть изготовлена по индивидуальным меркам и обчерку стопы по колодкам с используемым аппаратом.  Обувь в соответствии с функциональным назначением и медицинскими показаниями может включать:  - межстелечные слои: супинатор, пронатор, косок, пробка;  - специальные детали низа: каблук и подошва особой формы; - прочие специальные детали: искусственный передний отдел стопы и искусственный носок.  Обувь должна быть выполнена из натуральных материалов.  Вид, назначение и конструкция обуви определяется врачом-ортопедом | 120 |
| 3. Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально. Наименование позиции соответствует названию «Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара)» согласно Приказу Минтруда России от 13.02.2018 № 86Н «Об утверждения классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р» | Обувь на сохраненную конечность без утепленной подкладки для детей-инвалидов.  Обувь должна быть изготовлена по размерам сохранившейся стопы по колодкам; по индивидуальным меркам и обчерку стопы; на основе слепка. Обувь должна быть предназначена для восстановления и компенсации статико-динамической функции стоп.  Обувь в соответствии с функциональным назначением и медицинскими показаниями может включать:  - межстелечные слои: выкладка сводов (наружного и внутреннего), выкладка внутреннего свода, супинатор, пронатор, косок;  - специальные детали низа: каблук и подошва особой формы;  - прочие специальные детали: искусственный передний отдел стопы и искусственный носок.  Обувь должна быть выполнена из натуральных материалов.  Вид, назначение и конструкция обуви определяется врачом-ортопедом.  Обувь на протез.  Обувь должна быть предназначена для детей-инвалидов, пользующихся протезами нижних конечностей. Обувь должна быть изготовлена по размерам искусственной стопы протеза. Обувь должна быть выполнена из натуральных материалов.  Вид, назначение и конструкция обуви определяется врачом-ортопедом | 10 |
| 4. Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально. Наименование позиции соответствует названию «Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара)» согласно Приказу Минтруда России от 13.02.2018 № 86Н «Об утверждения классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р» | Обувь на сохраненную конечность на утепленной подкладке для детей-инвалидов.  Обувь должна быть изготовлена по размерам сохранившейся стопы по колодкам; по индивидуальным меркам и обчерку стопы; на основе слепка. Обувь должна быть предназначена для восстановления и компенсации статико-динамической функции стоп.  Обувь в соответствии с функциональным назначением и медицинскими показаниями может включать:  - межстелечные слои: выкладка сводов (наружного и внутреннего), выкладка внутреннего свода, супинатор, пронатор, косок;  - специальные детали низа: каблук и подошва особой формы;  - прочие специальные детали: искусственный передний отдел стопы и искусственный носок.  Обувь должна быть выполнена из натуральных материалов.  Вид, назначение и конструкция обуви определяется врачом-ортопедом  Обувь на протез.  Обувь должна быть предназначена для детей-инвалидов, пользующихся протезами нижних конечностей. Обувь должна быть изготовлена по размерам искусственной стопы протеза. Обувь должна быть выполнена из натуральных материалов.  Вид, назначение и конструкция обуви определяется врачом-ортопедом | 10 |

**Требования к срокам предоставления гарантии качества Товара**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование изделия | Исчисление срока | Минимальный гарантийный срок |
| Сложная ортопедическая обувь | Со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию. Начало сезона определяется в соответствии с законом «О защите прав потребителей». | 45 календарных дней |

**Объём предоставления гарантии качества Товара:**

В течение гарантийного срока исполнителем производится бесплатный ремонт или безвозмездная замена изделия, преждевременно вышедшего из строя не по вине потребителя.