**Описание объекта закупки.**

 1.Наименование объекта закупки: поставка в 2019 году технических средств реабилитации - электронных видеоувеличителей для обеспечения инвалидов.

Количество – 155 шт.

 2.Технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики поставляемого Товара.

 Поставляемый Товар должен быть новым (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена основных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Специальные устройства для оптической коррекции слабовидения должны отвечать требованиям ГОСТ Р 51264-99, ГОСТ Р ИСО 9999-2014. Данные изделия должны соответствовать Р ТС 004\2011, ТР ТС 020\2011.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, и ГОСТ 28594-90 «Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Электронные видеоувеличители должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности, общие технические требования и методы испытаний».

На поставляемые электронные видеоувеличители должны иметься действующие регистрационные удостоверения, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и/или сертификаты соответствия либо декларации о соответствии (в случае, если на поставляемый Товар в соответствии с законодательством Российской Федерации оформление таких документов является обязательным).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Кол-во, шт. |
| **Электронный ручной видео-увеличитель** | Электронный ручной видео-увеличитель обеспечивает чтение плоскопечатного текста и рассматривание мелких рисунков слабовидящими инвалидами с остротой зрения от 0,03 до 0,1. Портативный видеоувеличитель должен быть компактным и простым в обращении. Видеоувеличитель может использоваться как в домашних условиях, так и на улице, а также в путешествии. ЭРВУ должно иметь следующие технические характеристики и режимы:- встроенный цветной дисплей с размером по диагонали не менее 3.5 дюйма.- увеличение изображения не менее чем до 15 крат.- не менее 7 цветовых режимов отображения текста.- все клавиши должны иметь индивидуальным рельефным рисунком для лучшей тактильной ориентации;- нажатие клавиши должно сопровождаться звуковыми сигналами.- должно быть наличие режима фиксации изображения на дисплее.- должно быть наличие возможности подключения к внешнему телевизионному дисплею или/и монитору.- должно быть наличие подсветки.- питание должно быть от сети переменного тока и от встроенного аккумулятора.- время непрерывной работы от встроенного аккумулятора должно быть не менее 3 часов.В комплект поставки должно входить:- электронный ручной видео-увеличитель со встроенным дисплеем;- руководство (инструкция) по эксплуатации на русском языке с гарантийным талоном;- зарядное устройство; - кабель для подключения к внешнему экрану;- упаковочная коробка.Гарантийный срок не менее 24 месяцев. | 150 |
| Электронный стационарный видео-увеличитель | Электронный стационарный видеоувеличитель обеспечивает слабовидящим пользователям с остротой зрения 0,03-0,1(включительно) возможность чтения плоскопечатных текстов, просмотра мелких изображений, заполнения и подписи документов посредством вывода на экран монитора увеличенного изображения в различных, комфортных для зрения конкретного пользователя, контрастных видеорежимов.Прибор должен иметь следующие технические характеристики и режимы:Режим регулировки увеличения плавный, с диапазоном увеличения с кратностью от 3 до 50 (включительно). Наличие регулировки яркости и контрастности изображения. Наличие не менее 5 цветовых режимов изображения, в том числе, полноцветный, а также высококонтрастные режимы для чтения текста (черный на белом фоне, белый на черном, желтый на синем, желтый на черном).Наличие режима стоп-кадр. Наличии камеры высокого разрешения с автофокусом.Наличие встроенной подсветки, обеспечивающей независимость работы от внешнего освещения. Все элементы управления устройством должны иметь крупный размер и контрастную окраску. Параметры монитора: - ЖК экран с диагональю не менее 19 дюймов. Наличие передвижного столика для чтения с возможностью перемещения столика вперед/назад, вправо/влево.Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 12 месяцев со дня выдачи товара Получателю. | 5 |

Срок пользования Товаром устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

 Обязательно наличие гарантийных талонов на сервисное обслуживание, дающих право на бесплатный ремонт Товара во время гарантийного срока пользования.

.