**Описание объекта закупки.**

1.Наименование объекта закупки: поставка в 2019 году технических средств реабилитации - электронных видеоувеличителей для обеспечения инвалидов.

Количество – 155 шт.

2.Технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики поставляемого Товара.

Поставляемый Товар должен быть новым (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена основных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Специальные устройства для оптической коррекции слабовидения должны отвечать требованиям ГОСТ Р 51264-99, ГОСТ Р ИСО 9999-2014. Данные изделия должны соответствовать Р ТС 004\2011, ТР ТС 020\2011.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, и ГОСТ 28594-90 «Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Электронные видеоувеличители должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности, общие технические требования и методы испытаний».

На поставляемые электронные видеоувеличители должны иметься действующие регистрационные удостоверения, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и/или сертификаты соответствия либо декларации о соответствии (в случае, если на поставляемый Товар в соответствии с законодательством Российской Федерации оформление таких документов является обязательным).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Кол-во, шт. |
| **Электронный ручной видео-увеличитель** | Электронный ручной видео-увеличитель обеспечивает чтение плоскопечатного текста и рассматривание мелких рисунков слабовидящими инвалидами с остротой зрения от 0,03 до 0,1.  Портативный видеоувеличитель должен быть компактным и простым в обращении. Видеоувеличитель может использоваться как в домашних условиях, так и на улице, а также в путешествии.  ЭРВУ должно иметь следующие технические характеристики и режимы:  - встроенный цветной дисплей с размером по диагонали не менее 3.5 дюйма.  - увеличение изображения не менее чем до 15 крат.  - не менее 7 цветовых режимов отображения текста.  - все клавиши должны иметь индивидуальным рельефным рисунком для лучшей тактильной ориентации;  - нажатие клавиши должно сопровождаться звуковыми сигналами.  - должно быть наличие режима фиксации изображения на дисплее.  - должно быть наличие возможности подключения к внешнему телевизионному дисплею или/и монитору.  - должно быть наличие подсветки.  - питание должно быть от сети переменного тока и от встроенного аккумулятора.  - время непрерывной работы от встроенного аккумулятора должно быть не менее 3 часов.  В комплект поставки должно входить:  - электронный ручной видео-увеличитель со встроенным дисплеем;  - руководство (инструкция) по эксплуатации на русском языке с гарантийным талоном;  - зарядное устройство;  - кабель для подключения к внешнему экрану;  - упаковочная коробка.  Гарантийный срок не менее 24 месяцев. | 150 |
| Электронный стационарный видео-увеличитель | Электронный стационарный видеоувеличитель обеспечивает слабовидящим пользователям с остротой зрения 0,03-0,1(включительно) возможность чтения плоскопечатных текстов, просмотра мелких изображений, заполнения и подписи документов посредством вывода на экран монитора увеличенного изображения в различных, комфортных для зрения конкретного пользователя, контрастных видеорежимов.  Прибор должен иметь следующие технические характеристики и режимы:  Режим регулировки увеличения плавный, с диапазоном увеличения с кратностью от 3 до 50 (включительно).  Наличие регулировки яркости и контрастности изображения.  Наличие не менее 5 цветовых режимов изображения, в том числе, полноцветный, а также высококонтрастные режимы для чтения текста (черный на белом фоне, белый на черном, желтый на синем, желтый на черном).  Наличие режима стоп-кадр.  Наличии камеры высокого разрешения с автофокусом.  Наличие встроенной подсветки, обеспечивающей независимость работы от внешнего освещения.  Все элементы управления устройством должны иметь крупный размер и контрастную окраску.  Параметры монитора:  - ЖК экран с диагональю не менее 19 дюймов.  Наличие передвижного столика для чтения с возможностью перемещения столика вперед/назад, вправо/влево.  Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 12 месяцев со дня выдачи товара Получателю. | 5 |

Срок пользования Товаром устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Обязательно наличие гарантийных талонов на сервисное обслуживание, дающих право на бесплатный ремонт Товара во время гарантийного срока пользования.

.