**Требования к качеству, техническим и функциональным**

**характеристикам (потребительским свойствам) товара**

| № п/п | Наименование товара | Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Кресла-коляски должны отвечать требованиям ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».  Максимальные габаритные размеры кресел-колясок должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50602-93 «Кресла-коляски. Максимальные габаритные размеры».  Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которыми контактируют те или иные детали коляски.  Поверхность сиденья (обтяжка) не должна пропускать органические выделения, должна быть устойчивой к их воздействию и должна поддаваться санитарной обработке.  Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193-78 «Монохлорамин ХБ технический. Технические условия» и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.  В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы должны обладать свойством самогашения.  Должно быть сопротивление возгоранию частей с мягкой обивкой, в соответствии с ГОСТ Р ИСО 7176-16 «Кресла-коляски. Стойкость к возгоранию элементов кресла-коляски с мягкой обивкой. Требования и методы испытаний».  Не допускается их воспламенение вследствие распространяющегося тления.  На каждой кресле-коляске должна быть маркировка, выполненная по ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации».  Упаковка товара должна производиться в соответствии с ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».  Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать ее защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ. | | | |
| 1 | Кресло-коляска комнатное для детей, страдающих ДЦП, приводимое в движение сопровождающим лицом. | Кресло-коляска должно иметь возможность складывания и раскладывания без инструмента.  Кресло-коляска должно иметь:  - сиденье с регулируемым углом наклона;  - спинку с регулируемым углом наклона;  - подлокотники, регулируемые по высоте;  - подножку, регулируемую по высоте и с регулируемой опорой стоп;  - опорную раму, регулируемую по высоте с функцией «вверх-вниз», которая должна быть установлена на четырех самоориентируемых колесах;  - колеса передние и задние цельнолитые;  - держатели для ног;  - подголовник;  - боковые упоры для головы;  - боковые упоры для тела;  - поясничный валик;  - абдуктор;  - поясной ремень;  - нагрудный ремень;  - противопролежневая подушка. | 11 |
| 2 | Кресло-коляска прогулочное для детей, страдающих ДЦП, приводимое в движение сопровождающим лицом | Кресло-коляска должно иметь возможность складывания и раскладывания без инструмента.  Кресло-коляска должно иметь:  - сиденье с регулируемым углом наклона;  - спинку с регулируемым углом наклона;  - подножку, регулируемую по высоте и с регулируемой опорой стоп;  - передние колеса должны быть оснащены цельнолитыми или пневматическими шинами;  - задние колеса должны быть оснащены пневматическими шинами;  - держатели для ног;  - подголовник;  - боковые упоры для головы;  - боковые упоры для тела;  - поясничный валик;  - абдуктор;  - поясной ремень;  - нагрудный ремень;  - противопролежневая подушка. | 8 |
| Гарантийный срок должен составлять не менее 18 (Восемнадцати) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки Товара Получателем.  Срок службы: должен составлять не менее срока службы, установленного производителем товара, но не менее 6 (Шести) лет со дня подписания Акта сдачи-приемки Работ Получателем для кресел-колясок комнатных; не менее 4 (Четырех) лет со дня подписания Акта сдачи-приемки Работ Получателем для кресел-колясок прогулочных.  Срок службы должен быть не менее срока пользования, установленный Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 85н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены». | | | |