**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Наименование объекта закупки: Поставка технических средств реабилитации (сигнализаторы звука) для обеспечения в 2019 году инвалидов (для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование закупаемого товара | Описание функциональных и технических характеристик  закупаемого товара | Количество закупаемого товара (штук) |
| Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией | Сигнализатор цифровой с световой индикацией для плохослышащих и глухих людей должен быть предназначен для информирования людей с нарушением слуха о наличии звуковых сигналов домофона, дверного звонка.  Сигнализирующие устройство состоит из:  - приемника;  - датчика дверного звонка;  - датчик домофона;  - клеммы для подключения к линии домофона;  - элементы питания, в количестве, необходимом для работы сигнализатора.  Приемник сигнала представляет собой световой приемник с стробоскопом, подающий световые импульсы, хорошо различимые в светлое время суток при поступление входящего сигнала с датчиков. Приемник должен сигнализировать не менее чем в двух режимов – свет, свет и звук.  Датчик дверного звонка имеет вид беспроводного дверного звонка.  Датчик домофона подключается к источнику сигнала (домофону) проводным способом через соответствующие клеммы.  При нажатии на кнопку дверного звонка и домофона сигнализатор должен привлекать внимание световыми сигналами.  Связь между датчиками и мобильным приемником должна быть беспроводной.  Конструкция сигнализатора должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения, самостоятельную установку при подготовке и во время эксплуатации.  Радиус устойчивого приема сигнала:  - в условиях прямой видимости не менее 30 м.  Дополнительно устройство должно иметь возможность доукомплектоваться датчиком плача ребенка (при желании Получатель может докупить данный датчик самостоятельно).  Несущая частота передатчика – частота разрешения для использования на территории Российской Федерации.  Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев с даты выдачи товара Получателю и подписания Поставщиком и Получателем акта приемки-передачи товара. | 220 |
| Сигнализаторы звука цифровые с вибрационной индикацией | Сигнализаторы звука цифровые с вибрационной индикацией. Часы-будильник со звуковым и вибрационным сигналом.  Должно быть наличие большого дисплея с крупными и яркими цифрами. Должно быть наличие сигнализатора и усилителя телефонного звонка, подключаемых к телефонной линии. Должен быть выбор типов сигнала для будильника и оповещения телефонного звонка – только вибрация, вибрация и звук, звук и свет, свет и вибрация позволяет установить оптимальный режим оповещения. Должна быть плавная регулировка громкости звукового сигнала. Должно быть мощное выносное вибрационное устройство - «подушечный» вибратор. Часы должны быть просты в использовании и иметь удобно расположенные кнопки управления, отличающиеся по форме и размеру.  Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев с даты выдачи товара Получателю и подписания Поставщиком и Получателем акта приемки-передачи товара. | 300 |
| Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией | Сигнализатор цифровой с вибрационной и световой индикацией для плохослышащих и глухих людей предназначен для информирования людей с нарушением слуха о наличии звуковых сигналов домофона, дверного звонка и телефонного звонка.  Сигнализирующие устройство состоит из:  - мобильного приемника;  - датчика дверного звонка;  - датчика домофона;  - датчика телефона;  - клеммы для подключения к линии домофона;  - элементы питания, в количестве, необходимом для работы сигнализатора.  Мобильный приемник представляет собой наручный приемник оснащенный встроенным вибратором имеющий светящуюся пиктограмму соответствующую каждому сигналу. Служит для информирования о входном сигнале домофона, дверного звонка и телефонного звонка  Датчик дверного звонка имеет вид беспроводного дверного звонка.  Датчик телефона подключается к источнику сигнала (стационарный телефон) проводным способом, имеет необходимые разъёмы  Датчик домофона подключается к источнику сигнала (домофону) проводным способом через соответствующие клеммы.  Связь между датчиками и мобильным приемником должна быть беспроводной.  Конструкция сигнализатора должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения, самостоятельную установку при подготовке и во время эксплуатации.  Радиус устойчивого приема сигнала:  - в условиях прямой видимости не менее 30 м.  Дополнительно устройство должно иметь возможность доукомплектоваться датчиком плача ребенка (при желании Получатель может докупить данный датчик самостоятельно).  Несущая частота передатчика – частота разрешения для использования на территории Российской Федерации.  Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев с даты выдачи товара Получателю и подписания Поставщиком и Получателем акта приемки-передачи товара. | 250 |
| Итого: |  | 770 |

Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Поставка товаров осуществляется при наличии документов подтверждающих соответствие товара (сертификат соответствия или декларация о соответствии), в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

Товар должен быть новым (ранее неиспользованным), не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, изготовлен в соответствии действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации (ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология). Питание осуществляется от сети переменного тока и/или иных элементов питания.

Товар не должен выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

При использовании товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя, окружающей среды, а также использование товара не должно причинять вред имуществу Получателя при его эксплуатации.

Товар должен соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному товару.

Материалы, из которых изготавливается товар, не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации, а также воздействовать на поверхности (одежду, кожу Получателя и т.д.) с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Товар должен компенсировать имеющиеся у Получателя функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечать медицинским и социальным требованиям:

- безопасность для кожных покровов;

- эстетичность;

- комфортность;

- простота пользования.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт товара во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта товара или устранения неисправностей.

Срок гарантийного ремонта товара со дня обращения Получателя не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней.

Упаковка товара должна обеспечивать его защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка товара должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Маркировка упаковки товара должна включать:

- условное обозначение группы товара, товарную марку (при наличии), обозначение номера товара (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики товара в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество товара в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код товара (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортировка товара должна осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

Место доставки товара:

Поставка товара должна быть осуществлена в Республике Башкортостан, по направлениям Государственного учреждения – регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалида, по выбору инвалидами (Получателями технических средств реабилитации) способа получения технического средства реабилитации - по месту жительства Получателя (на условиях DDР) или по месту нахождения Поставщика (соисполнителя).

При выборе Получателем способа получения технического средства реабилитации – по месту нахождения Поставщика (соисполнителя) в целях удобства Получателей осуществлять выдачу товара в местах, максимально приближенных к местам жительства Получателей, используя для этого филиалы, представительства, обособленные подразделения Поставщика (соисполнителя), в оборудованных для этого кабинетах (рабочих местах) в районах Республики Башкортостан.

Этапы поставки товара:

1. Со дня заключения государственного контракта до 31.03.2019г. должно быть поставлено не менее 50% общего объема товаров.

2. До 30.04.2019г. должно быть поставлено 100% общего объема товаров.

При этом срок обеспечения Получателя товаром серийного производства не может превышать 30 календарных дней со дня обращения Получателя к Поставщику.

Срок поставки товара до Получателя - согласно графику поставки товара, утвержденному Заказчиком и Поставщиком, в соответствии со списком Получателей технических средств реабилитации (в том числе дополнительными списками).

При этом срок обеспечения Получателя товаром серийного производства не может превышать 30 календарных дней со дня обращения Получателя к Поставщику.

Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.