Приложение 1

**Техническое задание**

Наименование и характеристики поставляемых Товаров:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Принтер | Наименование товара | Ресурс стр. А4 при 5% заполнении | Кол-во, шт. |
|
| 1 | HP LaserJet M1132 | Картридж CE285A | 1600 | 64 |
| 2 | Xerox Phaser 3150 | Картридж 109R00747 | 5000 | 3 |
| 3 | Xerox Phaser 3435DN | Картридж 106R01415 | 10000 | 10 |
| 4 | Xerox Phaser 3635 | Картридж 108R00796 | 10000 | 36 |
| 5 | Xerox Phaser 5222SD | Фьюзер 126K24993  | 100000 | 1 |
| 6 | Xerox Phaser 5222SD | Тонер-картридж 106R01413 | 20000 | 1 |
| 7 | Xerox WC 3345 | Картридж 106R03623 | 15000 | 34 |
| 8 | Xerox WC 5020 | Картридж 106R01277 | 12600 | 2 |
| 9 | Xerox WC 5020  | Барабан-картридж 101R00432 | 22000 | 1 |
| 10 | Xerox WC 5020  | Фьюзер 126K23583 | 100000 | 1 |
| 11 | Xerox WC 5325 | Тонер-картридж 006R01160 | 30000 | 3 |
| 12 | Xerox WC 5325 | Фьюзер 126K29403 | 150000 | 1 |
| 13 | Xerox WC 5325 | Барабан-картридж 013R00591  | 90000 | 1 |
| 14 | Xerox Phaser 6140N  | Картридж 106R01481 Голубой | 2000 | 1 |
| 15 | Xerox Phaser 6140N  | Картридж 106R01482 Пурпурный | 2000 | 1 |
| 16 | Xerox Phaser 6140N  | Картридж 106R01483 Желтый | 2000 | 1 |
| 17 | Xerox Phaser 6140N  | Картридж 106R01484 Черный | 2600 | 1 |
| 18 | WorkCentre 6605DN | Картридж 106R02233 Голубой | 6000 | 1 |
| 19 | Kyocera KM C2520 | Картридж TK-825C Голубой | 7000 | 1 |
| 20 | Kyocera KM C2520 | Картридж TK-825M Пурпурный | 7000 | 1 |
| 21 | Kyocera TASKalfa 3252 ci | Картридж Kyocera TK-8335C Голубой | 15000 | 1 |
| 22 | Kyocera TASKalfa 3252 ci | Картридж Kyocera TK-8335Y Желтый | 15000 | 1 |
| 23 | Kyocera TASKalfa 3252 ci | Картридж Kyocera TK-8335K Черный  | 25000 | 1 |
| 24 | Kyocera TASKalfa 3252 ci | Картридж Kyocera TK-8335M Пурпурный  | 15000 | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Качество товара | Предлагаемый Товар является свободными от прав третьих лиц и не являются предметом залога, ареста или иного обременения.Товар соответствует по качеству и безопасности действующим стандартам (ГОСТ Р ИСО 9001-2008) на данный вид товара, а также соответствует установленным действующим законодательством Российской Федерации требованиям, и условиям по обеспечению безопасности жизни, здоровья граждан, окружающей среды, не имеет производственных дефектов, и неисправностей.Товар соответствует требованиям безопасности и электробезопасности по ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.007, и общим требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004.В соответствии с технической документацией производителей оборудования Заказчика, Товар для оборудования Заказчика должен быть оригинальными (произведенными изготовителями соответствующих принтеров используемых Заказчиком). Оригинальность определяется в соответствии с признаками, установленными производителями соответствующего оборудования Заказчика. Использование поставляемых расходных материалов не должно повлечь прекращение или сокращение срока гарантийного обслуживания принтерного оборудования. Не допускается подменять гарантию производителя принтера гарантией производителя совместимых расходных материалов.Эксплуатация Товара не должна привести к аннулированию сертификации оборудования на соответствие требованиям безопасности, в т.ч. санитарно-гигиенических норм и электромагнитной совместимости.Эксплуатация Товара не должна приводить к нестандартной работе принтеров (выдача предупреждений об отсутствии тонера при его наличии, повышенных звуковых шумов и т.п.). После установки нового картриджа печать должна быть четкой, начиная с первого листа печати. Предлагаемый к поставке Товар обеспечивает качество печати, заложенной производителем оборудования Заказчика, на котором он будет использоваться.Ресурс предлагаемого к поставке Товара к оборудованию Заказчика соответствует ресурсу, заявленному в технической документации производителем оборудования Заказчика, по стандартам ISO/IEC 19752 и ISO/IEC 19798. Каждая единица Товара соответствует по качеству, комплектности и весовым характеристикам наполнения техническим условиям изготовителя оборудования Заказчика.Исключается наличие следов тонера вне емкости его конструктивного хранения;В картриджах должно гарантироваться отсутствие дефектов в материалах и производственных дефектов. Пластмассовые элементы и металлические детали картриджей не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов. Вытяжные ярлычки на картриджах (где это предусмотрено) должны быть не поврежденными. Этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми. Высыпание тонера, наличие фрагментов пыли на внутренней поверхности упаковки или пыли на поверхности корпуса Товара не допускается. Подвижные элементы на картриджах (шторки, заслонки) должны легко перемещаться без перекосов и заеданий. Контакты электрических цепей Товара не деформированы, на их поверхности нет признаков окисления, загрязнения, дефектов покрытия;Не допускается поставка Товара, имеющего механические повреждения, а также Товара, условия хранения которого были нарушены.Дефектным считается картридж с неудовлетворительным качеством печати, имеющий следующие признаки некачественной продукции: наличие точек, полос тёмного или светлого (кроме случая полной выработки тонера) цвета вдоль или поперёк отпечатка; повторяющийся тёмный отпечаток фонового характера убывающей насыщенности по длине отпечатка; муар; тёмные, вплоть до чёрных, линии по краям отпечатка; периодически повторяющиеся пятна тёмного или светлого тона; рельефная печать; неравномерная заливка участков равномерной интенсивности; пониженная контрастность, насыщенность отпечатка; серая полоса вдоль всего отпечатка переменной либо постоянной интенсивности; завороты либо отсутствие текста по краям отпечатка; текст, графические изображения размазываются по листу, осыпаются с листа; не пропечатывается микрошрифт, либо печатается с искажениями; высыпание тонера, как при наличии, так и со снятой блокировочной лентой; наличие царапин, потёртостей, неравномерностей фоточувствительного слоя фотобарабана при наличии блокировочной ленты; наличие потёртостей, царапин, сколов на корпусе картриджа; загрязнение тонером внутренней или внешней поверхности упаковочного пакета картриджа, самого картриджа при наличии блокировочной ленты; обрыв блокировочной ленты при попытке её удаления. |
| Упаковка и маркировка | Товар поставляется в таре и в ненарушенной упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другой нормативно-технической документации. На упаковке указана дата изготовления, если это предусмотрено производителем, нанесенная промышленным способом.Товар внутри упакован в неповрежденную упаковку, предохраняющую его от повреждения и от воздействия влаги, загерметезирован способом, исключающим самопроизвольное высыпание тонера, если это предусмотрено его конструкцией. Герметезирующая лента, при ее наличии, легко удаляется перед вводом Товара в эксплуатацию. При удалении ленты не происходит высыпание тонера из места ее выхода.На корпусе Товара присутствует маркировка производителя с указанием необходимой идентифицирующей информации, в том числе, заводской номер (при наличии). Упаковка не содержит вскрытий, вмятин, порезов. Предусмотренный способ вскрытия упаковки Товара должен защищать от повторного использования. Упаковка и маркировка Товара содержит все признаки оригинальности, установленные производителями оборудования Заказчика:- голограммы, защитные пломбы, марки, содержащие все элементы защиты от подделок (микротекст, изменяемый под углом зрения цвет логотипа, термополоса и т.п.);- номера партий на упаковке и Товаре совпадают;- чека с запорной лентой составляют одно целое с боковиной Товара и имеют одну консистенцию пластика с общим корпусом Товара;На упаковке нанесена следующая информация:- код Товара и наименование моделей печатной техники в которых может быть использован;- информация о производителе;- гарантийный срок хранения до ввода Товара в эксплуатацию (если установлен производителем);- манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96, раздел 4;- иная информация, которую производитель сочтет необходимым разместить.Внутри упаковки приложены (на русском языке) инструкции по использованию, а также другая сопроводительная документация, которая включает в себя информацию о правилах эксплуатации, безопасности, условиях предоставления гарантии производителем и другую информацию, которую производитель считает необходимым предоставить потребителю. Сопроводительная документация не противоречит действующему законодательству Российской Федерации. |
| Условия отгрузки | Погрузо-разгрузочные работы выполняются Поставщиком в соответствии с рекомендациями завода-производителя. Поставщик произведет разгрузку поставляемых Товара и подъем на этаж, собственными силами по предварительному согласованию с Заказчиком и доставку в указанные Заказчиком помещения по адресу Заказчика. Поставщик гарантирует соблюдение сотрудниками трудовой дисциплины, техники безопасности, правил пожарной безопасности, трудового распорядка. Отгрузка (поставка) Товара осуществляется силами и средствами Поставщика и включает в себя:- проверку комплектности и номенклатуры поставленного Товара на соответствие спецификации контракта и товарным накладным;- проверку соответствия поставленного Товара требованиям, указанным в техническом задании контракта. Некачественный и некомплектный Товар считается не поставленным. |
| Гарантии | Гарантийный срок хранения Товара в заводской упаковке в пределах ресурса, установленного производителем. Гарантийный срок устанавливается заводом изготовителем на каждую позицию Товара, в соответствии с его техническими характеристиками, сроком эксплуатации, государственными стандартами Российской Федерации.Устанавливается следующий гарантийный срок на Товар:12 месяцев с даты подписания Заказчиком Акта о приемке Товара (либо в пределах ресурса).Гарантийные обязательства на Товар сохраняются в случае прекращения действия Государственного контракта.На поставляемый Товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара. Объем гарантии качества составляет 100%. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, то Поставщик обязуется устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Поставщик обязан обеспечить устранение недостатков или замену товара, в течение 3-х (трех) рабочих дней следующих за днем получения претензии. Претензия направляется в электронном виде на e-mail, указанный поставщиком, а также сообщается о направлении претензии поставщику по телефону. Датой получения претензии считается дата ее направления Заказчиком.Поставщик обязуется выполнять гарантийное обслуживание поставляемого товара без дополнительных расходов со стороны Заказчика. Под гарантийным обслуживанием подразумевается замена поставленного товара при обнаружении брака и восстановление работоспособности печатающего устройства, при выходе его из строя по причине использования данного бракованного товара. Гарантийное обслуживание осуществляется в следующем­ порядке: * + - поставщик обязан провести экспертизу Товара за свой счет и своими силами при наличии разногласий с Заказчиком о причинах недоброкачественности Товара;
		- любые расходы, связанные с гарантийным обслуживанием, заменой или ремонтом осуществляется за счет Поставщика;

При причинении вреда имуществу Заказчика вследствие конструктивных, производственных или иных недостатков поставляемого товара, в течение гарантийного срока на товар, Поставщик возмещает убытки, понесенные Заказчиком. |