**Техническое задание**

**Требования к количественным и качественным характеристикам**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование товара, работ, услуг** | **Количество (шт.)** |
| 1 | **Протез голени модульный**  Формообразующая часть косметической облицовки должна быть модульная мягкая, листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки должны быть чулки ортопедические силоновые. Приёмная гильза должна быть индивидуальной (две пробные гильзы). Материал индивидуальной постоянной гильзы: должен быть литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Внутренняя вкладная гильза должна быть из вспененных материалов. Крепление протеза должно быть с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу пострадавшего. Стопа должна быть шарнирная, полиуретановая, монолитная.Тип протеза по назначению должен быть постоянный. | 5 |
| 2 | **Протез голени модульный** Формообразующая часть косметической облицовки должна быть модульная, мягкая, листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки должны быть чулки ортопедические силоновые. Приемная гильза должна быть индивидуальной (две пробные гильзы). Материал индивидуальной постоянной гильзы должен быть литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Внутренняя вкладная гильза должна быть из вспененных материалов. Крепление должно быть поясное с использованием кожаных полуфабрикатов и уздечки, или при помощи наколенника. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу пострадавшего. Стопа должна быть шарнирная полиуретановая, монолитная.Тип протеза по назначению — постоянный. | 5 |
| 3 | **Протез голени модульный (высокофункциональный)**Формообразующая часть косметической облицовки должна быть модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки должны быть чулки ортопедические перлоновые. Приемная гильза должна быть индивидуальная (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы должен быть литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза должна быть из чехла полимерного гелевого. Крепление протеза должно быть с использованием силиконового чехла с замковым устройством. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу пострадавшего. Стопа должна быть шарнирная углепластикова для II-III группы активности.Тип протеза по назначению должен быть постоянный. | 2 |

 Протезы нижних конечностей должны отвечать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно — химических и токсикологических испытаний».

**Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)**

           Срок выполнения работ - в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения от Заказчика Реестра Получателей, но не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты получения направления Исполнителем от Получателя. Направления принимаются Исполнителем не позднее 25.11.2019. В случае приема Направлений после указанного срока, Исполнитель принимает на себя обязательство по выполнению работ в срок до 23.12.2019.

**Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)**

Сибирский федеральный округ

**Требования к размерам, упаковке и отгрузке изделия**

 Упаковка протезов нижних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

**Требования к результатам работ**

 Работы по обеспечению пострадавших на производстве протезно-ортопедическими изделиями следует считать эффективно исполненными, если у пострадавшего на производстве восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению пострадавших на производстве должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

 **Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества выполнения работ**

Исполнитель гарантирует, что результаты работ, выполненные в соответствии с условиями настоящего Контракта, надлежащего качества, не должны иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

**Данная гарантия действительна в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев после подписания Акта приема-передачи изделия.**