**Описание объекта закупки**

**1.1.Наименование объекта закупки**: Поставка в 2019 году обуви ортопедической, изготовленной индивидуально.

**1.2. Описание, функциональные, технические и качественные характеристики Товара.**

Ортопедическая обувь сложная должна соответствовать требованиям:

Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 **«**Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь Ортопедическая. Общие технические условия».

Ортопедическая обувь должна иметь специальную форму и конструкцию, изготавливаемую для инвалидов с деформациями, дефектами или функциональной недостаточностью стоп с целью компенсации утраченных функций нижних конечностей и обеспечивать:

- достаточность опороспособности конечности;

- фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации.

Поставляемый Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена основных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Товара | Технические характеристики Товара | Количество (пар) |
| 1 Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально. Наименование позиции соответствует названию «Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара)» согласно Приказу Минтруда России от 13.02.2018 № 86Н «Об утверждения классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р» | Обувь на сохраненную конечность без утепленной подкладки (без учета детей-инвалидов).  Обувь должна быть изготовлена по размерам сохранившейся стопы по колодкам; по индивидуальным меркам и обчерку стопы; на основе слепка. Обувь должна быть предназначена для восстановления и компенсации статико-динамической функции стоп.  Обувь в соответствии с функциональным назначением и медицинскими показаниями может включать:  - межстелечные слои: выкладка сводов (наружного и внутреннего), выкладка внутреннего свода, супинатор, пронатор, косок;  - специальные детали низа: каблук и подошва особой формы;  - прочие специальные детали: искусственный передний отдел стопы и искусственный носок.  Обувь должна быть выполнена из натуральных материалов.  Вид, назначение и конструкция обуви определяется врачом-ортопедом.  Обувь на протез без утепленной подкладки.  Обувь должна быть предназначена для инвалидов, пользующихся протезами нижних конечностей. Обувь должна быть изготовлена по размерам искусственной стопы протеза. Обувь должна быть выполнена из натуральных материалов.  Вид, назначение и конструкция обуви определяется врачом-ортопедом | 600 |
| 2. Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально. Наименование позиции соответствует названию «Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара)» согласно Приказу Минтруда России от 13.02.2018 № 86Н «Об утверждения классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р» | Обувь на сохраненную конечность на утепленной подкладке (без учета детей-инвалидов).  Обувь должна быть изготовлена по размерам сохранившейся стопы по колодкам; по индивидуальным меркам и обчерку стопы; на основе слепка. Обувь должна быть предназначена для восстановления и компенсации статико-динамической функции стоп.  Обувь в соответствии с функциональным назначением и медицинскими показаниями может включать:  - межстелечные слои: выкладка сводов (наружного и внутреннего), выкладка внутреннего свода, супинатор, пронатор, косок;  - специальные детали низа: каблук и подошва особой формы;  - прочие специальные детали: искусственный передний отдел стопы и искусственный носок.  Обувь должна быть выполнена из натуральных материалов.  Вид, назначение и конструкция обуви определяется врачом-ортопедом  Обувь на протез без утепленной подкладки.  Обувь должна быть предназначена для инвалидов, пользующихся протезами нижних конечностей. Обувь должна быть изготовлена по размерам искусственной стопы протеза. Обувь должна быть выполнена из натуральных материалов.  Вид, назначение и конструкция обуви определяется врачом-ортопедом | 600 |
| 3. Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально. Наименование позиции соответствует названию «Ортопедическая обувь на протезы при двухсторонней ампутации нижних конечностей (пара)» согласно Приказу Минтруда России от 13.02.2018 № 86Н «Об утверждения классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р» | Обувь на протез без утепленной подкладки (без учета детей-инвалидов).  Обувь должна быть предназначена для инвалидов, пользующихся протезами нижних конечностей.  Обувь должна быть изготовлена по размерам искусственной стопы протеза. Обувь должна быть выполнена из натуральных материалов.  Вид, назначение и конструкция обуви определяется врачом-ортопедом | 80 |
| 4. Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально. Наименование позиции соответствует названию «Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара) » согласно Приказу Минтруда России от 13.02.2018 № 86Н «Об утверждения классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р» | Обувь на аппарат без утепленной подкладки (без учета детей-инвалидов).  Обувь должна быть предназначена для инвалидов, пользующихся аппаратами нижних конечностей. Обувь должна быть изготовлена по индивидуальным меркам и обчерку стопы по колодкам с используемым аппаратом.  Обувь в соответствии с функциональным назначением и медицинскими показаниями может включать:  - межстелечные слои: супинатор, пронатор, косок, пробка;  - специальные детали низа: каблук и подошва особой формы;  - прочие специальные детали: искусственный передний отдел стопы и искусственный носок.  Обувь должна быть выполнена из натуральных материалов.  Вид, назначение и конструкция обуви определяется врачом-ортопедом | 30 |
| 5. Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально. Наименование позиции соответствует названию «Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара)» согласно Приказу Минтруда России от 13.02.2018 № 86Н «Об утверждения классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р» | Обувь на аппарат на утепленной подкладке (без учета детей-инвалидов).  Обувь должна быть предназначена для инвалидов, пользующихся аппаратами нижних конечностей. Обувь должна быть изготовлена по индивидуальным меркам и обчерку стопы по колодкам с используемым аппаратом.  Обувь в соответствии с функциональным назначением и медицинскими показаниями может включать:  - межстелечные слои: супинатор, пронатор, косок, пробка;  - специальные детали низа: каблук и подошва особой формы; - прочие специальные детали: искусственный передний отдел стопы и искусственный носок.  Обувь должна быть выполнена из натуральных материалов.  Вид, назначение и конструкция обуви определяется врачом-ортопедом | 30 |
| 6. Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально. Наименование позиции соответствует названию «Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез без утепленной подкладки (пара)» согласно Приказу Минтруда России от 13.02.2018 № 86Н «Об утверждения классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р» | Обувь на аппарат без утепленной подкладки (без учета детей-инвалидов).  Обувь должна быть предназначена для инвалидов, пользующихся аппаратами нижних конечностей. Обувь должна быть изготовлена по индивидуальным меркам и обчерку стопы по колодкам с используемым аппаратом.  Обувь в соответствии с функциональным назначением и медицинскими показаниями может включать:  - межстелечные слои: супинатор, пронатор, косок, пробка;  - специальные детали низа: каблук и подошва особой формы;  - прочие специальные детали: искусственный передний отдел стопы и искусственный носок.  Обувь должна быть выполнена из натуральных материалов.  Вид, назначение и конструкция обуви определяется врачом-ортопедом  Обувь на протез.  Обувь должна быть предназначена для детей-инвалидов, пользующихся протезами нижних конечностей. Обувь должна быть изготовлена по размерам искусственной стопы протеза. Обувь должна быть выполнена из натуральных материалов.  Вид, назначение и конструкция обуви определяется врачом-ортопедом | 1 |
| 7. Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально. Наименование позиции соответствует названию «Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез на утепленной подкладке (пара)» согласно Приказу Минтруда России от 13.02.2018 № 86Н «Об утверждения классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р» | Обувь на аппарат на утепленной подкладке (без учета детей-инвалидов).  Обувь должна быть предназначена для инвалидов, пользующихся аппаратами нижних конечностей. Обувь должна быть изготовлена по индивидуальным меркам и обчерку стопы по колодкам с используемым аппаратом.  Обувь в соответствии с функциональным назначением и медицинскими показаниями может включать:  - межстелечные слои: супинатор, пронатор, косок, пробка;  - специальные детали низа: каблук и подошва особой формы; - прочие специальные детали: искусственный передний отдел стопы и искусственный носок.  Обувь должна быть выполнена из натуральных материалов.  Вид, назначение и конструкция обуви определяется врачом-ортопедом  Обувь на протез.  Обувь должна быть предназначена для детей-инвалидов, пользующихся протезами нижних конечностей. Обувь должна быть изготовлена по размерам искусственной стопы протеза. Обувь должна быть выполнена из натуральных материалов.  Вид, назначение и конструкция обуви определяется врачом-ортопедом | 1 |

**Требования к срокам предоставления гарантии качества Товара**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование изделия | Исчисление срока | Минимальный гарантийный срок |
| Сложная ортопедическая обувь | Со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию. Начало сезона определяется в соответствии с законом «О защите прав потребителей». | 70 календарных дней |

**Объём предоставления гарантии качества Товара:**

В течение гарантийного срока исполнителем производится бесплатный ремонт или безвозмездная замена изделия, преждевременно вышедшего из строя не по вине потребителя.