Техническое задание

Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011).

Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Автомобили должны соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору (ОКПД-2) ОК 034-2014, поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года № 1042 для Типа I- VI.

Автомобили должны быть легковыми.

Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.

Автомобили должны быть 2019 года изготовления.

Автомобили и средства управления по требованию Заказчика должны быть оборудованы средствами управления (специальное оборудование) для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, с различными видами патологий нижних конечностей:

–– с нарушением функций обеих ног;

–– с нарушением функций правой ноги.

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия и сертифицированы в составе автомобиля.

Комплект документов на автомобили должен находиться внутри автомобиля. Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий на Товар

Гарантия на Товар должна составлять не менее 36 месяцев или не менее 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Заказчику.

В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.

Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое Заказчику вместе с Товаром, должна составлять не менее 6 (шести) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование.

Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Пользователю при фактической передачи Товара.

Дата передачи Товара Пользователю указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Пользователем условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Пользователем требований, содержащихся в Сервисной книжке.

Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо его официальным представителем в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Пользователем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному представителю для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному представителю, в который обратился Получатель для выполнения работ.

В период гарантийного срока Поставщик (представитель Поставщика) обеспечивает сервисное обслуживание транспортного средства на станциях технического обслуживания, указанных в Перечне СТО, предоставленном Поставщиком (представителем Поставщика) Заказчику, в субъекте Российской Федерации, в котором находится Получатель.

Поставщик (представитель Поставщика) должен предоставить Заказчику информацию о названиях, адресах, телефонах, телефаксах, адресах электронной почты, Ф.И.О. ответственных лиц сервисных центров.

Требования к качеству товара

Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

Качество и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011.

При поставке некачественного Товара Поставщик обязан заменить его на Товар надлежащего качества в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения мотивированного отказа Получателя от подписания Акта приема-передачи Товара.

Документы, передаваемые вместе с автомобилем

При поставке Товара Поставщик предоставляет Получателю следующую документацию на русском языке:

- гарантийный талон на автомобиль;

- сервисная книжка;

- другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей;

- паспорт транспортного средства с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года № 870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств», с внесением записи следующего содержания «Автомобиль выдан на основании государственного контракта, заключенного между Государственным учреждением – региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по Карачаево – Черкесской Республике и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 № \_\_\_\_\_, и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2006г. № 286 «Об утверждении Положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» бесплатно и в собственность.

- руководство по эксплуатации транспортного средства;

- руководство по эксплуатации средствами управления (специальным оборудованием) для Типа I- VI;

- действующее одобрение типа транспортного средства с указанием соответствия (заверенная копия);

- действующий сертификат соответствия на устройства ручного управления автомобилями категории М1 для водителей – застрахованных лиц (заверенная копия**)** для Типа I- VI;

- договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);

- Акт приема-передачи Товара.

Требования к количеству, техническим и функциональным характеристикам Товара

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Товара | Описание функциональных и технических характеристик товара | Кол-во (шт) | Цена за ед. (руб.) | Сумма (руб.) |
| Автомобиль с адаптированными органами управления, для лиц с нарушениями функций обеих ног, с механической коробкой передач | Категория автомобиля М1  Тип кузова/количество дверей - цельнометаллический / не менее 4  Экологический класс - не менее 5  Колесная формула/ведущие колеса - 4 х 2 / передние  Схема компоновки автомобиля -переднеприводная  Расположение двигателя - переднее поперечное  Тип двигателя - бензиновый  Трансмиссия (тип) –  механическая Тип IV, Тип V, Тип VI Коробка передач – с механическим управлением  Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 - не более 1600  Оборудование автомобиля в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011  Топливо - бензин с октановым числом не менее 95  Комплектация автомобиля – устройство ручного управления: для лиц с нарушением функций обеих ног Тип VI | 2 |  |  |
| Автомобиль с адаптированными органами управления, для лиц с нарушениями функции правой ноги, с автоматической коробкой передач | Категория автомобиля М1  Тип кузова/количество дверей - цельнометаллический / не менее 4  Экологический класс - не менее 5  Колесная формула/ведущие колеса - 4 х 2 / передние  Схема компоновки автомобиля -переднеприводная  Расположение двигателя - переднее поперечное  Тип двигателя - бензиновый  Трансмиссия (тип) –  автоматическая Тип I, Тип II, Тип III Коробка передач – с автоматическим управлением  Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 - не более 1600  Оборудование автомобиля в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011  Топливо - бензин с октановым числом не менее 95  Комплектация автомобиля – устройство ручного управления: для лиц с нарушением функции правой ноги Тип I | 2 |  |  |
| Итого | | 4 |  |  |