Техническое задание

Поставка телевизоров с телетекстом в 2019 году для обеспечения инвалидов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование изделия** | **Описание технических и функциональных характеристик** | | **Кол-во** |
| **Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами** | Жидкокристаллический дисплей | есть | 300 |
| формат экрана | не менее 16:9 |
| диагональ телевизора | не менее 54 см и не более 66 см |
| разрешение экрана | 1920х1080 (FullHD) |
| поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM |
| вход | Антенный, USB, HDMI |
| частота развертки | От 50 Гц |
| экранное меню | на русском языке |
| мощность | не менее 2 Вт |
| прогрессивная развертка | есть |
| таймер сна | есть |
| Функция приема цифрового эфирного телевидения (DVB-T2); | есть |
| Телетекст соответствует требованиям ГОСТ Р 50861-96, по умолчанию работает с кириллицей (принимает сигналы на русском языке), имеет функцию двойной высоты субтитров | память не менее 10 страниц |
| Количество принимаемых каналов | не менее 30 |
| В комплект поставки должны входить:  1) телевизор;  2) пульт дистан­ционного управления;  3) инструкция  по эксплуатации на русском языке. |  |

Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами предназначен для приема телесигнала, несущего информацию о телевизионном изображении для инвалидов с нарушением слуховых функций.

**Требования к качеству товара.**

Корпус телевизоров не должен иметь деформаций и повреждений. Изображение и воспроизведение цвета должны быть четкими и естественными. Телевизоры с телетекстом в процессе эксплуатации должны быть стойкими, прочными и устойчивыми к воздействию механических и климатических факторов, а также иметь предельно допустимые уровни выходных сигналов, влияющих на реабилитационное воздействие (уровни яркости, контрастности и т.п.), возникающие при переходных процессах включения и выключения телевизоров и при работе в условиях одной неисправностей.

Телевизоры с телетекстом должны обеспечивать беспрепятственный доступ инвалидов с нарушениями слуха к информации в виде субтитров, передаваемых на -странице 888 системы «Телетекст» (в соответствии с п.4.9.6.ГОСТ Р 50861-96 «Система телетекст. Основные параметры. Методы измерений»)

Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами должен соответствовать техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС - 004 - 2011) и (или) ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС - 020 - 2011).

**Требования к маркировке**

Маркировка технического средства должна быть разборчивой, легко читаемой и нанесена на техническое средство в доступном для осмотра без разборки с применением инструмента месте. Маркировка должна содержать наименование и (или) обозначение товара (тип, марка, модель-при наличии), основные параметры и характеристики, наименование и (или) товарный знак изготовителя, наименование страны, где изготовлено техническое средство (участником электронного аукциона должна быть указана информация о наличии необходимых Заказчику сведений о маркировке товара)

**Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара.**

Телевизор должен быть упакован в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений и загрязнения при транспортировке и хранении.

Транспортирование - любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующим на данном виде транспорта.

**Гарантийный срок на товар** устанавливается с даты подписания Акта приема-передачи товара Получателем и должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 10 дней.

Обязательно наличие гарантийного талона, дающее право на бесплатный ремонт товара во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание в Акте приема-передачи товара Получателем адреса мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта товара или устранения неисправностей.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалида техническим средством реабилитации осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Установленный производителем гарантийный срок эксплуатации на техническое средство реабилитации не распространяется на случаи нарушения Получателем товара условий и требований к эксплуатации товара.

Поставщик должен гарантировать, что товар, поставляемый в рамках Контракта, является новым и не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

**Дополнительные условия**

Необходимо наличие декларации о соответствии (выданные после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982) или действующих сертификатов соответствия (выданные до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982).

**Срок поставки товара:** Товар поставляетсяв полном объеме в пункт выдачи товара в г. Курске в течение 10 (десять) рабочих дней со дня заключения государственного контракта. Получателям товар поставляется в течение 15 рабочих дней с даты получения реестра получателей, но не позднее 30 ноября 2019 года.

**Место поставки товара:** поставлять товар получателю по месту его фактического проживания (в пределах Курской области) или по желанию инвалида выдавать ему товар по месту нахождения пункта выдачи в г. Курске.